## Controlador M-400 Ver.1.0.0 para Windows® 10

(Nota)
En ningún caso Roland Corporation ("Roland") será responsable ante los usuarios finales por daños de cualquier tipo, incluidos sin limitación los daños por lucro cesante o pérdida de información comercial que pudieran surgir del uso o imposibilidad de uso de este producto. La disposición anterior es efectiva aunque se haya informado a Roland de la posibilidad de dichos daños.

* | Se prohíbe cualquier modificación, duplicado, distribución o reproducción del material (incluidos los archivos relacionados con este controlador) sin la autorización previa de Roland Corporation ("Roland").

* | Microsoft y Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation.
* | Todos los nombres de productos mencionados en el presente documento son marcas comerciales o registradas de sus respectivos titulares.

## Controlador para Windows 10

Su ordenador descargará automáticamente el controlador Windows® 10 para M-400 de Internet cuando conecte el dispositivo M-400 al ordenador.

* | Si va a usar un PC con capacidad táctil, sustituya las palabras "haga clic" y "haga clic con el botón derecho" que aparecen en este documento por las palabras "toque" y "toque sin soltar", respectivamente.

### Requisitos del sistema

Sistema operativo
  Microsoft® Windows® 10 (Edición de 64 bits/Edición de 32 bits)

  * | Windows 10 Mobile no es compatible.

Ordenador
  PC compatible con Windows equipado con puerto USB

  * | Este producto no se puede usar con un puerto USB 3.0 que no sea compatible con la especificación USB 2.0.
  * | Si este producto no funciona correctamente cuando se conecta a un puerto USB 3.0, tendrá que conectarlo a un puerto USB 2.0.
  * | Aunque se conecte a un puerto USB 3.0, el rendimiento del producto no cambiará.

> * | Este controlador no se puede utilizar en un entorno virtual de Windows, como Hyper-V o Virtual PC.
> * | Los equipos Mac con Microsoft Windows no son compatibles.

Otros
  Conexión a Internet

  * | Es necesario disponer de una conexión a Internet para descargar el controlador.

### Precauciones y limitaciones

- Si el rendimiento y las especificaciones de su ordenador no son los adecuados, podría experimentar interrupciones del sonido y resultados que no son perfectos. Los tipos de aplicaciones que utilice y la forma de utilizarlas también pueden influir en la experiencia obtenida.
- Si el PC se inicia estando el dispositivo M-400 conectado y encendido, el controlador podría no cargarse correctamente y es posible que no pueda utilizar el dispositivo M-400. En tal caso, conecte el dispositivo M-400 a otro puerto USB o encienda el dispositivo M-400 después de que se haya iniciado el PC.
- Si el dispositivo M-400 no funciona correctamente después de desactivar el modo Suspender, debería salir de todas las aplicaciones que utilicen M-400 y, a continuación, apagar y volver a encender M-400.
- Si el cable USB se desconecta y se vuelve a conectar durante el uso del dispositivo M-400, o si la alimentación del dispositivo M-400 se apaga y enciende a continuación, es posible que dicho dispositivo deje de funcionar correctamente. En tal caso, tras la reanudación, es preciso salir de todas las aplicaciones que empleen el dispositivo M-400 y, a continuación, apagar y encender de nuevo el dispositivo M-400.
- Si el ordenador experimenta una situación de carga elevada de procesamiento, por ejemplo, al acceder a una unidad de CD-ROM o a la red, durante el uso del dispositivo M-400, es posible que el dispositivo M-400 deje de funcionar correctamente. En este caso, detenga la reproducción o la grabación y, a continuación, intente reanudar la operación detenida. Si a pesar de todo sigue sin poder reproducir o grabar, salga de todos los programas que empleen el dispositivo M-400 y, a continuación, apague y encienda sucesivamente el dispositivo M-400.

## Instalación

* | Para volver a instalar o actualizar el controlador, consulte "Para volver a instalar".

1. Desconecte todos los dispositivos USB (excepto el teclado y el ratón) y, a continuación, inicie Windows.
2. Compruebe que el ordenador está conectado a Internet.
3. En Windows, cierre la pantalla de configuración "Sonido" del Panel de control y todas las aplicaciones que se estén ejecutando.
4. Encienda el dispositivo M-400 y utilice un cable USB para conectarlo al ordenador.
   El controlador se instalará automáticamente.
5. Tras varios minutos, haga clic en el botón Iniciar y, a continuación, haga clic en "Todas las aplicaciones".
   Abra la carpeta Roland. Si aparece el icono de "M-400", el proceso de instalación habrá finalizado.

* | En condiciones normales, la instalación del controlador se realiza en varios minutos.Puede llegar a tardar unos 10 minutos, depende de la velocidad de la conexión a Internet o de si se están instalando controladores adicionales para otros dispositivos.
* | Si el dispositivo M-400 está conectado pero no se puede utilizar cuando ya han transcurrido 10 minutos, es posible que se haya producido algún problema.Consulte "Solución de problemas".

## Antes de empezar

### Configuración del dispositivo de entrada/salida para la aplicación

En las aplicaciones que desee utilizar, especifique el dispositivo MIDI que va a utilizar. (Para obtener información detallada sobre esta configuración, consulte el manual de instrucciones de la aplicación).

* | Si no puede seleccionar el dispositivo M-400, puede que se haya producido algún problema. Consulte "Solución de problemas".

#### Dispositivo de entrada/salida MIDI

* | En el Reproductor de Windows Media, no se puede utilizar el dispositivo de entrada/salida MIDI de M-400. Seleccione el siguiente dispositivo en la aplicación compatible con MIDI.

[Dispositivos MIDI OUT]
  RSS M-400
[Dispositivos MIDI IN]
  RSS M-400

### Apertura de un documento en línea

Una vez finalizado el proceso de instalación del controlador, puede abrir el archivo Readme (este documento) siguiendo el procedimiento que se indica a continuación.
Use este archivo para solucionar problemas y para consultar cómo se configura el controlador.

1. Haga clic en el botón Iniciar y luego en "Todas las aplicaciones".
2. Abra la carpeta Roland y, a continuación, haga clic en "M-400 Readme".
3. Aparece el documento en línea del controlador.

## Para verificar la versión del controlador

1. Haga clic en el botón Iniciar y luego en "Todas las aplicaciones".
2. Abra la carpeta Roland y, a continuación, haga clic en el dispositivo "M-400".

* | También puede abrir el cuadro de diálogo M-400 Configuración del controlador desde el Panel de control de Windows.En Panel de control, haga clic en Ver por: y cambie la opción a la vista de iconos; seguidamente, haga doble clic en el icono de M-400.

3. De este modo se abrirá el cuadro de diálogo "M-400 Configuración del controlador".
4. Una vez que haya verificado la versión, haga clic en [Aceptar].

### Acerca de los elementos del cuadro de diálogo de configuración

Botón"Mostrar Léame"
  Este botón muestra el archivo LÉAME (este documento).
Información
  Este campo muestra la versión del controlador.

## Para volver a instalar

1. Elimine el controlador, tal como se describe en "Para desinstalar".
2. Instale el controlador, tal como se describe en "Instalación".

## Para desinstalar

1. Desconecte todos los dispositivos USB (excepto el teclado y el ratón) y, a continuación, inicie Windows.

   * | Asegúrese de desconectar también el cable USB del dispositivo M-400.

2. Antes de iniciar el programa de desinstalación, salga de todas las aplicaciones.

   * | Espere unos 10 segundos hasta que estas aplicaciones se cierren por completo.

3. Haga clic con el botón derecho en el botón Iniciar y, a continuación, haga clic en "Programas y características".
4. En la lista, seleccione el "Controlador M-400" y haga clic en "Desinstalar o cambiar".

   * | El controlador no está instalado si Controlador M-400 no aparece en la lista.No es necesario desinstalar el controlador.

5. Si aparece un cuadro de diálogo relacionado con el Control de cuentas de usuario, haga clic en [Sí].

   * | Si se le pide que introduzca una contraseña de cuenta administrativa, inicie la sesión de Windows como usuario con el tipo de cuenta Administrador y, a continuación, ejecute la desinstalación.

6. La pantalla indicará "Se va a desinstalar el controlador M-400 instalado."; haga clic en [Aceptar].
7. Cuando aparezca el mensaje "La desinstalación ha finalizado.", haga clic en [Aceptar] para reiniciar Windows.

## Solución de problemas

### No se puede instalar el controlador

Compruebe el estado del dispositivo
  En condiciones normales, la instalación del controlador se realiza en varios minutos.
  Si el dispositivo M-400 está conectado pero no se puede utilizar cuando ya han transcurrido 10 minutos, siga el procedimiento siguiente y compruebe el estado del dispositivo.

1. Encienda el dispositivo M-400 y utilice un cable USB para conectarlo al ordenador.
2. Haga clic con el botón derecho en el botón Iniciar y, a continuación, haga clic en "Administrador de dispositivos".
3. En el menú "Ver", haga clic en "Dispositivos por tipo".
4. Haga clic en "Controladoras de sonido y vídeo y dispositivos de juego" o en "Otros dispositivos" para que aparezca el dispositivo M-400.
5. Cuando aparezca el dispositivo M-400, haga doble clic en él para abrir la pantalla "Propiedades de M-400".
6. En la pestaña General, compruebe el campo "Estado del dispositivo".

  Si el mensaje indicado en este campo dice "Este dispositivo funciona correctamente.", la instalación del controlador ha finalizado.
  En caso contrario, es posible que la instalación del controlador no se haya realizado correctamente.
  Consulte otros temas de la sección Solución de problemas para conocer los problemas de instalación del controlador.
¿Está su ordenador conectado a Internet?
  Para instalar este controlador, es imprescindible que su PC esté conectado a Internet.
  Compruebe si su PC está conectado a Internet (por ejemplo, utilizando un navegador web) y vuelva a instalar el controlador siguiendo los pasos que se indican en la sección "Instalación".
Reconexión del dispositivo M-400
  Es posible que no se haya reconocido el dispositivo.
  Desconecte el cable USB del dispositivo M-400, apague el dispositivo M-400 y enciéndalo otra vez; seguidamente, vuelva a conectarlo a su PC.
Instalación manual del controlador
  En función de la conexión a Internet disponible, es posible que el controlador no se instale automáticamente.
  En este caso, siga el procedimiento siguiente para instalar el controlador.

1. Encienda el dispositivo M-400 y utilice un cable USB para conectarlo al ordenador.
2. Haga clic con el botón derecho en el botón Iniciar y, a continuación, haga clic en "Administrador de dispositivos".
3. En el menú "Ver", haga clic en "Dispositivos por tipo".
4. Haga clic en "Controladoras de sonido y vídeo y dispositivos de juego" o en "Otros dispositivos" para que aparezca el dispositivo M-400.
5. Cuando aparezca el dispositivo M-400, haga clic en él con el botón derecho y seleccione "Actualizar software de controlador".
6. Seleccione "Buscar automáticamente software de controlador actualizado".
   Su PC empieza a buscar el controlador e inicia su instalación automáticamente.

  El proceso de instalación ha finalizado si aparece el mensaje "Windows actualizó correctamente el software de controlador.". Haga clic en "Cerrar".
  Si aparece el cuadro de diálogo "Cambio de configuración del sistema", haga clic en [Sí] para reiniciar Windows.

### No se puede seleccionar/utilizar el dispositivo M-400

¿Se instaló correctamente el controlador?
  Es posible que el controlador no se haya instalado correctamente.Consulte la sección "No se puede instalar el controlador".
  Si una vez instalado el controlador no puede usar el dispositivo M-400, vuelva a instalar el controlador siguiendo el procedimiento indicado en la sección "Para volver a instalar".
¿Podría estar siendo utilizado el M-400 por otro software?
  Salga de todas las aplicaciones que empleen el dispositivo M-400 y, a continuación, apague y encienda de nuevo el dispositivo M-400.
  Si no consigue resolver el problema de esta manera, siga el procedimiento que se describe en "Para volver a instalar" para volver a instalar el controlador.
¿Se muestra el nombre del dispositivo MIDI del M-400?
  Si no se muestra el nombre del dispositivo, salga de todas las aplicaciones que empleen el dispositivo M-400 y, a continuación, apague y encienda de nuevo el dispositivo M-400.
  Si no consigue resolver el problema de esta manera, siga el procedimiento que se describe en "Para volver a instalar" para volver a instalar el controlador.
¿Ha entrado el ordenador en modo Suspender mientras el M-400 estaba conectado y encendido?
  Si el dispositivo M-400 no funciona correctamente después de desactivar el modo Suspender, debería salir de todas las aplicaciones que utilicen M-400 y, a continuación, apagar y volver a encender M-400.
¿Se ha desconectado y vuelto a conectar el cable USB durante el uso del dispositivo M-400 o se ha apagado y se ha vuelto a conectar la alimentación del dispositivo M-400?
  Si el cable USB se desconecta y se vuelve a conectar durante el uso del dispositivo M-400, o si la alimentación del dispositivo M-400 se apaga y enciende a continuación, es posible que el dispositivo deje de funcionar correctamente. Si esto sucede, salga de todas las aplicaciones que empleen el dispositivo M-400 y, a continuación, apague y encienda de nuevo el dispositivo M-400.
Si el PC se inicia estando el dispositivo M-400 conectado y encendido, el controlador podría no cargarse correctamente y es posible que no pueda utilizar el dispositivo M-400.
  En tal caso, conecte el dispositivo M-400 a otro puerto USB o encienda el dispositivo M-400 después de que se haya iniciado el PC.

### Ahora, al principio del nombre del dispositivo, aparece un número (por ejemplo, "2-")

¿Podría haber conectado M-400 a un puerto USB diferente?
  Si conecta M-400 a un puerto USB diferente, puede que el sistema operativo añada automáticamente un número al principio del nombre del dispositivo.
  Si es así, esto no producirá ningún problema en el funcionamiento de M-400.

  * | Si desea restablecer el nombre del dispositivo sin este número, conecte M-400 al mismo puerto USB que tenía al instalarlo o vuelva a instalar el controlador tal y como se describe en "Para volver a instalar".

### No se oye ningún sonido; no se puede reproducir ni grabar

¿Se instaló correctamente el controlador?
¿Podría estar siendo utilizado el M-400 por otro software?
¿Ha aplicado la configuración que se describe en "Antes de empezar" para que el dispositivo M-400 pueda usarse?
  El dispositivo M-400 no se puede utilizar si no se especifica esta configuración. Consulte las secciones correspondiente en "Antes de empezar".
¿Es posible que haya entrado en modo Suspender durante el proceso de reproducción o grabación?
  Si el dispositivo M-400 no funciona correctamente después de desactivar el modo Suspender, debería salir de todas las aplicaciones que utilicen M-400 y, a continuación, apagar y volver a encender M-400.
Durante el proceso de reproducción o grabación, ¿ha apagado o encendido el dispositivo M-400 o ha desconectado y vuelto a conectar el cable USB?
  Si apaga o enciende el dispositivo M-400, o desconecta y vuelve a conectar el cable USB, durante el proceso de reproducción o grabación, el dispositivo M-400 no podrá volver a reproducir o grabar. Interrumpa la grabación o reproducción y, a continuación, iníciela de nuevo. Si a pesar de todo sigue sin poder reproducir o grabar, salga de todos los programas que empleen el dispositivo M-400 y, a continuación, apague y encienda sucesivamente el dispositivo M-400.

### Parte de la reproducción es defectuosa: por ejemplo, las notas se interrumpen anticipadamente, o algunas se pierden

Los problemas pueden resolverse aplicando la configuración que se indica más adelante.

Trate de actualizar el controlador del adaptador de la pantalla
  Podría eliminar los “clics” y las bajadas de sonido actualizando el controlador del adaptador de pantalla instalado en el ordenador.
Windows Update / Microsoft Update
  Posiblemente pueda resolver el problema mediante la actualización del sistema con Windows Update" o "Microsoft Update", actualizaciones de Microsoft.
Compruebe la configuración de ahorro de energía
  1. Abra el "Panel de control", haga clic en "Sistema y seguridad" y luego en "Opciones de energía".

     * | Si está seleccionada la vista de icono para el Panel de control, haga clic en "Opciones de energía."

  2. En "Elegir o personalizar un plan de energía", elija "Alto rendimiento".

     * | Si no aparece el plan "Alto rendimiento", haga clic en "Mostrar planes adicionales."

  3. En el área Alto rendimiento, haga clic en "Cambiar la configuración del plan".
  4. Haga clic en "Cambiar la configuración avanzada de energía".
  5. En Configuración avanzada, haga clic en el símbolo “+” para "Disco duro" y en el símbolo “+” para "Apagar disco duro tras" para abrirlo.
  6. Haga clic en "Configuración (Minutos)", y haga clic en la flecha abajo para cambiar la configuración a "Nunca".
  7. Haga clic en [Aceptar] para cerrar la ventana Opciones de energía.
  8. Cierre la pantalla "Editar la configuración del plan".
Ajuste de las "Opciones de rendimiento" de Propiedades del Sistema
  1. Abra el "Panel de control", haga clic en "Sistema y seguridad" y luego en "Sistema".

     * | Si está seleccionada la vista de icono para el Panel de control, haga clic en "Sistema."

  2. A la izquierda, haga clic en "Configuración avanzada del sistema."
  3. Si aparece un cuadro de diálogo relacionado con el Control de cuentas de usuario, haga clic en [Sí].

     * | Si se le pide que introduzca la contraseña de una cuenta de administrador, inicie la sesión de Windows como usuario con el tipo de cuenta Administrador y, a continuación, vuelva a realizar los ajustes.

  4. Haga clic en [Configuración] en la sección Rendimiento y luego haga clic en la ficha [Opciones avanzadas].
  5. Seleccione "Servicios en segundo plano" y haga clic en [Aceptar].
  6. Haga clic en [Aceptar] para cerrar "Propiedades del sistema".

Copyright (C) 2015 Roland Corporation. Todos los derechos reservados.