## TD-50X Driver Ver.1.0.2 per Windows® 10

(Nota)
In nessun caso Roland Corporation ("Roland") sarà responsabile verso gli utenti finali per eventuali danni, inclusi, ma non limitati, ai danni finanziari per la perdita di profitti aziendali o di informazioni commerciali derivanti dall'utilizzo o dall'impossibilità di utilizzare questo prodotto. Tale clausola è valida anche se Roland viene avvisata della possibilità di questo tipo di danni.

* | È vietata la modifica, la duplicazione, la distribuzione o la riproduzione del materiale (inclusi i file relativi a questo driver) senza l'autorizzazione di Roland Corporation ("Roland").

* | Microsoft e Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation.
* | ASIO è un marchio e un software di Steinberg Media Technologies GmbH.
* | Tutti i prodotti menzionati in questo documento sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

## Driver per Windows 10

Il computer scarica il driver di Windows® 10 per il dispositivo TD-50X automaticamente da Internet quando l'unità TD-50X è connesso al computer.

- Questo driver supporta anche ASIO(Steinberg Audio Stream I/O Interface).

* | Per utilizzare questo driver, è necessario impostare SETUP – USB AUDIO – Driver Mode di TD-50X su "VENDOR."

* | Se si utilizza un PC con touchscreen, sostituire le parole "fare clic" e "fare clic con il pulsante destro del mouse" in questo documento con le parole "toccare" e "tenere premuto", rispettivamente.

### Requisiti del sistema

Sistema operativo
  Microsoft® Windows® 10 (Edizione a 64 bit/Edizione a 32 bit)

  * | Windows 10 Mobile non è supportato.

Computer
  PC compatibile con Windows dotato di porta USB

  * | Consigliato chipset Intel.
  * | Se utilizzato con una scheda di interfaccia USB 2.0 aggiunta, le prestazioni di TD-50X potrebbero essere inferiori alle specifiche.
  * | Il prodotto non può essere utilizzato con una porta USB 3.0 non compatibile con le specifiche USB 2.0.
  * | Se il prodotto non funziona correttamente quando è collegato a una porta USB 3.0, è necessario collegarlo a una porta USB 2.0.
  * | Le prestazioni del prodotto rimarranno invariate anche se connesso a una porta USB 3.0.

> * | Questo driver non può essere utilizzato in un ambiente Windows virtuale, ad esempio Hyper-V o Virtual PC.
> * | I computer Mac su cui è in esecuzione Microsoft Windows non sono supportati.

Altro
  Connessione a Internet

  * | È richiesta una connessione a Internet per scaricare il driver.

### Avvisi e limitazioni

- Se le prestazioni e le specifiche del computer sono inadeguate potrebbero verificarsi interruzione dell'audio o altri problemi in riproduzione. Anche i tipi di applicazioni utilizzati e il modo in cui vengono utilizzati possono influenzare il corretto utilizzo.
- Se il PC viene avviato mentre l'unità TD-50X è ancora connessa al PC ed è accesa, è possibile che il driver non venga caricato correttamente e non sarà possibile utilizzare l'unità TD-50X. In questo caso, collegare l'unità TD-50X a un'altra porta USB o accendere l'unità TD-50X dopo l'avvio del PC.
- Se TD-50X non funziona correttamente dopo il ripristino dalla modalità Sospensione, è necessario chiudere tutte le applicazioni che utilizzano TD-50X, quindi spegnere e riaccendere TD-50X.
- Se il cavo USB viene scollegato e ricollegato quando TD-50X è in uso o se TD-50X viene spento e riacceso, è possibile che il funzionamento non sia corretto. In tal caso, dopo il ripristino, chiudere tutte le applicazioni che utilizzano TD-50X, quindi spegnere e riaccendere TD-50X.
- Se sul computer è in corso un'attività con elevato carico di elaborazione, ad esempio l'accesso a un'unità CD-ROM o alla rete durante l'utilizzo di TD-50X, TD-50X potrebbe non funzionare correttamente. In tal caso, interrompere la riproduzione o la registrazione, quindi provare nuovamente a riprodurre o a registrare. Se non è possibile riprodurre o registrare, chiudere tutti i programmi che utilizzano TD-50X, quindi spegnere e riaccendere TD-50X.
- Durante la riproduzione o la registrazione è possibile che vengano emessi rumori audio metallici o improvvisi se vengono collegati, scollegati, accesi o spenti altri dispositivi USB (ad esempio una memoria USB) durante l'utilizzo di TD-50X.
- In alcuni casi, è possibile che non si ottenga il livello di prestazioni previsto se si utilizza un disco rigido collegato tramite USB contemporaneamente a TD-50X. Non utilizzare un disco rigido collegato tramite USB come destinazione di memorizzazione per l'audio in corso di riproduzione o registrazione.

## Installazione

* | Prima di installare il driver, è necessario impostare SETUP – USB AUDIO – Driver Mode di TD-50X su "VENDOR."
* | Per reinstallare o aggiornare il driver, consultare "Per reinstallare."

1. Scollegare tutti i dispositivi USB tranne la tastiera e il mouse, quindi avviare Windows.
2. Verificare che il computer sia connesso a Internet.
3. Su Windows, chiudere la schermata delle impostazioni "Audio" del Pannello di controllo e tutte le applicazioni in esecuzione.
4. Accendere l'unità TD-50X e connetterlo al computer mediante un cavo USB.
   Il driver viene installato automaticamente.
5. Dopo qualche minuto, fare clic sul pulsante start.

   * | Se viene visualizzato "Tutte le app", fare clic su "Tutte le app".

6. Aprire la cartella Roland.
   Se è visualizzata l'icona "TD-50X", l'installazione è completata.

* | In condizioni normali, l'installazione del driver viene completata in pochi minuti.Il processo potrebbe richiedere circa 10 minuti, a seconda della connettività a Internet o se è in corso l'installazione di driver per altri dispositivi.
* | Si potrebbe essere verificato un errore se l'unità TD-50X è connesso, ma non può essere utilizzato dopo aver atteso 10 minuti.Consultare "Risoluzione dei problemi."

## Informazioni preliminari

### Impostazioni del dispositivo di ingresso/uscita per l'applicazione

Per ottenere prestazioni ottimali dalle applicazioni, specificare i dispositivi di ingresso/uscita per le applicazioni come descritto sopra. Per informazioni dettagliate su come effettuare queste impostazioni, consultare il manuale dell'utente relativo all'applicazione.

* | Se non è possibile selezionare il dispositivo TD-50X, si è verificato un problema. Consultare "Risoluzione dei problemi."

#### Dispositivi di Riproduzione/Registrazione audio

[Dispositivi Riproduzione]
  MAIN
  SUB
  KICK (*1)
  SNARE (*1)
  TOM1 (*1)
  TOM2 (*1)
  TOM3 (*1)
  TOM4 (*1)
  HI-HAT (*1)
  CRASH1 (*1)
  CRASH2 (*1)
  RIDE (*1)
  AUX1 (*1)
  AUX2 (*1)
  AUX3 (*1)
  AUX4 (*1)

  *1 | Viene supportato solo ASIO.

  * | Se è stato specificato un nome diverso nelle impostazioni "Audio" del Pannello di controllo, viene visualizzato il nome specificato.

[Dispositivi Registrazione]
  MASTER
  DIRECT1-2
  DIRECT3-4
  DIRECT5-6
  DIRECT7-8
  KICK (*1)
  SNARE (*1)
  TOM1 (*1)
  TOM2 (*1)
  TOM3 (*1)
  TOM4 (*1)
  HI-HAT (*1)
  CRASH1 (*1)
  CRASH2 (*1)
  RIDE (*1)
  AUX ALL (*1)

  *1 | Viene supportato solo ASIO.

  * | Se è stato specificato un nome diverso nelle impostazioni "Audio" del Pannello di controllo, viene visualizzato il nome specificato.

#### Impostazione del dispositivo di riproduzione/registrazione in Windows

Impostare TD-50X come dispositivo predefinito per consentirne l'utilizzo in "Groove Musica" e Windows Media Player.

1. Aprire il "Pannello di controllo," fare clic su "Hardware e suoni,", quindi su "Audio."

   * | Se è selezionata la visualizzazione per icone per il Pannello di controllo, fare clic su "Audio."

2. In "Riproduzione," fare clic con il pulsante destro del mouse sul dispositivo che si desidera utilizzare per la riproduzione (ad esempio "MAIN" di TD-50X), quindi scegliere "Imposta come dispositivo predefinito."

   * | Il messaggio "Imposta come dispositivo predefinito" non viene visualizzato se il dispositivo è già impostato come dispositivo predefinito.
   * | Potrebbe essersi verificato un problema se non è possibile selezionare i dispositivi indicati in alto. Consultare "Risoluzione dei problemi."

3. Analogamente, in "Registrazione", fare clic con il pulsante destro del mouse sul dispositivo che si desidera utilizzare per la registrazione (ad esempio "MASTER" di TD-50X), quindi scegliere "Imposta come dispositivo predefinito".

   * | Il messaggio "Imposta come dispositivo predefinito" non viene visualizzato se il dispositivo è già impostato come dispositivo predefinito.
   * | Potrebbe essersi verificato un problema se non è possibile selezionare i dispositivi indicati in alto. Consultare "Risoluzione dei problemi."

4. Fare clic su [OK] per chiudere "Audio."

#### Impostazioni per applicazioni compatibili con il dispositivo ASIO

Quando si utilizza TD-50X con un'applicazione ASIO compatibile, selezionare "TD-50X" come impostazione ASIO per l'applicazione.

* | Per evitare un loop di feedback audio o un monitoraggio doppio, effettuare le impostazioni sull'applicazione in uso per disattivare il monitoraggio
* | L'unità principale TD-50X non supporta ASIO Monitoring Diretto, ma se si utilizza Cubase, abilitando Monitoring Diretto nell'impostazione Cubase, è possibile impedire i loop del feedback audio e il monitoraggio doppio.
* | Quando si utilizza TD-50X con ASIO, si consiglia di impostare l'applicazione in modo che non utilizzi Microsoft GS Wavetable Synth, per ridurre il carico e per comodità quando si cambiano le Dimensioni di buffer audio del driver.

#### Dispositivi di ingresso/uscita MIDI

* | In Windows Media Player, non è possibile utilizzare il dispositivo di ingresso/uscita MIDI di TD-50X. Nell'applicazione compatibile MIDI selezionare il seguente dispositivo.

[Dispositivi MIDI OUT]
  TD-50X
[Dispositivi MIDI IN]
  TD-50X

### Apertura di un documento online

Una volta completata l'installazione del driver, è possibile aprire il file Readme (questo documento) attenendosi alla procedura descritta di seguito.
Utilizzare questo file per risolvere i problemi e controllare come impostare il driver.

1. Fare clic sul pulsante start.

   * | Se viene visualizzato "Tutte le app", fare clic su "Tutte le app".

2. Aprire la cartella Roland, quindi fare clic su "TD-50X Readme".
3. Viene visualizzato il documento online per il driver.

## Modifica/controllo delle impostazioni del driver

* | Se la funzione di monitoraggio Windows è attivata, non sarà possibile modificare le impostazioni del driver. Consultare la sezione "È possibile che la funzione di monitoraggio Windows sia attivata?" e disattivare la funzione di monitoraggio.

1. Fare clic sul pulsante start.

   * | Se viene visualizzato "Tutte le app", fare clic su "Tutte le app".

2. Aprire la cartella Roland, quindi fare clic su "TD-50X".
3. Viene visualizzata la finestra di dialogo "TD-50X Impostazioni del driver."

   * | Per informazioni dettagliate sulle voci delle impostazioni, consultare "Informazioni sulle voci nella finestra di dialogo Impostazioni."

### Informazioni sulle voci nella finestra di dialogo Impostazioni

SAMPLE RATE
  Visualizza la frequenza di campionamento corrente.
  Per modificare la frequenza di campionamento, sceglierne una dal menu.

  * | Quando la frequenza di campionamento rate è attivata, potrebbe essere possibile sentire un piccole rumore di scoppio. Tuttavia, non si tratta di un guasto.

Dimensioni di buffer audio
  È possibile regolare le dimensioni di buffer di entrata/uscita audio. (Per impostazione predefinita, questa sarà la sesta posizione da sinistra).
  La riduzione delle dimensioni di buffer consente di diminuire la latenza e di migliorare le prestazioni in tempo reale, ma aumenta la possibilità di emissione di rumori metallici e improvvisi, in base alla capacità di elaborazione del computer in uso e al carico di dati musicali.
  L'aumento delle dimensioni di buffer comporta un aumento della latenza ma anche della stabilità del flusso audio e una riduzione della possibilità di emissione di rumori metallici e improvvisi.
  In generale, è probabile che si desideri diminuire le dimensioni di buffer per prestazioni in tempo reale migliori quando si utilizza un sintetizzatore software in tempo reale o quando si monitora un'entrata audio che passa attraverso il software DAW.
  Viceversa, è possibile aumentare le dimensioni di buffer per evitare l'emissione di rumori metallici e improvvisi durante la registrazione o la riproduzione di dati musicali contenenti numerose tracce e con un carico di elaborazione elevato.
  Se si modificano le dimensioni di buffer nel modo appropriato per la situazione, è possibile ottenere il corretto equilibrio tra prestazioni in tempo reale e stabilità del flusso audio.

  * Nota
  Se si utilizza un'applicazione dotata di una funzionalità per il testing dell'apparecchio audio, è consigliabile eseguire un test dopo avere modificato le dimensioni del buffer.

ASIO Dimensioni buffer
  Le dimensioni di buffer minime configurabili dall'applicazione ASIO.
Casella di controllo "Rendi uguale alla frequenza di campionamento di ASIO"
  Questa opzione consente di far corrispondere la frequenza di campionamento dell'audio di Windows, ad esempio MME, DirectSound o WASAPI, alla frequenza di campionamento di ASIO. Selezionare questa casella di controllo quando si utilizza un'applicazione compatibile con ASIO contemporaneamente a un'applicazione compatibile con l'audio di Windows come Windows Media Player.
Pulsante "Mostra Leggimi"
  Questo pulsante mostra il file LEGGIMI (questo documento).
Informazioni
  In questo campo viene indicata la versione del driver.

## Per reinstallare

1. Eliminare il driver come descritto nella sezione "Per disinstallare."

   * | Quando si esegue la disinstallazione, le impostazioni della finestra di dialogo Impostazioni del driver verranno inizializzate. Per informazioni dettagliate sulle voci delle impostazioni, consultare "Informazioni sulle voci nella finestra di dialogo Impostazioni."

2. Installare il driver come descritto nella sezione "Installazione."

## Per disinstallare

1. Scollegare tutti i dispositivi USB tranne la tastiera e il mouse, quindi avviare Windows.

   * | Assicurarsi di rimuovere dall’unità TD-50X il cavo USB.

2. Prima di iniziare la disinstallazione chiudere tutte le applicazioni.

   * | Attendere circa 10 secondi, fino a quando queste applicazioni non saranno completamente chiuse.

3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul pulsante start e quindi fare clic su "App e funzionalità" o "Programmi e funzionalità".
4. Nell'elenco, selezionare TD-50X Driver e fare clic su "Disinstalla" o "Disinstalla/Cambia".

   * | Il driver non è installato se TD-50X Driver non compare nell'elenco.Non è necessario disinstallare il driver.

5. Se viene visualizzato un messaggio che conferma la disinstallazione, fare clic su "Disinstalla".
6. Se viene visualizzata una finestra di dialogo relativa a Controllo dell'account utente, fare clic su [Sì].

   * | Se viene richiesto di immettere la password per un account amministrativo, accedere a Windows come utente il cui tipo di account è Administrator, quindi eseguire la disinstallazione.

7. Sullo schermo viene indicato "Il driver TD-50X installato verrà disinstallato." fare clic su [OK].
8. Quando viene visualizzato il messaggio "Disinstallazione completata.", fare clic su [OK] per riavviare Windows.

## Risoluzione dei problemi

### Impossibile installare il driver

Controllare lo stato del dispositivo
  In condizioni normali, l'installazione del driver viene completata in pochi minuti.
  Se l'unità TD-50X è connesso, ma non può essere utilizzato dopo aver atteso 10 minuti, attenersi alla procedura riportata di seguito e controllare lo stato del dispositivo.

1. Accendere l'unità TD-50X e connetterlo al computer mediante un cavo USB.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul pulsante start, quindi fare clic su "Gestione dispositivi".
3. Nel menu Visualizza, fare clic su "Dispositivi per tipo".
4. Fare clic su "Controller audio, video e giochi" o su "Altri dispositivi" per visualizzare l'unità TD-50X.
5. Quando compare l'unità TD-50X, fare doppio clic su di esso per aprire la schermata "Proprietà TD-50X".
6. Nella scheda Generale, controllare il campo "Stato dispositivo".

  Se in questo campo è visualizzato il messaggio "Il dispositivo funziona correttamente.", l'installazione del driver è completata.
  In caso contrario, è probabile che l'installazione del driver non sia riuscita.
  Vedere gli altri argomenti in Risoluzione dei problemi per i problemi di installazione del driver.
Il computer è connesso a Internet?
  Per installare questo driver, il PC deve essere connesso a Internet.
  Verificare che il PC sia connesso a Internet, ad esempio utilizzando un browser Web, quindi installare di nuovo il driver seguendo i passi descritti nella sezione "Installazione".
Riconnessione l'unità TD-50X
  È possibile che il riconoscimento del dispositivo non sia riuscito.
  Scollegare dall'unità TD-50X il cavo USB, spegnere e riaccendere l'unità TD-50X, quindi riconnetterlo al PC.
Installazione manuale del driver
  A seconda della connettività a Internet, è possibile che il driver non venga installato automaticamente.
  In questo caso, attenersi alla procedura descritta di seguito per installare il driver.

1. Accendere l'unità TD-50X e connetterlo al computer mediante un cavo USB.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul pulsante start, quindi fare clic su "Gestione dispositivi".
3. Nel menu Visualizza, fare clic su "Dispositivi per tipo".
4. Fare clic su "Controller audio, video e giochi" o su "Altri dispositivi" per visualizzare l'unità TD-50X.
5. Fare clic con il pulsante destro del mouse su TD-50X e selezionare "Aggiorna driver" o "Aggiornamento software driver".
6. Selezionare "Cerca automaticamente un driver aggiornato".
   Il PC inizia a cercare il driver e il driver viene installato automaticamente.

  L'installazione è completata se viene visualizzato il messaggio "Windows ha completato l'aggiornamento dei driver" o "Il driver è stato aggiornato correttamente". Fare clic su "Chiudi".
  Se viene visualizzata la finestra di dialogo "Modifica delle impostazioni di sistema", fare clic su [Sì] per riavviare Windows.
Se Windows Update è in esecuzione, potrebbe non essere possibile installare il driver.
  Una volta completato Windows Update, installare di nuovo il driver in base alla procedura "Installazione."

SETUP – USB AUDIO – Driver Mode di TD-50X è impostato su "VENDOR"?
  Assicurarsi di impostare SETUP – USB AUDIO – Driver Mode di TD-50X su "VENDOR".

### Impossibile selezionare/utilizzare il dispositivo TD-50X

Il driver è stato installato correttamente?
  È possibile che il driver non sia stato installato correttamente.Vedere la sezione "Impossibile installare il driver".
  Se non è possibile utilizzare l'unità TD-50X dopo aver installato il driver, reinstallarlo seguendo la procedura descritta nella sezione "Per reinstallare".
L'unità TD-50X è utilizzata da un altro software?
  Chiudere tutte le applicazioni che utilizzano TD-50X quindi spegnere e riaccendere TD-50X.
  Se il problema non viene risolto, utilizzare la procedura descritta nella sezione "Per reinstallare" per reinstallare il driver.
Il nome del dispositivo WAVE/MIDI di TD-50X è visualizzato?
  In tal caso, chiudere tutte le applicazioni che utilizzano TD-50X quindi spegnere e riaccendere TD-50X.
  Se il problema non viene risolto, utilizzare la procedura descritta nella sezione "Per reinstallare" per reinstallare il driver.
Sul computer è stata attivata una modalità Sospensione quando TD-50X era collegato e acceso?
  Se TD-50X non funziona correttamente dopo il ripristino dalla modalità Sospensione, è necessario chiudere tutte le applicazioni che utilizzano TD-50X, quindi spegnere e riaccendere TD-50X.
Il cavo USB è stato scollegato e ricollegato quando TD-50X era in uso o TD-50X è stato spento e riacceso?
  Se il cavo USB viene scollegato e ricollegato quando TD-50X è in uso o se TD-50X viene spento e riacceso, è possibile che TD-50X non funzioni più correttamente. In tal caso, chiudere tutte le applicazioni che utilizzano TD-50X quindi spegnere e riaccendere TD-50X.
Se il PC viene avviato mentre l'unità TD-50X è ancora connessa al PC ed è accesa, è possibile che il driver non venga caricato correttamente e non sarà possibile utilizzare l'unità TD-50X.
  In questo caso, collegare l'unità TD-50X a un'altra porta USB o accendere l'unità TD-50X dopo l'avvio del PC.

### Impossibile modificare la frequenza di campionamento da Impostazioni driver/Applicazione.

Durante la riproduzione o la registrazione non è possibile modificare la frequenza di campionamento nella finestra di dialogo Impostazioni driver.
  Modificare la frequenza di campionamento nell'applicazione attualmente in uso oppure chiudere l'applicazione e quindi modificare la frequenza di campionamento nella finestra di dialogo Impostazioni driver.
Si sta utilizzando un'altra applicazione?
  Durante la riproduzione o la registrazione mediante un'altra applicazione, non è possibile modificare la frequenza di campionamento.
La finestra di dialogo Audio del Pannello di controllo di Windows è aperta?
  Quando la finestra di dialogo Audio del Pannello di controllo di Windows è aperta, potrebbe non essere possibile modificare la frequenza di campionamento.
Quando la funzione di monitoraggio di Windows è abilitata, la frequenza di campionamento non può essere modificata.
  Consultare la sezione "È possibile che la funzione di monitoraggio Windows sia attivata?" e disattivare la funzione di monitoraggio.
Se si utilizza Microsoft GS Wavetable Synth, la frequenza di campionamento non può essere modificata.
  Non utilizzare Microsoft GS Wavetable Synth.

### La schermata indica "Dispositivo correntemente utilizzato da un'altra applicazione." e non è possibile configurare il driver

Si sta utilizzando un'altra applicazione?
  Se è in uso in un'applicazione, non è possibile modificare le impostazioni del driver.
Se la funzione di monitoraggio Windows è attivata, non sarà possibile modificare le impostazioni del driver.
  Consultare la sezione "È possibile che la funzione di monitoraggio Windows sia attivata?" e disattivare la funzione di monitoraggio.

### Non viene emesso alcun suono oppure non è possibile eseguire la riproduzione o la registrazione

Il driver è stato installato correttamente?
L'unità TD-50X è utilizzata da un altro software?
Sono state effettuate le impostazioni come descritto in "Informazioni preliminari" in modo da consentire l'utilizzo di TD-50X?
  TD-50X non può essere utilizzato se non si effettuano queste impostazioni. Consultare le sezioni di "Informazioni preliminari."
È possibile che la modalità Sospensione sia stata immessa durante la riproduzione o la registrazione?
  Se TD-50X non funziona correttamente dopo il ripristino dalla modalità Sospensione, è necessario chiudere tutte le applicazioni che utilizzano TD-50X, quindi spegnere e riaccendere TD-50X.
Durante la riproduzione o la registrazione, TD-50X è stato acceso e spento oppure è stato scollegato e ricollegato il cavo USB?
  Se si accende e si spegne TD-50X o si scollega e ricollega il cavo USB durante la riproduzione o la registrazione, TD-50X non esegue più la riproduzione o la registrazione. Interrompere e riavviare la riproduzione o la registrazione. Se non è possibile riprodurre o registrare, chiudere tutti i programmi che utilizzano TD-50X, quindi spegnere e riaccendere TD-50X.
Provare a regolare le dimensioni di buffer audio del driver.
  Se le dimensioni di buffer audio del driver sono insufficienti, è possibile che non venga emesso alcun suono o che la riproduzione e la registrazione non vengano eseguite in modo normale.
  Se si verifica questo problema, consultare "Modifica/controllo delle impostazioni del driver" e aumentare le dimensioni del buffer.

### L'audio riprodotto dal computer è impercettibile o troppo basso

È possibile ridurre il volume del dispositivo o dell'applicazione in Mixer volume?
  Il Mixer volume di sistema consente di regolare il volume per ciascun dispositivo o applicazione.
  1. Aprire il "Pannello di controllo," e modificare l'opzione "Visualizza per:" selezionando "Categoria."
  2. Fare clic su "Hardware e suoni,", quindi su "Regola volume di sistema."
  3. Viene visualizzata l'icona Mixer volume. Dal menu a discesa "Dispositivo", scegliere il dispositivo utilizzato per la riproduzione e regolare il volume.
È in uso un software di comunicazione vocale?
  Se è in uso un software di comunicazione vocale, è possibile che il volume del dispositivo audio venga regolato automaticamente in base allo stato della comunicazione.
  In tal caso, disattivare la regolazione del volume automatica come descritto di seguito.
  1. Aprire il "Pannello di controllo," fare clic su "Hardware e suoni,", quindi su "Audio."

     * | Se è selezionata la visualizzazione per icone per il Pannello di controllo, fare clic su "Audio."

  2. Nella scheda "Comunicazioni", modificare l'impostazione dell'elemento "Quando vengono rilevate attività di comunicazione" selezionando "Non intervenire."
  3. Fare clic su [OK] per chiudere "Audio."

### Parte della riproduzione è errata: ad esempio, note interrotte prematuramente o perdute

I problemi potrebbero essere risolti effettuando le impostazioni riportate di seguito.

Provare a regolare le dimensioni di buffer audio del software.
  Se il software consente di regolare le dimensioni di buffer audio, provare a cambiarle.
  Di solito è possibile eliminare i disturbi aumentando le dimensioni di buffer.
Provare a regolare le dimensioni di buffer audio del driver.
  Se il software non consente di regolare le dimensioni di buffer audio o se la regolazione delle dimensioni di buffer nel software non risolve il problema, cambiare le dimensioni di buffer audio in entrata e uscita del driver.
  Provare a regolare le dimensioni di buffer come descritto nella sezione "Modifica/controllo delle impostazioni del driver."
Provare ad aggiornare il driver della scheda video
  È possibile eliminare rumori metallici e improvvisi aggiornando il driver della scheda audio installata nel computer.
Windows Update / Microsoft Update
  È possibile risolvere il problema aggiornando il sistema con "Windows Update" o "Microsoft Update" di Microsoft.
Controllare le impostazioni di risparmio energetico
  1. Fare clic sul pulsante start e quindi su "Impostazioni()".
  2. Fare clic su "Sistema" e quindi su "Alimentazione e sospensione".
  3. In Impostazioni correlate, fare clic su "Impostazioni di risparmio energia aggiuntive".
  4. In "Scegliere o personalizzare una combinazione per il risparmio di energia," scegliere "Prestazioni elevate."

     * | Se il piano "Prestazioni elevate" non viene visualizzato, fare clic su "Mostra combinazioni aggiuntive."

  5. Nell'area Prestazioni elevate, fare clic su "Modifica impostazioni combinazione."
  6. Fare clic su "Cambia impostazioni avanzate risparmio energia."
  7. In Impostazioni avanzate, fare clic sul simbolo "+" per "Disco rigido" e sul simbolo "+" per "Disattiva disco rigido dopo" per aprirlo.
  8. Fare clic su "Impostazioni (minuti)," quindi sulla freccia giù per cambiare l'impostazione su "Mai."
  9. Fare clic su [OK] per chiudere la finestra Opzioni risparmio energia.
  10. Chiudere la schermata "Modifica combinazioni per il risparmio di energia."
Impostazioni di "Opzioni prestazioni" delle proprietà Sistema
  1. Abra el Esplora file.
  2. Haga clic con el botón derecho del ratón en "Questo PC" en el Riquadro di spostamento del lado izquierdo y seleccione "Proprietà".
  3. Sulla sinistra, fare clic su "Impostazioni di sistema avanzate."
  4. Se viene visualizzata una finestra di dialogo relativa a Controllo dell'account utente, fare clic su [Sì].

     * | Se viene richiesto di immettere la password per un account Amministratore, accedere a Windows come utente il cui tipo di account è Administrator, quindi rieseguire le impostazioni.

  5. Fare clic su [Impostazioni] nella sezione Prestazioni, quindi fare clic sulla scheda [Avanzate].
  6. Selezionare "Servizi in background " e fare clic su [OK].
  7. Fare clic su [OK] per chiudere "Proprietà del sistema."
È possibile che la funzione di monitoraggio Windows sia attivata?
  Se la funzione di monitoraggio Windows è attivata, è possibile che l'audio in ingresso venga duplicato (doppiato) o che si verifichi un loop di feedback (oscillazione).
  In tal caso, disattivare la funzione di monitoraggio Windows come descritto di seguito.
  1. Aprire il "Pannello di controllo," fare clic su "Hardware e suoni,", quindi su "Audio."

     * | Se è selezionata la visualizzazione per icone per il Pannello di controllo, fare clic su "Audio."

  2. In "Registrazione," selezionare il dispositivo utilizzato per l'audio in ingresso (ad esempio TD-50X "MASTER"), quindi fare clic su "Proprietà."

     * | Potrebbe essersi verificato un problema se non è possibile selezionare i dispositivi indicati in alto. Consultare "Risoluzione dei problemi."

  3. Aprire la scheda "Ascolto", quindi deselezionare la casella di controllo "Ascolta il dispositivo."
  4. Fare clic su [OK] per chiudere "Proprietà."
  5. Fare clic su [OK] per chiudere "Audio."
Durante la riproduzione o la registrazione vengono emessi rumori audio metallici o improvvisi all'avvio del sistema o subito dopo la riattivazione del computer dallo stato di sospensione.
  Attendere alcuni istanti prima di eseguire la riproduzione o la registrazione.
Se è in funzione una LAN, è possibile che vengano emessi rumori metallici o improvvisi nell'audio
  Provare a disattivare la LAN in Gestione dispositivi.

### La riproduzione o la registrazione viene interrotta, non è più possibile riprendere la riproduzione o la registrazione.

Sul computer era in corso un'attività di elaborazione di carico elevato?
  Se sul computer è in corso un'attività con elevato carico di elaborazione durante l'utilizzo di TD-50X, TD-50X potrebbe non funzionare correttamente. In tal caso, interrompere la riproduzione o la registrazione, quindi provare nuovamente a riprodurre o a registrare.
  Se non è possibile riprodurre o registrare, chiudere tutti i programmi che utilizzano TD-50X, quindi spegnere e riaccendere TD-50X.

Copyright (C) 2021 Roland Corporation. Tutti i diritti riservati.