# Panel de configuración del dispositivo

Puede configurar parámetros, tales como OUTPUT MODE, usando el panel de configuración del dispositivo UA-M10 instalado en su ordenador.
El panel de configuración del dispositivo estará disponible para ser utilizado tras haber instalado el controlador dedicado.

## Apertura del panel de configuración del dispositivo

Acceda al panel de configuración del dispositivo UA-M10 como se explica a continuación.

Windows
  Abra el “Panel de control”, haga doble clic en el icono [UA-M10] y, seguidamente, haga clic en el botón de configuración del dispositivo.
Mac OS X
  Abra las preferencias del sistema, haga clic en el icono [UA-M10] y, seguidamente, haga clic en el botón de configuración del dispositivo.

### Output Mode

#### 2 channel (A:phones, B:phones)

Con los ajustes de fábrica, el mismo sonido se emite al mismo volumen por ambos conectores: (auricular) A y (auricular) B/LINE OUT.

#### 4 channel (A:phones, B:line out)

Seleccione este ajuste si desea escuchar por los auriculares al tiempo que se envía una señal diferente a través del conector de línea de salida. No obstante, el volumen solo puede ajustarse para el conector (auricular) A.

"NOTA"
  Si reproduce datos DSD con el ajuste 4 channel (A:phones, B:line out), el conector (auricular) B /LINE OUT no tendrá sonido.

#### 2 channel (A:phones, B:line out) [versión 2]

El mismo sonido se emite por los conectores (auricular) A y (auricular) B/LINE OUT. No obstante, el volumen solo puede ajustarse para el conector (auricular) A.

#### 2 channel (A:Right, B:Left, balanced) [versión 2]

Seleccione este ajuste si va a utilizar auriculares con una conexión balanceada. El conector (auricular) A emite el sonido del canal derecho y el conector (auricular) B/LINE OUT emite el sonido del canal izquierdo.

"NOTA"
  Debe conectar un enchufe mini de 3 polos (tipo balanceado) al conector (auricular) A y al conector (auricular) B/LINE OUT. Si conecta un enchufe mini de 2 polos a estos conectores podría provocar problemas de funcionamiento.

### D/A Conversion

Permite cambiar la configuración del modo 1 bit. Normalmente se deja encendido.

"RECUERDE"
  Desactive el modo 1 bit en los siguientes casos.
  ･ Si el medidor de nivel de la conexión-destino se mueve incluso durante los tiempos de silencio.
  ･ Si la prioridad es una reproducción precisa de la fase.

### Attenuate Level (line out) (*1)

Si Output Mode está ajustado a “4 channel (A:phones, B:line out)” o “2 channel (A:phones, B:line out)”, este ajuste permite atenuar la señal del conector (auricular) B/LINE OUT. Normalmente deberá dejarlo ajustado a 0 dB (sin atenuación).

"NOTA"
  Si un dispositivo cuyo volumen no se puede ajustar se conecta al conector (auricular) B/LINE OUT, es posible que el sonido se distorsione o que el volumen alto dañe su dispositivo. Si hay unos auriculares conectados, el volumen alto podría dañar su capacidad de audición. Si conecta un dispositivo de este tipo, utilice Attenuate Level para atenuar la señal.

# Reproducción de datos de audio DSD

Esta unidad puede reproducir datos DSD con frecuencias de muestreo de 2,8 MHz o 5,6 MHz con el estándar DoP.

1. Active el modo 1 bit para el UA-M10.
2. Inicie una aplicación de reproducción que admite DSD y configúrela para que reproduzca con el estándar DoP.

* | Cuando reproduzca datos DSD de 2,8 MHz o 5,6 MHz, la FRECUENCIA DE MUESTREO especificada en el panel de configuración del controlador indica 176400 Hz o 352800 Hz, respectivamente.
* | Los datos DSD a 5,6 MHz se convierten a la baja hasta 2,8 MHz para la reproducción.

Copyright (C) 2014 Roland Corporation. All rights reserved.