## GR-55 Driver Ver.1.0.1 per Windows® 10

(Nota)
In nessun caso Roland Corporation ("Roland") sarà responsabile verso gli utenti finali per eventuali danni, inclusi, ma non limitati, ai danni finanziari per la perdita di profitti aziendali o di informazioni commerciali derivanti dall'utilizzo o dall'impossibilità di utilizzare questo prodotto. Tale clausola è valida anche se Roland viene avvisata della possibilità di questo tipo di danni.

* | È vietata la modifica, la duplicazione, la distribuzione o la riproduzione del materiale (inclusi i file relativi a questo driver) senza l'autorizzazione di Roland Corporation ("Roland").

* | Microsoft e Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation.
* | ASIO è un marchio e un software di Steinberg Media Technologies GmbH.
* | Tutti i prodotti menzionati in questo documento sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Consultare la pagina di Supporto di Roland per le informazioni più recenti.
https://www.roland.com/global/support

## Driver per Windows 10

Il computer scarica il driver di Windows® 10 per il dispositivo GR-55 automaticamente da Internet quando l'unità GR-55 è connesso al computer.

- Questo driver supporta anche ASIO(Steinberg Audio Stream I/O Interface).

* | Se si utilizza un PC con touchscreen, sostituire le parole "fare clic" e "fare clic con il pulsante destro del mouse" in questo documento con le parole "toccare" e "tenere premuto", rispettivamente.

### Requisiti del sistema

Sistema operativo
  Microsoft® Windows® 10

  * | Windows 10 Mobile non è supportato.

Computer
  PC compatibile con Windows dotato di porta USB

> * | I PC basati su ARM non sono supportati.
> * | Non può essere utilizzato in un ambiente virtuale Windows.
> * | Windows in esecuzione su Mac non è supportato.

Altro
  Connessione a Internet

  * | È richiesta una connessione a Internet per scaricare il driver.

### Avvisi e limitazioni

- Se le prestazioni e le specifiche del computer sono inadeguate potrebbero verificarsi interruzione dell'audio o altri problemi in riproduzione. Anche i tipi di applicazioni utilizzati e il modo in cui vengono utilizzati possono influenzare il corretto utilizzo.
- Se GR-55 non funziona correttamente dopo il ripristino dalla modalità Sospensione, è necessario chiudere tutte le applicazioni che utilizzano GR-55, quindi spegnere e riaccendere GR-55.
- Se il cavo USB viene scollegato e ricollegato quando GR-55 è in uso o se GR-55 viene spento e riacceso, è possibile che il funzionamento non sia corretto. In tal caso, dopo il ripristino, chiudere tutte le applicazioni che utilizzano GR-55, quindi spegnere e riaccendere GR-55.
- Durante la riproduzione o la registrazione è possibile che vengano emessi rumori audio metallici o improvvisi se vengono collegati, scollegati, accesi o spenti altri dispositivi USB (ad esempio una memoria USB) durante l'utilizzo di GR-55.
- In alcuni casi, è possibile che non si ottenga il livello di prestazioni previsto se si utilizza un disco rigido collegato tramite USB contemporaneamente a GR-55. Non utilizzare un disco rigido collegato tramite USB come destinazione di memorizzazione per l'audio in corso di riproduzione o registrazione.

## Installazione

* | Per reinstallare o aggiornare il driver, consultare "Per reinstallare."

1. Scollegare tutti i dispositivi USB tranne la tastiera e il mouse, quindi avviare Windows.
2. Verificare che il computer sia connesso a Internet.
3. Chiudere l’applicazione in esecuzione.
4. Accendere l'unità GR-55 e connetterlo al computer mediante un cavo USB.
   Il driver viene installato automaticamente.
5. Dopo qualche minuto, fare clic sul pulsante Start.

   * | Se viene visualizzato "Tutte le app", fare clic su "Tutte le app".

6. Aprire la cartella Roland.
   Se è visualizzata l'icona "GR-55", l'installazione è completata.

* | In condizioni normali, l'installazione del driver viene completata in pochi minuti.Il processo potrebbe richiedere circa 10 minuti, a seconda della connettività a Internet o se è in corso l'installazione di driver per altri dispositivi.
* | Si potrebbe essere verificato un errore se l'unità GR-55 è connesso, ma non può essere utilizzato dopo aver atteso 10 minuti.Consultare "Risoluzione dei problemi."

## Informazioni preliminari

### Impostazioni del dispositivo di ingresso/uscita per l'applicazione

Per ottenere prestazioni ottimali dalle applicazioni, specificare i dispositivi di ingresso/uscita per le applicazioni come descritto sopra. Per informazioni dettagliate su come effettuare queste impostazioni, consultare il manuale dell'utente relativo all'applicazione.

* | Assicurarsi che GR-55 e l'applicazione siano impostate sulla stessa frequenza di campionamento. Se le impostazioni della frequenza di campionamento non corrispondono, è possibile che vengano visualizzati messaggi di errore e potrebbero verificarsi errori di registrazione e riproduzione.
* | Se non è possibile selezionare il dispositivo GR-55, si è verificato un problema. Consultare "Risoluzione dei problemi."

#### Dispositivi di Riproduzione/Registrazione audio

[Dispositivi Riproduzione]
  OUT (GR-55)
[Dispositivi Registrazione]
  IN (GR-55)

#### Impostazioni per i dispositivi di riproduzione e registrazione da utilizzare con le applicazioni Windows

Configurare le impostazioni per l’uso di GR-55 nelle applicazioni Windows.

* | Alcune applicazioni possono consentire la configurazione individuale dei dispositivi di riproduzione/registrazione.

1. Aprire il "Pannello di controllo," fare clic su "Hardware e suoni,", quindi su "Audio."

   * | Se è selezionata la visualizzazione per icone per il Pannello di controllo, fare clic su "Audio."

2. In "Riproduzione," fare clic con il pulsante destro del mouse sul "OUT" di GR-55, quindi scegliere "Imposta come dispositivo predefinito."

   * | Il messaggio "Imposta come dispositivo predefinito" non viene visualizzato se il dispositivo è già impostato come dispositivo predefinito.
   * | Potrebbe essersi verificato un problema se non è possibile selezionare i dispositivi indicati in alto. Consultare "Risoluzione dei problemi."

3. Analogamente, in "Registrazione", fare clic con il pulsante destro del mouse sul "IN" di GR-55, quindi scegliere "Imposta come dispositivo predefinito".

   * | Il messaggio "Imposta come dispositivo predefinito" non viene visualizzato se il dispositivo è già impostato come dispositivo predefinito.
   * | Potrebbe essersi verificato un problema se non è possibile selezionare i dispositivi indicati in alto. Consultare "Risoluzione dei problemi."

4. Fare clic su [OK] per chiudere "Audio."

#### Impostazioni per applicazioni compatibili con il dispositivo ASIO

Quando si utilizza GR-55 con un'applicazione ASIO compatibile, selezionare "GR-55" come impostazione ASIO per l'applicazione.

* | Per evitare un loop di feedback audio o un monitoraggio doppio, effettuare le impostazioni sull'applicazione in uso per disattivare il monitoraggio
* | L'unità principale GR-55 non supporta ASIO Monitoring Diretto, ma se si utilizza Cubase, abilitando Monitoring Diretto nell'impostazione Cubase, è possibile impedire i loop del feedback audio e il monitoraggio doppio.
* | Quando si utilizza GR-55 con ASIO, si consiglia di impostare l'applicazione in modo che non utilizzi Microsoft GS Wavetable Synth, per ridurre il carico e per comodità quando si cambiano le Dimensioni di buffer audio del driver.

#### Dispositivi di ingresso/uscita MIDI

* | In Windows Media Player, non è possibile utilizzare il dispositivo di ingresso/uscita MIDI di GR-55. Nell'applicazione compatibile MIDI selezionare il seguente dispositivo.

[Dispositivi MIDI OUT]
  GR-55
[Dispositivi MIDI IN]
  GR-55

### Apertura del file README

Una volta completata l'installazione del driver, è possibile aprire il file Readme (questo documento) attenendosi alla procedura descritta di seguito.
Utilizzare questo file per risolvere i problemi e controllare come impostare il driver.

1. Fare clic sul pulsante Start.

   * | Se viene visualizzato "Tutte le app", fare clic su "Tutte le app".

2. Aprire la cartella Roland, quindi fare clic su "GR-55 Readme".

## Modifica/controllo delle impostazioni del driver

1. Quando si modificano le impostazioni del driver, assicurarsi sempre prima di chiudere tutte le applicazioni che utilizzano GR-55. Questa verifica non è necessaria quando si controllano solo le impostazioni.

   * | Attendere circa 10 secondi, fino a quando queste applicazioni non saranno completamente chiuse.

2. Fare clic sul pulsante Start.

   * | Se viene visualizzato "Tutte le app", fare clic su "Tutte le app".

3. Aprire la cartella Roland, quindi fare clic su "GR-55".
4. Viene visualizzata la finestra di dialogo "GR-55 Impostazioni del driver."

   * | Per informazioni dettagliate sulle voci delle impostazioni, consultare "Informazioni sulle voci nella finestra di dialogo Impostazioni."

### Informazioni sulle voci nella finestra di dialogo Impostazioni

Dimensioni di buffer audio
  È possibile regolare le dimensioni di buffer di entrata/uscita audio. (Per impostazione predefinita, questa sarà la sesta posizione da sinistra).
  La riduzione delle dimensioni di buffer consente di diminuire la latenza e di migliorare le prestazioni in tempo reale, ma aumenta la possibilità di emissione di rumori metallici e improvvisi, in base alla capacità di elaborazione del computer in uso e al carico di dati musicali.
  L'aumento delle dimensioni di buffer comporta un aumento della latenza ma anche della stabilità del flusso audio e una riduzione della possibilità di emissione di rumori metallici e improvvisi.
  In generale, è probabile che si desideri diminuire le dimensioni di buffer per prestazioni in tempo reale migliori quando si utilizza un sintetizzatore software in tempo reale o quando si monitora un'entrata audio che passa attraverso il software DAW.
  Viceversa, è possibile aumentare le dimensioni di buffer per evitare l'emissione di rumori metallici e improvvisi durante la registrazione o la riproduzione di dati musicali contenenti numerose tracce e con un carico di elaborazione elevato.
  Se si modificano le dimensioni di buffer nel modo appropriato per la situazione, è possibile ottenere il corretto equilibrio tra prestazioni in tempo reale e stabilità del flusso audio.

  * Nota
  Se si utilizza un'applicazione dotata di una funzionalità per il testing dell'apparecchio audio, è consigliabile eseguire un test dopo avere modificato le dimensioni del buffer.

ASIO Dimensioni buffer
  Le dimensioni di buffer minime configurabili dall'applicazione ASIO.

  * | In base all'applicazione in uso, è possibile che siano configurabili altre dimensioni di buffer in aggiunta alle dimensioni di buffer minime e le dimensioni di buffer visualizzate qui potrebbero non corrispondere a quelle effettive. Per informazioni dettagliate sulla configurazione e sul controllo delle dimensioni di buffer, consultare il manuale dell'utente relativo all'applicazione.

Finestra di dialogo "Utilizzare dimensioni del buffer ASIO inferiori"
  Se viene selezionata questa casella di controllo, quando si utilizzano applicazioni compatibili ASIO, le dimensioni del buffer vengono ridotte.
  Se si avvertono rumori metallici o improvvisi quando questa casella di controllo è selezionata, deselezionarla.

  * | È necessario deselezionare questa casella di controllo quando si regolano le "Dimensioni di buffer audio."

Pulsante "Mostra Leggimi"
  Questo pulsante mostra il file LEGGIMI (questo documento).
Informazioni
  In questo campo viene indicata la versione del driver.

## Per reinstallare

1. Eliminare il driver come descritto nella sezione "Per disinstallare."

   * | Quando si esegue la disinstallazione, le impostazioni della finestra di dialogo Impostazioni del driver verranno inizializzate. Per informazioni dettagliate sulle voci delle impostazioni, consultare "Informazioni sulle voci nella finestra di dialogo Impostazioni."

2. Installare il driver come descritto nella sezione "Installazione."

## Per disinstallare

1. Scollegare tutti i dispositivi USB tranne la tastiera e il mouse, quindi avviare Windows.

   * | Assicurarsi di rimuovere dall’unità GR-55 il cavo USB.

2. Prima di iniziare la disinstallazione chiudere tutte le applicazioni.

   * | Attendere circa 10 secondi, fino a quando queste applicazioni non saranno completamente chiuse.

3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul pulsante Start e quindi fare clic su "App e funzionalità" o "Programmi e funzionalità".
4. Nell'elenco, selezionare GR-55 Driver e fare clic su "Disinstalla" o "Disinstalla/Cambia".

   * | Il driver non è installato se GR-55 Driver non compare nell'elenco.Non è necessario disinstallare il driver.

5. Se viene visualizzato un messaggio che conferma la disinstallazione, fare clic su "Disinstalla".
6. Se viene visualizzata una finestra di dialogo relativa a Controllo dell'account utente, fare clic su [Sì].

   * | Se viene richiesto di immettere la password per un account amministrativo, accedere a Windows come utente il cui tipo di account è Administrator, quindi eseguire la disinstallazione.

7. Sullo schermo viene indicato "Il driver GR-55 installato verrà disinstallato." fare clic su [OK].
8. Quando viene visualizzato il messaggio "Disinstallazione completata.", fare clic su [OK] per riavviare Windows.

## Risoluzione dei problemi

### Impossibile installare il driver

Controllare lo stato del dispositivo
  In condizioni normali, l'installazione del driver viene completata in pochi minuti.
  Se l'unità GR-55 è connesso, ma non può essere utilizzato dopo aver atteso 10 minuti, attenersi alla procedura riportata di seguito e controllare lo stato del dispositivo.

1. Accendere l'unità GR-55 e connetterlo al computer mediante un cavo USB.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul pulsante Start, quindi fare clic su "Gestione dispositivi".
3. Nel menu Visualizza, fare clic su "Dispositivi per tipo".
4. Fare clic su "Controller audio, video e giochi" o su "Altri dispositivi" per visualizzare l'unità GR-55.
5. Quando compare l'unità GR-55, fare doppio clic su di esso per aprire la schermata "Proprietà GR-55".
6. Nella scheda Generale, controllare il campo "Stato dispositivo".

  Se in questo campo è visualizzato il messaggio "Il dispositivo funziona correttamente.", l'installazione del driver è completata.
  In caso contrario, è probabile che l'installazione del driver non sia riuscita.
  Vedere gli altri argomenti in Risoluzione dei problemi per i problemi di installazione del driver.
Il computer è connesso a Internet?
  Per installare questo driver, il PC deve essere connesso a Internet.
  Verificare che il PC sia connesso a Internet, ad esempio utilizzando un browser Web, quindi installare di nuovo il driver seguendo i passi descritti nella sezione "Installazione".
Riconnessione l'unità GR-55
  È possibile che il riconoscimento del dispositivo non sia riuscito.
  Scollegare dall'unità GR-55 il cavo USB, spegnere e riaccendere l'unità GR-55, quindi riconnetterlo al PC.
Installazione manuale del driver
  A seconda della connettività a Internet, è possibile che il driver non venga installato automaticamente.
  In questo caso, attenersi alla procedura descritta di seguito per installare il driver.

1. Accendere l'unità GR-55 e connetterlo al computer mediante un cavo USB.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul pulsante Start, quindi fare clic su "Gestione dispositivi".
3. Nel menu Visualizza, fare clic su "Dispositivi per tipo".
4. Fare clic su "Controller audio, video e giochi" o su "Altri dispositivi" per visualizzare l'unità GR-55.
5. Fare clic con il pulsante destro del mouse su GR-55 e selezionare "Aggiorna driver" o "Aggiornamento software driver".
6. Selezionare "Cerca automaticamente un driver aggiornato".
   Il PC inizia a cercare il driver e il driver viene installato automaticamente.

  L'installazione è completata se viene visualizzato il messaggio "Windows ha completato l'aggiornamento dei driver" o "Il driver è stato aggiornato correttamente". Fare clic su "Chiudi".
  Se viene visualizzata la finestra di dialogo "Modifica delle impostazioni di sistema", fare clic su [Sì] per riavviare Windows.
Se Windows Update è in esecuzione, potrebbe non essere possibile installare il driver.
  Una volta completato Windows Update, installare di nuovo il driver in base alla procedura "Installazione."

### Impossibile selezionare/utilizzare il dispositivo GR-55

Il driver è stato installato correttamente?
  È possibile che il driver non sia stato installato correttamente.Vedere la sezione "Impossibile installare il driver".
  Se non è possibile utilizzare l'unità GR-55 dopo aver installato il driver, reinstallarlo seguendo la procedura descritta nella sezione "Per reinstallare".
L'unità GR-55 è utilizzata da un altro software?
  Chiudere tutte le applicazioni che utilizzano GR-55 quindi spegnere e riaccendere GR-55.
  Se il problema non viene risolto, utilizzare la procedura descritta nella sezione "Per reinstallare" per reinstallare il driver.
Il nome del dispositivo WAVE/MIDI di GR-55 è visualizzato?
  In tal caso, chiudere tutte le applicazioni che utilizzano GR-55 quindi spegnere e riaccendere GR-55.
  Se il problema non viene risolto, utilizzare la procedura descritta nella sezione "Per reinstallare" per reinstallare il driver.
Sul computer è stata attivata una modalità Sospensione quando GR-55 era collegato e acceso?
  Se GR-55 non funziona correttamente dopo il ripristino dalla modalità Sospensione, è necessario chiudere tutte le applicazioni che utilizzano GR-55, quindi spegnere e riaccendere GR-55.
Il cavo USB è stato scollegato e ricollegato quando GR-55 era in uso o GR-55 è stato spento e riacceso?
  Se il cavo USB viene scollegato e ricollegato quando GR-55 è in uso o se GR-55 viene spento e riacceso, è possibile che GR-55 non funzioni più correttamente. In tal caso, chiudere tutte le applicazioni che utilizzano GR-55 quindi spegnere e riaccendere GR-55.
Se il PC viene avviato mentre l'unità GR-55 è ancora connessa al PC ed è accesa, è possibile che il driver non venga caricato correttamente e non sarà possibile utilizzare l'unità GR-55.
  In questo caso, collegare l'unità GR-55 a un'altra porta USB o accendere l'unità GR-55 dopo l'avvio del PC.
Verificare che sia consentito l’accesso al microfono
  1. Fare clic sul pulsante “Start” e quindi su “Impostazioni”.
  2. Fare clic su “Privacy” e quindi su “Microfono”.
  3. Attivare l’interruttore “Accesso al microfono per questo dispositivo”.
  4. Chiudere la finestra di dialogo “Impostazioni”.

### Viene quindi visualizzato il numero "2-" all'inizio del nome del dispositivo

È possibile che GR-55 sia stato collegato a una porta USB differente?
  Se si collega GR-55 a una porta USB differente, il sistema operativo potrebbe automaticamente aggiungere un numero all'inizio del nome del dispositivo.
  Anche in tal caso, non viene causato alcun problema al funzionamento di GR-55.

  * | Per ripristinare il nome del dispositivo senza il numero aggiunto, collegare GR-55 alla stessa porta USB utilizzata per l'installazione o reinstallare il driver come descritto nella sezione "Per reinstallare."

### La schermata indica "Dispositivo correntemente utilizzato da un'altra applicazione." e non è possibile configurare il driver

Si sta utilizzando un'altra applicazione?
  Se è in uso in un'applicazione, non è possibile modificare le impostazioni del driver.
Impostazioni è aperto in Windows?
  Se Impostazioni è aperto in Windows, potrebbe non essere possibile modificare le impostazioni del driver.
La finestra di dialogo Audio del Pannello di controllo di Windows è aperta?
  Se il pannello di controllo dell’audio è aperto in Windows, potrebbe non essere possibile modificare le impostazioni del driver.
Se la funzione di monitoraggio Windows è attivata, non sarà possibile modificare le impostazioni del driver.
  Consultare la sezione "È possibile che la funzione di monitoraggio Windows sia attivata?" e disattivare la funzione di monitoraggio.
Se Microsoft GS Wavetable Synth è in uso, potrebbe non essere possibile modificare le impostazioni del driver.
  Non utilizzare Microsoft GS Wavetable Synth.

### Non viene emesso alcun suono oppure non è possibile eseguire la riproduzione o la registrazione

Il driver è stato installato correttamente?
L'unità GR-55 è utilizzata da un altro software?
Sono state effettuate le impostazioni come descritto in "Informazioni preliminari" in modo da consentire l'utilizzo di GR-55?
  GR-55 non può essere utilizzato se non si effettuano queste impostazioni. Consultare le sezioni di "Informazioni preliminari."
È possibile che la modalità Sospensione sia stata immessa durante la riproduzione o la registrazione?
  Se GR-55 non funziona correttamente dopo il ripristino dalla modalità Sospensione, è necessario chiudere tutte le applicazioni che utilizzano GR-55, quindi spegnere e riaccendere GR-55.
Durante la riproduzione o la registrazione, GR-55 è stato acceso e spento oppure è stato scollegato e ricollegato il cavo USB?
  Se si accende e si spegne GR-55 o si scollega e ricollega il cavo USB durante la riproduzione o la registrazione, GR-55 non esegue più la riproduzione o la registrazione. Interrompere e riavviare la riproduzione o la registrazione. Se non è possibile riprodurre o registrare, chiudere tutti i programmi che utilizzano GR-55, quindi spegnere e riaccendere GR-55.
Provare a regolare le dimensioni di buffer audio del driver.
  Se le dimensioni di buffer audio del driver sono insufficienti, è possibile che non venga emesso alcun suono o che la riproduzione e la registrazione non vengano eseguite in modo normale.
  Se si verifica questo problema, consultare "Modifica/controllo delle impostazioni del driver" e aumentare le dimensioni del buffer.

### L'audio riprodotto dal computer è impercettibile o troppo basso

È possibile ridurre il volume del dispositivo o dell'applicazione in Mixer volume?
  Il Mixer volume di sistema consente di regolare il volume per ciascun dispositivo o applicazione.
  1. Aprire il "Pannello di controllo," e modificare l'opzione "Visualizza per:" selezionando "Categoria."
  2. Fare clic su "Hardware e suoni,", quindi su "Regola volume di sistema."
  3. Viene visualizzata l'icona Mixer volume. Dal menu a discesa "Dispositivo", scegliere il dispositivo utilizzato per la riproduzione e regolare il volume.
È in uso un software di comunicazione vocale?
  Se è in uso un software di comunicazione vocale, è possibile che il volume del dispositivo audio venga regolato automaticamente in base allo stato della comunicazione.
  In tal caso, disattivare la regolazione del volume automatica come descritto di seguito.
  1. Aprire il "Pannello di controllo," fare clic su "Hardware e suoni,", quindi su "Audio."

     * | Se è selezionata la visualizzazione per icone per il Pannello di controllo, fare clic su "Audio."

  2. Nella scheda "Comunicazioni", modificare l'impostazione dell'elemento "Quando vengono rilevate attività di comunicazione" selezionando "Non intervenire."
  3. Fare clic su [OK] per chiudere "Audio."

### Parte della riproduzione è errata: ad esempio, note interrotte prematuramente o perdute

I problemi potrebbero essere risolti effettuando le impostazioni riportate di seguito.

Provare a regolare le dimensioni di buffer audio del software.
  Se il software consente di regolare le dimensioni di buffer audio, provare a cambiarle.
  Di solito è possibile eliminare i disturbi aumentando le dimensioni di buffer.
Provare a regolare le dimensioni di buffer audio del driver.
  Se il software non consente di regolare le dimensioni di buffer audio o se la regolazione delle dimensioni di buffer nel software non risolve il problema, cambiare le dimensioni di buffer audio in entrata e uscita del driver.
  Provare a regolare le dimensioni di buffer come descritto nella sezione "Modifica/controllo delle impostazioni del driver."
Windows Update / Microsoft Update
  È possibile risolvere il problema aggiornando il sistema con "Windows Update" o "Microsoft Update" di Microsoft.
Controllare le impostazioni di risparmio energetico
  1. Fare clic sul pulsante Start e quindi su "Impostazioni()".
  2. Fare clic su "Sistema" e quindi su "Alimentazione e sospensione".
  3. In Impostazioni correlate, fare clic su "Impostazioni di risparmio energia aggiuntive".
  4. In "Scegliere o personalizzare una combinazione per il risparmio di energia," scegliere "Prestazioni elevate."

     * | Se il piano "Prestazioni elevate" non viene visualizzato, fare clic su "Mostra combinazioni aggiuntive."

  5. Nell'area Prestazioni elevate, fare clic su "Modifica impostazioni combinazione."
  6. Fare clic su "Cambia impostazioni avanzate risparmio energia."
  7. In Impostazioni avanzate, fare clic sul simbolo "+" per "Disco rigido" e sul simbolo "+" per "Disattiva disco rigido dopo" per aprirlo.
  8. Fare clic su "Impostazioni (minuti)," quindi sulla freccia giù per cambiare l'impostazione su "Mai."
  9. Fare clic su [OK] per chiudere la finestra Opzioni risparmio energia.
  10. Chiudere la schermata "Modifica combinazioni per il risparmio di energia."
Impostazioni di "Opzioni prestazioni" delle proprietà Sistema
  1. Abra el Esplora file.
  2. Haga clic con el botón derecho del ratón en "Questo PC" en el Riquadro di spostamento del lado izquierdo y seleccione "Proprietà".
  3. Sulla sinistra, fare clic su "Impostazioni di sistema avanzate."
  4. Se viene visualizzata una finestra di dialogo relativa a Controllo dell'account utente, fare clic su [Sì].

     * | Se viene richiesto di immettere la password per un account Amministratore, accedere a Windows come utente il cui tipo di account è Administrator, quindi rieseguire le impostazioni.

  5. Fare clic su [Impostazioni] nella sezione Prestazioni, quindi fare clic sulla scheda [Avanzate].
  6. Selezionare "Servizi in background " e fare clic su [OK].
  7. Fare clic su [OK] per chiudere "Proprietà del sistema."
Le impostazioni della frequenza di campionamento corrispondono?
  È necessario impostare la frequenza di campionamento specificata attraverso le impostazioni audio dell'applicazione in modo che corrisponda a quella di GR-55.
È possibile che la funzione di monitoraggio Windows sia attivata?
  Se la funzione di monitoraggio Windows è attivata, è possibile che l'audio in ingresso venga duplicato (doppiato) o che si verifichi un loop di feedback (oscillazione).
  In tal caso, disattivare la funzione di monitoraggio Windows come descritto di seguito.
  1. Aprire il "Pannello di controllo," fare clic su "Hardware e suoni,", quindi su "Audio."

     * | Se è selezionata la visualizzazione per icone per il Pannello di controllo, fare clic su "Audio."

  2. In "Registrazione," selezionare "IN" di GR-55, quindi fare clic su "Proprietà."
  3. Aprire la scheda "Ascolto", quindi deselezionare la casella di controllo "Ascolta il dispositivo."
  4. Fare clic su [OK] per chiudere "Proprietà."
  5. Fare clic su [OK] per chiudere "Audio."

Copyright (C) 2021 Roland Corporation. Tutti i diritti riservati.