## Controlador JUNO-DS Ver.1.0.1 para Windows® 10

(Nota)
En ningún caso Roland Corporation ("Roland") será responsable ante los usuarios finales por daños de cualquier tipo, incluidos sin limitación los daños por lucro cesante o pérdida de información comercial que pudieran surgir del uso o imposibilidad de uso de este producto. La disposición anterior es efectiva aunque se haya informado a Roland de la posibilidad de dichos daños.

* | Se prohíbe cualquier modificación, duplicado, distribución o reproducción del material (incluidos los archivos relacionados con este controlador) sin la autorización previa de Roland Corporation ("Roland").

* | Microsoft y Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation.
* | ASIO es una marca comercial y software de Steinberg Media Technologies GmbH.
* | Todos los nombres de productos mencionados en el presente documento son marcas comerciales o registradas de sus respectivos titulares.

## Controlador para Windows 10

Su ordenador descargará automáticamente el controlador Windows® 10 para JUNO-DS de Internet cuando conecte el dispositivo JUNO-DS al ordenador.

- Este controlador también es compatible con ASIO(Steinberg Audio Stream I/O Interface)

* | Para utilizarlo, debe configurar el SYSTEM - USB Driver de JUNO-DS en "VENDOR".

* | Si va a usar un PC con capacidad táctil, sustituya las palabras "haga clic" y "haga clic con el botón derecho" que aparecen en este documento por las palabras "toque" y "toque sin soltar", respectivamente.

### Requisitos del sistema

Sistema operativo
  Microsoft® Windows® 10 (Edición de 64 bits/Edición de 32 bits)

  * | Windows 10 Mobile no es compatible.

Ordenador
  PC compatible con Windows equipado con puerto USB

  * | Además, se recomienda el uso de un conjunto de chips Intel.
  * | Es posible que el rendimiento del dispositivo JUNO-DS no sea el óptimo si se utiliza con una tarjeta de interfaz USB 2.0 añadida.
  * | Este producto no se puede usar con un puerto USB 3.0 que no sea compatible con la especificación USB 2.0.
  * | Si este producto no funciona correctamente cuando se conecta a un puerto USB 3.0, tendrá que conectarlo a un puerto USB 2.0.
  * | Aunque se conecte a un puerto USB 3.0, el rendimiento del producto no cambiará.

> * | Este controlador no se puede utilizar en un entorno virtual de Windows, como Hyper-V o Virtual PC.
> * | Los equipos Mac con Microsoft Windows no son compatibles.

Otros
  Conexión a Internet

  * | Es necesario disponer de una conexión a Internet para descargar el controlador.

### Precauciones y limitaciones

- Si el rendimiento y las especificaciones de su ordenador no son los adecuados, podría experimentar interrupciones del sonido y resultados que no son perfectos. Los tipos de aplicaciones que utilice y la forma de utilizarlas también pueden influir en la experiencia obtenida.
- Si el PC se inicia estando el dispositivo JUNO-DS conectado y encendido, el controlador podría no cargarse correctamente y es posible que no pueda utilizar el dispositivo JUNO-DS. En tal caso, conecte el dispositivo JUNO-DS a otro puerto USB o encienda el dispositivo JUNO-DS después de que se haya iniciado el PC.
- Si el dispositivo JUNO-DS no funciona correctamente después de desactivar el modo Suspender, debería salir de todas las aplicaciones que utilicen JUNO-DS y, a continuación, apagar y volver a encender JUNO-DS.
- Si el cable USB se desconecta y se vuelve a conectar durante el uso del dispositivo JUNO-DS, o si la alimentación del dispositivo JUNO-DS se apaga y enciende a continuación, es posible que dicho dispositivo deje de funcionar correctamente. En tal caso, tras la reanudación, es preciso salir de todas las aplicaciones que empleen el dispositivo JUNO-DS y, a continuación, apagar y encender de nuevo el dispositivo JUNO-DS.
- Si el ordenador experimenta una situación de carga elevada de procesamiento, por ejemplo, al acceder a una unidad de CD-ROM o a la red, durante el uso del dispositivo JUNO-DS, es posible que el dispositivo JUNO-DS deje de funcionar correctamente. En este caso, detenga la reproducción o la grabación y, a continuación, intente reanudar la operación detenida. Si a pesar de todo sigue sin poder reproducir o grabar, salga de todos los programas que empleen el dispositivo JUNO-DS y, a continuación, apague y encienda sucesivamente el dispositivo JUNO-DS.
- Pueden producirse ruidos durante la reproducción o la grabación si conecta o desconecta otros dispositivos USB (como la memoria USB), o apaga o enciende otro dispositivo USB cuando está utilizando el dispositivoJUNO-DS.
- En algunos casos, podría no obtener el nivel de rendimiento esperado si utiliza un disco duro conectado con USB a la vez que el dispositivo JUNO-DS. No utilice un disco duro conectado con USB como destino de almacenamiento para el audio que esté reproduciendo o grabando.

## Instalación

* | Antes de instalar el controlador, debe configurar el SYSTEM - USB Driver del JUNO-DS en "VENDOR".
* | Para volver a instalar o actualizar el controlador, consulte "Para volver a instalar".

1. Desconecte todos los dispositivos USB (excepto el teclado y el ratón) y, a continuación, inicie Windows.
2. Compruebe que el ordenador está conectado a Internet.
3. En Windows, cierre la pantalla de configuración "Sonido" del Panel de control y todas las aplicaciones que se estén ejecutando.
4. Encienda el dispositivo JUNO-DS y utilice un cable USB para conectarlo al ordenador.
   El controlador se instalará automáticamente.
5. Unos minutos después, haga clic en el botón Iniciar.

   * | Si aparece "Todas las aplicaciones", haga clic en "Todas las aplicaciones".

6. Abra la carpeta Roland.
   Si aparece el icono de "JUNO-DS", el proceso de instalación habrá finalizado.

* | En condiciones normales, la instalación del controlador se realiza en varios minutos.Puede llegar a tardar unos 10 minutos, depende de la velocidad de la conexión a Internet o de si se están instalando controladores adicionales para otros dispositivos.
* | Si el dispositivo JUNO-DS está conectado pero no se puede utilizar cuando ya han transcurrido 10 minutos, es posible que se haya producido algún problema.Consulte "Solución de problemas".

## Antes de empezar

### Configuración del dispositivo de entrada/salida para la aplicación

Con el fin de conseguir el máximo rendimiento de las aplicaciones, especifique el dispositivo de entrada/salida de las aplicaciones tal como se describe más adelante. (Para obtener información detallada sobre esta configuración, consulte el manual de instrucciones de la aplicación).

* | Asegúrese de que el JUNO-DS y la aplicación están en la misma frecuencia de muestreo. Si los ajustes de esta frecuencia no coinciden, podrían aparecer mensajes de error y producirse errores en la grabación o reproducción.
* | Si no puede seleccionar el dispositivo JUNO-DS, puede que se haya producido algún problema. Consulte "Solución de problemas".

#### Dispositivos de Reproducción/Grabar de audio

Dispositivos [Reproducción]
  OUT (JUNO-DS)

  * | Si ha especificado un nombre diferente en los ajustes de "Sonido" del Panel de control, aparecerá dicho nombre.

Dispositivos [Grabar]
  IN (JUNO-DS)

  * | Si ha especificado un nombre diferente en los ajustes de "Sonido" del Panel de control, aparecerá dicho nombre.

#### Configuración del dispositivo de reproducción/grabación en Windows

Defina JUNO-DS como dispositivo predeterminado para permitir su uso en "Groove Music" y Reproductor de Windows Media.

1. Abra el "Panel de control", haga clic en "Hardware y sonido" y luego en "Sonido".

   * | Si está seleccionada la vista de icono para el Panel de control, haga clic en "Sonido."

2. En "Reproducción," haga clic con el botón derecho en el "OUT" del dispositivo JUNO-DS, y elija "Establecer como dispositivo predeterminado."

   * | El mensaje "Establecer como dispositivo predeterminado" no aparece si el dispositivo ya está definido como dispositivo predeterminado.
   * | Si no se pueden seleccionar los dispositivos mencionados anteriormente, es posible que se haya producido algún problema. Consulte "Solución de problemas".

3. De forma similar, en "Grabar", haga clic con el botón derecho en el "IN" del dispositivo JUNO-DS, y elija "Establecer como dispositivo predeterminado".

   * | El mensaje "Establecer como dispositivo predeterminado" no aparece si el dispositivo ya está definido como dispositivo predeterminado.
   * | Si no se pueden seleccionar los dispositivos mencionados anteriormente, es posible que se haya producido algún problema. Consulte "Solución de problemas".

4. Haga clic en [Aceptar] para cerrar "Sonido".

#### Configuración del dispositivo para aplicaciones compatibles con ASIO

Al utilizar el dispositivo JUNO-DS con una aplicación compatible con ASIO, seleccione "JUNO-DS" como configuración de ASIO para la aplicación.

* | Para evitar un bucle de acople de audio o doble monitorización, configure la aplicación para que la monitorización esté desactivada.
* | La unidad principal JUNO-DS no admite ASIO Monitorización Directa pero, si usa Cubase, puede evitar la función de bucle de retorno acústico del sonido y de supervisión doble activando Monitorización Directa en los ajustes de Cubase.
* | Al utilizar el dispositivo JUNO-DS con ASIO, se recomienda configurar la aplicación de forma que no utilice la Microsoft GS Wavetable Synth. (Con el fin de disminuir la carga y por comodidad al cambiar el Tamaño del búfer de audio del controlador.)

#### Dispositivo de entrada/salida MIDI

* | En el Reproductor de Windows Media, no se puede utilizar el dispositivo de entrada/salida MIDI de JUNO-DS. Seleccione el siguiente dispositivo en la aplicación compatible con MIDI.

[Dispositivos MIDI OUT]
  JUNO-DS
  JUNO-DS DAW CTRL
[Dispositivos MIDI IN]
  JUNO-DS
  JUNO-DS DAW CTRL

### Apertura de un documento en línea

Una vez finalizado el proceso de instalación del controlador, puede abrir el archivo Readme (este documento) siguiendo el procedimiento que se indica a continuación.
Use este archivo para solucionar problemas y para consultar cómo se configura el controlador.

1. Haga clic en el botón Iniciar.

   * | Si aparece "Todas las aplicaciones", haga clic en "Todas las aplicaciones".

2. Abra la carpeta Roland y, a continuación, haga clic en "JUNO-DS Readme".
3. Aparece el documento en línea del controlador.

## Cambio/comprobación de la configuración del controlador

1. Al cambiar la configuración del controlador, asegúrese siempre de cerrar antes todas las aplicaciones que estén utilizando el dispositivo JUNO-DS. Esta acción no es necesaria cuando únicamente se va a comprobar la configuración.

   * | Espere unos 10 segundos hasta que estas aplicaciones se cierren por completo.
   * | Si está habilitada la función de monitorización Windows, no será posible cambiar la configuración del controlador. Consulte "¿Podría estar habilitada la función de monitorización Windows?" y deshabilite la monitorización.

2. Haga clic en el botón Iniciar.

   * | Si aparece "Todas las aplicaciones", haga clic en "Todas las aplicaciones".

3. Abra la carpeta Roland y, a continuación, haga clic en el dispositivo "JUNO-DS".
4. De este modo se abrirá el cuadro de diálogo "JUNO-DS Configuración del controlador".

   * | Si desea obtener información detallada acerca de los elementos de configuración, consulte "Acerca de los elementos del cuadro de diálogo de configuración".

### Acerca de los elementos del cuadro de diálogo de configuración

Tamaño del búfer de audio
  Puede ajustar el tamaño de búfer de entrada/salida de audio. (De forma predeterminada, será la sexta posición desde la izquierda.)
  Al reducir el tamaño del búfer se reducirá la latencia y se mejorará el rendimiento en tiempo real, pero podría ser más probable que se oyeran ruidos, dependiendo de la potencia de proceso del equipo y de la carga de datos de canciones.
  Al aumentar el tamaño del búfer se alargará la latencia, pero la transmisión de sonido será más estable, y será menos probable que se produzcan ruidos.
  En general, es probable que desee reducir el tamaño del búfer para un mejor rendimiento en tiempo real si está tocando un sintetizador de software en tiempo real, o si está monitorizando una entrada de audio que se esté transmitiendo mediante el software DAW.
  Al contrario, puede aumentar el tamaño de búfer para evitar los ruidos si está grabando o reproduciendo datos de canciones que contengan varias pistas y con una carga de proceso elevada.
  Al cambiar el tamaño del búfer según su situación, puede conseguir el equilibrio correcto entre rendimiento en tiempo real y estabilidad de la transmisión de audio.

  * Nota:
  Si usa una aplicación con función de prueba del equipo de audio, después de cambiar el tamaño del búfer, realice una prueba.

ASIO Tamaño de búfer
  Este es el tamaño mínimo de búfer que se puede ajustar con la aplicación ASIO.

  * | Dependiendo de la aplicación que utilice, podrían ajustarse otros tamaños de búfer además del tamaño mínimo, y el tamaño de buffer que aparece aquí podría no coincidir con el tamaño de búfer real. Para obtener información detallada sobre la configuración y comprobación del tamaño del búfer, consulte el manual de instrucciones de la aplicación.

Botón"Mostrar Léame"
  Este botón muestra el archivo LÉAME (este documento).
Información
  Este campo muestra la versión del controlador.

## Para volver a instalar

1. Elimine el controlador, tal como se describe en "Para desinstalar".

   * | Al desinstalar, se iniciará la configuración del cuadro de diálogo Configuración del controlador. Si desea obtener información detallada acerca de los elementos de configuración, consulte "Acerca de los elementos del cuadro de diálogo de configuración".

2. Instale el controlador, tal como se describe en "Instalación".

## Para desinstalar

1. Desconecte todos los dispositivos USB (excepto el teclado y el ratón) y, a continuación, inicie Windows.

   * | Asegúrese de desconectar también el cable USB del dispositivo JUNO-DS.

2. Antes de iniciar el programa de desinstalación, salga de todas las aplicaciones.

   * | Espere unos 10 segundos hasta que estas aplicaciones se cierren por completo.

3. Haga clic con el botón derecho en el botón Iniciar y, a continuación, haga clic en "Aplicaciones y características" o "Programas y características".
4. En la lista, seleccione Controlador JUNO-DS y, a continuación, haga clic en "Desinstalar" o "Desinstalar o cambiar".

   * | El controlador no está instalado si Controlador JUNO-DS no aparece en la lista.No es necesario desinstalar el controlador.

5. Si aparece un mensaje confirmando la desinstalación, haga clic en "Desinstalar".
6. Si aparece un cuadro de diálogo relacionado con el Control de cuentas de usuario, haga clic en [Sí].

   * | Si se le pide que introduzca una contraseña de cuenta administrativa, inicie la sesión de Windows como usuario con el tipo de cuenta Administrador y, a continuación, ejecute la desinstalación.

7. La pantalla indicará "Se va a desinstalar el controlador JUNO-DS instalado."; haga clic en [Aceptar].
8. Cuando aparezca el mensaje "La desinstalación ha finalizado.", haga clic en [Aceptar] para reiniciar Windows.

## Solución de problemas

### No se puede instalar el controlador

Compruebe el estado del dispositivo
  En condiciones normales, la instalación del controlador se realiza en varios minutos.
  Si el dispositivo JUNO-DS está conectado pero no se puede utilizar cuando ya han transcurrido 10 minutos, siga el procedimiento siguiente y compruebe el estado del dispositivo.

1. Encienda el dispositivo JUNO-DS y utilice un cable USB para conectarlo al ordenador.
2. Haga clic con el botón derecho en el botón Iniciar y, a continuación, haga clic en "Administrador de dispositivos".
3. En el menú "Ver", haga clic en "Dispositivos por tipo".
4. Haga clic en "Controladoras de sonido y vídeo y dispositivos de juego" o en "Otros dispositivos" para que aparezca el dispositivo JUNO-DS.
5. Cuando aparezca el dispositivo JUNO-DS, haga doble clic en él para abrir la pantalla "Propiedades de JUNO-DS".
6. En la pestaña General, compruebe el campo "Estado del dispositivo".

  Si el mensaje indicado en este campo dice "Este dispositivo funciona correctamente.", la instalación del controlador ha finalizado.
  En caso contrario, es posible que la instalación del controlador no se haya realizado correctamente.
  Consulte otros temas de la sección Solución de problemas para conocer los problemas de instalación del controlador.
¿Está su ordenador conectado a Internet?
  Para instalar este controlador, es imprescindible que su PC esté conectado a Internet.
  Compruebe si su PC está conectado a Internet (por ejemplo, utilizando un navegador web) y vuelva a instalar el controlador siguiendo los pasos que se indican en la sección "Instalación".
Reconexión del dispositivo JUNO-DS
  Es posible que no se haya reconocido el dispositivo.
  Desconecte el cable USB del dispositivo JUNO-DS, apague el dispositivo JUNO-DS y enciéndalo otra vez; seguidamente, vuelva a conectarlo a su PC.
Instalación manual del controlador
  En función de la conexión a Internet disponible, es posible que el controlador no se instale automáticamente.
  En este caso, siga el procedimiento siguiente para instalar el controlador.

1. Encienda el dispositivo JUNO-DS y utilice un cable USB para conectarlo al ordenador.
2. Haga clic con el botón derecho en el botón Iniciar y, a continuación, haga clic en "Administrador de dispositivos".
3. En el menú "Ver", haga clic en "Dispositivos por tipo".
4. Haga clic en "Controladoras de sonido y vídeo y dispositivos de juego" o en "Otros dispositivos" para que aparezca el dispositivo JUNO-DS.
5. Haga clic con el botón derecho en el dispositivo JUNO-DS y, a continuación, seleccione "Actualizar controlador" o "Actualizar software de controlador".
6. Seleccione "Buscar software de controlador actualizado automáticamente" o "Buscar automáticamente software de controlador actualizado".
   Su PC empieza a buscar el controlador e inicia su instalación automáticamente.

  La instalación ha finalizado si aparece el mensaje "Windows actualizó correctamente los controladores" o "Windows actualizó correctamente el software de controlador.". Haga clic en "Cerrar".
  Si aparece el cuadro de diálogo "Cambio de configuración del sistema", haga clic en [Sí] para reiniciar Windows.
Si Windows Update se está ejecutando, es posible que no pueda instalar el controlador.
  Cuando Windows Update finalice, instale el controlador otra vez siguiendo el procedimiento de "Instalación".

¿Se ha ajustado SYSTEM - USB Driver de JUNO-DS como "VENDOR"?
  Asegúrese de que SYSTEM - USB Driver de JUNO-DS está ajustado como "VENDOR".

### No se puede seleccionar/utilizar el dispositivo JUNO-DS

¿Se instaló correctamente el controlador?
  Es posible que el controlador no se haya instalado correctamente.Consulte la sección "No se puede instalar el controlador".
  Si una vez instalado el controlador no puede usar el dispositivo JUNO-DS, vuelva a instalar el controlador siguiendo el procedimiento indicado en la sección "Para volver a instalar".
¿Podría estar siendo utilizado el JUNO-DS por otro software?
  Salga de todas las aplicaciones que empleen el dispositivo JUNO-DS y, a continuación, apague y encienda de nuevo el dispositivo JUNO-DS.
  Si no consigue resolver el problema de esta manera, siga el procedimiento que se describe en "Para volver a instalar" para volver a instalar el controlador.
¿Se muestra el nombre del dispositivo WAVE/MIDI del JUNO-DS?
  Si no se muestra el nombre del dispositivo, salga de todas las aplicaciones que empleen el dispositivo JUNO-DS y, a continuación, apague y encienda de nuevo el dispositivo JUNO-DS.
  Si no consigue resolver el problema de esta manera, siga el procedimiento que se describe en "Para volver a instalar" para volver a instalar el controlador.
¿Ha entrado el ordenador en modo Suspender mientras el JUNO-DS estaba conectado y encendido?
  Si el dispositivo JUNO-DS no funciona correctamente después de desactivar el modo Suspender, debería salir de todas las aplicaciones que utilicen JUNO-DS y, a continuación, apagar y volver a encender JUNO-DS.
¿Se ha desconectado y vuelto a conectar el cable USB durante el uso del dispositivo JUNO-DS o se ha apagado y se ha vuelto a conectar la alimentación del dispositivo JUNO-DS?
  Si el cable USB se desconecta y se vuelve a conectar durante el uso del dispositivo JUNO-DS, o si la alimentación del dispositivo JUNO-DS se apaga y enciende a continuación, es posible que el dispositivo deje de funcionar correctamente. Si esto sucede, salga de todas las aplicaciones que empleen el dispositivo JUNO-DS y, a continuación, apague y encienda de nuevo el dispositivo JUNO-DS.
Si el PC se inicia estando el dispositivo JUNO-DS conectado y encendido, el controlador podría no cargarse correctamente y es posible que no pueda utilizar el dispositivo JUNO-DS.
  En tal caso, conecte el dispositivo JUNO-DS a otro puerto USB o encienda el dispositivo JUNO-DS después de que se haya iniciado el PC.

### Ahora, al principio del nombre del dispositivo, aparece un número (por ejemplo, "2-")

¿Podría haber conectado JUNO-DS a un puerto USB diferente?
  Si conecta JUNO-DS a un puerto USB diferente, puede que el sistema operativo añada automáticamente un número al principio del nombre del dispositivo.
  Si es así, esto no producirá ningún problema en el funcionamiento de JUNO-DS.

  * | Si desea restablecer el nombre del dispositivo sin este número, conecte JUNO-DS al mismo puerto USB que tenía al instalarlo o vuelva a instalar el controlador tal y como se describe en "Para volver a instalar".

### La pantalla indica "Otra aplicación está utilizando el dispositivo." y no se puede configurar el controlador

¿Está usando una aplicación distinta?
  La configuración del controlador no se puede cambiar mientras está siendo utilizado por una aplicación.
Si está habilitada la función de monitorización Windows, no será posible cambiar la configuración del controlador.
  Consulte "¿Podría estar habilitada la función de monitorización Windows?" y deshabilite la monitorización.

### No se oye ningún sonido; no se puede reproducir ni grabar

¿Se instaló correctamente el controlador?
¿Podría estar siendo utilizado el JUNO-DS por otro software?
¿Ha aplicado la configuración que se describe en "Antes de empezar" para que el dispositivo JUNO-DS pueda usarse?
  El dispositivo JUNO-DS no se puede utilizar si no se especifica esta configuración. Consulte las secciones correspondiente en "Antes de empezar".
¿Es posible que haya entrado en modo Suspender durante el proceso de reproducción o grabación?
  Si el dispositivo JUNO-DS no funciona correctamente después de desactivar el modo Suspender, debería salir de todas las aplicaciones que utilicen JUNO-DS y, a continuación, apagar y volver a encender JUNO-DS.
Durante el proceso de reproducción o grabación, ¿ha apagado o encendido el dispositivo JUNO-DS o ha desconectado y vuelto a conectar el cable USB?
  Si apaga o enciende el dispositivo JUNO-DS, o desconecta y vuelve a conectar el cable USB, durante el proceso de reproducción o grabación, el dispositivo JUNO-DS no podrá volver a reproducir o grabar. Interrumpa la grabación o reproducción y, a continuación, iníciela de nuevo. Si a pesar de todo sigue sin poder reproducir o grabar, salga de todos los programas que empleen el dispositivo JUNO-DS y, a continuación, apague y encienda sucesivamente el dispositivo JUNO-DS.
Intente ajustar el tamaño del búfer de audio del controlador.
  Si el tamaño del búfer de audio del controlador es demasiado pequeño, el sonido podría no reproducirse o podría resultar imposible disfrutar de una reproducción y grabación normales.
  En tales casos, consulte "Cambio/comprobación de la configuración del controlador" y aumente el tamaño del búfer.

### El sonido del ordenador es inaudible o demasiado bajo

¿Podría haber bajado el volumen del dispositivo o la aplicación en el Mezclador de volumen?
  El Mezclador de volumen del sistema le permite ajustar el volumen de cada dispositivo o aplicación.
  1. Abra el "Panel de control," y cambie "Ver por:" por "Categoría."
  2. Haga clic en "Hardware y sonido," y a continuación en "Ajustar volumen del sistema."
  3. Aparecerá el Mezclador de volumen. En el menú desplegable "Dispositivo", elija el dispositivo que esté utilizando para la reproducción y ajuste el volumen.
¿Está utilizando software de comunicación de voz?
  Si está utilizando software de comunicación de voz, podría ajustarse automáticamente el volumen del dispositivo de audio según el estado de las comunicaciones.
  Si fuera así, desactive al ajuste de volumen automático como sigue.
  1. Abra el "Panel de control", haga clic en "Hardware y sonido" y luego en "Sonido".

     * | Si está seleccionada la vista de icono para el Panel de control, haga clic en "Sonido."

  2. En la ficha "Comunicaciones ", cambie el valor de "Cuando Windows detecta actividad de comunicaciones" a "No hacer nada."
  3. Haga clic en [Aceptar] para cerrar "Sonido".

### Parte de la reproducción es defectuosa: por ejemplo, las notas se interrumpen anticipadamente, o algunas se pierden

Los problemas pueden resolverse aplicando la configuración que se indica más adelante.

Intente ajustar el tamaño del búfer de audio en el software.
  Si el software le permite ajustar el tamaño del búfer de sonido, trate de cambiar el ajuste.
  Normalmente, se pueden eliminar los “clics” y las bajadas de sonido aumentando el tamaño del búfer.
Intente ajustar el tamaño del búfer de audio del controlador.
  Si el software no le permite ajustar el tamaño del búfer, o si al ajustarlo en el software no se resuelve el problema, podría tratar de cambiar el tamaño del búfer de entrada/salida de audio del controlador.
  Intente ajustar el tamaño del búfer según lo descrito en "Cambio/comprobación de la configuración del controlador".
Trate de actualizar el controlador del adaptador de la pantalla
  Podría eliminar los “clics” y las bajadas de sonido actualizando el controlador del adaptador de pantalla instalado en el ordenador.
Windows Update / Microsoft Update
  Posiblemente pueda resolver el problema mediante la actualización del sistema con Windows Update" o "Microsoft Update", actualizaciones de Microsoft.
Compruebe la configuración de ahorro de energía
  1. Haga clic en el botón Iniciar y, a continuación, haga clic en "Configuración()".
  2. Haga clic en "Sistema" y, a continuación, haga clic en "Inicio/apagado y suspensión".
  3. En Opciones de configuración relacionadas, haga clic en "Configuración adicional de energía".
  4. En "Elegir o personalizar un plan de energía", elija "Alto rendimiento".

     * | Si no aparece el plan "Alto rendimiento", haga clic en "Mostrar planes adicionales."

  5. En el área Alto rendimiento, haga clic en "Cambiar la configuración del plan".
  6. Haga clic en "Cambiar la configuración avanzada de energía".
  7. En Configuración avanzada, haga clic en el símbolo “+” para "Disco duro" y en el símbolo “+” para "Apagar disco duro tras" para abrirlo.
  8. Haga clic en "Configuración (Minutos)", y haga clic en la flecha abajo para cambiar la configuración a "Nunca".
  9. Haga clic en [Aceptar] para cerrar la ventana Opciones de energía.
  10. Cierre la pantalla "Editar la configuración del plan".
Ajuste de las "Opciones de rendimiento" de Propiedades del Sistema
  1. Abra el Explorador de archivos.
  2. Haga clic con el botón derecho del ratón en "Este equipo" en el Panel de navegación del lado izquierdo y seleccione "Propiedades".
  3. A la izquierda, haga clic en "Configuración avanzada del sistema."
  4. Si aparece un cuadro de diálogo relacionado con el Control de cuentas de usuario, haga clic en [Sí].

     * | Si se le pide que introduzca la contraseña de una cuenta de administrador, inicie la sesión de Windows como usuario con el tipo de cuenta Administrador y, a continuación, vuelva a realizar los ajustes.

  5. Haga clic en [Configuración] en la sección Rendimiento y luego haga clic en la ficha [Opciones avanzadas].
  6. Seleccione "Servicios en segundo plano" y haga clic en [Aceptar].
  7. Haga clic en [Aceptar] para cerrar "Propiedades del sistema".
¿Coincide la configuración de frecuencia de muestreo?
  Debe ajustar la frecuencia de muestreo que se haya especificado en los ajustes de audio de la aplicación para que coincida con la frecuencia de muestreo del dispositivo JUNO-DS.
¿Podría estar habilitada la función de monitorización Windows?
  Si está habilitada la función de monitorización Windows, podría oírse el sonido de entrada por duplicado o producirse un bucle de acople de audio (oscilación).
  Si es así, desactive la función de monitorización de Windows como sigue.
  1. Abra el "Panel de control", haga clic en "Hardware y sonido" y luego en "Sonido".

     * | Si está seleccionada la vista de icono para el Panel de control, haga clic en "Sonido."

  2. En "Grabar," seleccione el "IN" del dispositivo JUNO-DS, y haga clic en "Propiedades."

     * | Si no se pueden seleccionar los dispositivos mencionados anteriormente, es posible que se haya producido algún problema. Consulte "Solución de problemas".

  3. Abra la ficha "Escuchar", y quite la marca de la casilla "Escuchar este dispositivo."
  4. Haga clic en [Aceptar] para cerrar "Propiedades".
  5. Haga clic en [Aceptar] para cerrar "Sonido".
Podrían producirse ruidos en la reproducción o grabación inmediatamente después de iniciar el sistema, o inmediatamente después de haber activado el equipo del estado de suspensión
  Espere un momento antes de empezar la reproducción o la grabación.
Pueden producirse chisporroteos o chasquidos en el sonido si hay una red LAN en funcionamiento
  Intente desactivar la LAN en el Administrador de dispositivos.

### Se interrumpen los procesos de reproducción o grabación y, a continuación, no es posible reanudarlos

¿Su ordenador ha estado experimentando una gran carga de procesamiento?
  Si el ordenador experimenta una situación de carga elevada de procesamiento durante el uso del dispositivo JUNO-DS, es posible que el dispositivo JUNO-DS deje de funcionar correctamente. En este caso, detenga la reproducción o la grabación y, a continuación, intente reanudar la operación detenida.
  Si a pesar de todo sigue sin poder reproducir o grabar, salga de todos los programas que empleen el dispositivo JUNO-DS y, a continuación, apague y encienda sucesivamente el dispositivo JUNO-DS.

Copyright (C) 2021 Roland Corporation. Todos los derechos reservados.