# Panneau de configuration de l’appareil

Vous pouvez configurer des options telles que OUTPUT MODE à l’aide du panneau de configuration de l’appareil UA-M10 installé sur votre ordinateur.
Le panneau de configuration de l’appareil est disponible après l’installation du pilote dédié.

## Démarrage du panneau de configuration de l’appareil

Vous pouvez accéder au panneau de configuration de l’appareil UA-M10 comme suit.

Windows
  Ouvrez le « Panneau de configuration », doublecliquez sur l’icône [UA-M10], puis cliquez sur le bouton des paramètres de l’appareil.
Mac OS X
  Ouvrez les préférences du système, cliquez sur l’icône [UA-M10], puis cliquez sur le bouton de configuration du pilote.

### Output Mode

#### 2 channel (A:phones, B:phones)

Par défaut, le même son est produit au même volume depuis les prises (casque) A et (casque) B/LINE OUT.

#### 4 channel (A:phones, B:line out)

Choisissez ce paramètre si vous souhaitez écouter au casque tout en envoyant un signal différent via la prise Line Out. Il est toutefois possible de régler le volume pour la prise (casque) A uniquement.

"REMARQUE"
  Si vous lisez des données DSD avec le réglage 4 channel (A:phones, B:line out), la prise (casque) B/LINE OUT n’émettra aucun son.

#### 2 channel (A:phones, B:line out) [version 2]

Le même son est produit depuis la prise (casque) A et la prise (casque) B/LINE OUT. Il est toutefois possible de régler le volume pour la prise (casque) A uniquement.

#### 2 channel (A:Right, B:Left, balanced) [version 2]

Choisissez ce réglage si vous utilisez un casque avec connexion symétrique. La prise (casque) A produit le son du canal droit, et la prise (casque) B/LINE OUT produit le son du canal gauche.

"REMARQUE"
  Vous devez connecter une fiche 3 pôles de type mini (type symétrique) à la prise (casque) A et à la prise (casque) B/LINE OUT. Connecter une fiche 2 pôles de type mini peut provoquer des dysfonctionnements.

### D/A Conversion

Cette option modifie le paramètre du mode 1 bit. Normalement, elle est laissée « allumée ».

"MÉMO"
  Désactivez le mode 1 bit dans les cas suivants.
  ･ Si la mesure de niveau de la destination de connexion se déplace même pendant les temps de silence.
  ･ Si la priorité est définie sur une reproduction précise de la phase.

### Attenuate Level (line out) (*1)

Si Output Mode est réglé sur « 4 channel (A:phones, B:line out) » ou « 2 channel (A:phones, B:line out) », ce réglage vous permet d’atténuer le signal de la prise (casque) B/LINE OUT. Normalement, ce réglage est laissé sur 0 dB (pas d’atténuation).

"REMARQUE"
  Si un périphérique dont le volume ne peut pas être ajusté est connecté à la prise (casque) B/LINE OUT, il se peut que le son soit déformé ou qu’un volume élevé endommage votre périphérique. Si vous avez raccordé un casque, il se peut que le volume élevé endommage votre ouïe. Si vous raccordez un périphérique de ce type, utilisez la fonction Attenuate Level pour atténuer le signal.

# Lecture des données audio DSD

Cet appareil peut lire des données DSD à des fréquences d’échantillonnage de 2,8 MHz ou 5,6 MHz en utilisant la norme DoP standard.

1. Activez le mode 1 bit pour le UA-M10.
2. Démarrez une application de lecture prenant en charge DSD et configurez-la de manière à ce qu’elle lise les données à l’aide de la norme DoP.

* | Lors de la lecture de données DSD de 2,8 MHz ou 5,6 MHz, le paramètre SAMPLE RATE dans le panneau de configuration du pilote indique 176400 Hz ou 352800 Hz respectivement.
* | Les données DSD 5,6 MHz sont rétroconverties sur 2,8 MHz pour la lecture.

Copyright (C) 2014 Roland Corporation. All rights reserved.