# Pannello delle impostazioni del dispositivo

È possibile impostare tali parametri, come ad esempio OUTPUT MODE, utilizzando il pannello delle impostazioni dell'UA-M10 installato sul computer.
Il pannello delle impostazioni del dispositivo può essere utilizzato solo dopo aver installato il driver specifico.

## Avvio del pannello delle impostazioni del dispositivo

Per accedere al pannello delle impostazioni dell'UA-M10, procedere come segue.

Windows
  Aprire il "Pannello di controllo", fare doppio clic sull'icona [UA-M10], quindi fare clic sul pulsante delle impostazioni del dispositivo.
Mac OS X
  Aprire le preferenze del sistema, fare clic sull'icona [UA-M10], quindi fare clic sul pulsante delle impostazioni del dispositivo.

### Output Mode

#### 2 channel (A:phones, B:phones)

Secondo le impostazioni di fabbrica, lo stesso suono viene emesso allo stesso volume da entrambi i jack (cuffie) A e (cuffie) B/LINE OUT.

#### 4 channel (A:phones, B:line out)

Scegliere questa impostazione per ascoltare l'audio nelle cuffie mentre viene inviato un segnale diverso da LINE OUT. Il volume può essere tuttavia regolato solo per il jack (Cuffie) A.

"NOTA"
  Se si riproducono dati DSD con l'impostazione 4 channel (A:phones, B:line out), dai jack (Cuffie) B/LINE OUT non verrà emesso alcun suono.

#### 2 channel (A:phones, B:line out) [versione 2]

Lo stesso suono viene emesso da entrambi i jack (Cuffie) A e (Cuffie) B/LINE OUT. Il volume può essere tuttavia regolato solo per il jack (Cuffie) A.

#### 2 channel (A:Right, B:Left, balanced) [versione 2]

Scegliere quest'impostazione se si utilizzano cuffie con collegamento bilanciato. Il jack (Cuffie) A emette il suono del canale destro, mentre il jack (Cuffie) B/LINE OUT quello del canale sinistro.

"NOTA"
  È necessario collegare un mini jack a tre poli (del tipo bilanciato) ai jack (Cuffie) A e (Cuffie) B/LINE OUT. Collegando un mini jack a due poli a questi connettori è possibile causare guasti.

### D/A Conversion

Permette di cambiare l'impostazione della modalità a 1 bit. Generalmente deve essere lasciato attivato.

"PROMEMORIA"
  Disattivare la modalità a 1 bit nei seguenti casi.
  ･ Se l'indicatore del livello della destinazione collegata si sposta anche se non vi è alcun suono.
  ･ Se è prioritaria la precisa riproduzione della fase.

### Attenuate Level (line out) (*1)

Se Output Mode è impostato su "4 channel (A:phones, B:line out)" o "2 channel (A:phones, B:line out)", quest'impostazione permette di attenuare il segnale emesso dal jack (Cuffie) B/LINE OUT. Generalmente, questo valore deve essere lasciato a 0 dB (nessun attenuamento).

"NOTA"
  Se al jack (Cuffie) B/LINE OUT viene collegata una sorgente sulla quale non è possibile regolare il volume, un livello di volume elevato potrebbe causare la distorsione del suono o danneggiare l'unità. Se sono collegate le cuffie, un volume troppo elevato potrebbe danneggiare l'udito. In tali casi, utilizzare il parametro Attenuate Level per ridurre il volume del segnale.

# Riproduzione di dati audio DSD

Questa unità può riprodurre dati DSD con frequenze di campionamento di 2,8 MHz o 5,6 MHz mediante lo standard DoP.

1. Attivare la modalità a 1 bit per l'unità UA-M10.
2. Avviare un'applicazione di riproduzione che supporti il formato DSD e impostarla in modo da eseguire la riproduzione con lo standard DoP.

* | Quando si riproducono dati DSD di 2,8 MHz o 5,6 MHz, l'opzione SAMPLE RATE nel pannello delle impostazioni del driver indica, rispettivamente, 176400 Hz o 352800 Hz.
* | I dati DSD a 5,6 vengono convertiti a 2,8 MHz per la riproduzione.

Copyright (C) 2014 Roland Corporation. All rights reserved.