## GR-55 Stuurprogramma Ver.1.0.1 voor Windows® 10

(Opmerking)
In geen geval wordt Roland Corporation ("Roland") aansprakelijk gehouden ten opzichte van eindgebruikers voor eventuele schade, inclusief maar niet beperkt tot financiële schade door verlies of winstderving voortkomende uit het gebruik van het product of onvermogen om het product te gebruiken. Het voorgaande is van kracht, zelfs als Roland werd geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.

* | Ongeautoriseerde wijziging, vermenigvuldiging, distributie of reproductie van materiaal (inclusief de bestanden met betrekking tot dit stuurprogramma) van Roland Corporation ("Roland") is verboden.

* | Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.
* | ASIO is een handelsmerk en software van Steinberg Media Technologies GmbH.
* | Alle productnamen in dit document zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

Raadpleeg de ondersteuningspagina van Roland voor de meest recente informatie.
https://www.roland.com/global/support

## Stuurprogramma voor Windows 10

Uw computer downloadt het Windows® 10-stuurprogramma voor GR-55 automatisch van internet als GR-55 is aangesloten op de computer.

- Dit stuurprogramma ondersteunt ASIO(Steinberg Audio Stream I/O Interface) ook.

* | Als u een computer met aanraaktechnologie gebruikt, vervangt u de woorden "klikken" en "klikken met de rechtermuisknop" in dit document respectievelijk door "tikken" en "ingedrukt houden".

### Systeemvereisten

Besturingssysteem
  Microsoft® Windows® 10

  * | Windows 10 Mobile wordt niet ondersteund.

Computer
  Windows-compatibele pc uitgerust met USB-poort

> * | Pc’s gebaseerd op ARM worden niet ondersteund.
> * | Het kan niet worden gebruikt in een virtuele Windows-omgeving.
> * | Windows die draait op Mac wordt niet ondersteund.

Overige
  Internetverbinding

  * | Een internetverbinding is nodig om het stuurprogramma te downloaden.

### Waarschuwingen en beperkingen

- Geluidsonderbrekingen of andere slechte geluidseffecten kunnen zich voordoen als de werking en de specificaties van uw computer ontoereikend zijn. De soorten toepassingen die u gebruikt en de manier waarop u deze gebruikt, kunnen uw geluidservaring ook beïnvloeden.
- Als de GR-55 niet correct werkt na hervatting uit de Slaapstand, dient u alle toepassingen te sluiten die gebruik maken van de GR-55 en vervolgens de GR-55 uit en opnieuw in te schakelen.
- Als de USB-kabel is losgekoppeld en opnieuw wordt aangesloten terwijl de GR-55 wordt gebruikt of als de GR-55 is uitgeschakeld en opnieuw ingeschakeld, verloopt de werking mogelijk niet meer correct. Verlaat in dit geval, na het hervatten, alle software die de GR-55 gebruikt en schakel de GR-55 uit en opnieuw in.
- Klik- of plofgeluiden worden mogelijk weergegeven tijdens het afspelen of opnemen als u andere USB-apparaten (zoals USB-geheugen) aansluit of loskoppelt of een ander USB-apparaat in- of uitschakelt terwijl u de GR-55 gebruikt.
- In sommige gevallen kunt u mogelijk niet het gewenste prestatieniveau verkrijgen als u een vaste schijf die via USB is aangesloten op hetzelfde moment gebruikt als de GR-55. Gebruik geen via USB aangesloten vaste schijf als opslagbestemming voor de audio die u afspeelt of opneemt.

## Installatie

* | Raadpleeg "Opnieuw installeren" om het stuurprogramma opnieuw te installeren of bij te werken.

1. Koppel alle USB-apparaten los behalve het toetsenbord en de muis en start vervolgens Windows.
2. Controleer of de computer verbonden is met internet.
3. Sluit de actieve applicatie.
4. Schakel de GR-55 in en sluit deze aan op de computer met een USB-kabel.
   Het stuurprogramma wordt automatisch geïnstalleerd.
5. Wacht enkele minuten en klik vervolgens op de Starten-knop.

   * | Als "Alle apps" verschijnt, klikt u op "Alle apps".

6. Open de Roland-map.
   Als het "GR-55"-pictogram wordt weergegeven, is de installatie voltooid.

* | In normale omstandigheden neemt de installatie van het stuurprogramma enkele minuten in beslag.Dit kan ongeveer 10 minuten duren afhankelijk van de internetverbinding of als er andere stuurprogramma's worden geïnstalleerd voor andere apparaten.
* | Als de GR-55 is aangesloten maar u kunt deze niet gebruiken nadat u 10 minuten hebt gewacht, is er mogelijk een probleem.Raadpleeg "Problemen oplossen".

## Voordat u begint

### Instellingen van invoer-/uitvoerapparaat voor uw toepassing

Om optimale prestaties uit uw toepassingen te halen, dient u het invoer-/uitvoerapparaat voor uw toepassingen aan te geven zoals omschreven hieronder. (Voor meer gegevens over deze instellingen, raadpleeg de gebruikershandleiding van uw toepassing.)

* | Zorg ervoor dat de GR-55 en de toepassing zijn ingesteld op dezelfde samplefrequentie. Als de samplefrequentie-instellingen niet overeenkomen, is het mogelijk dat foutmeldingen worden weergegeven en dat fouten tijdens opnemen/afspelen optreden.
* | Als u de GR-55 niet kunt selecteren, heeft er zich een probleem voorgedaan. Raadpleeg "Problemen oplossen".

#### Apparaten voor Audio Afspelen/Opnemen

[Afspelen-apparaten]
  OUT (GR-55)
[Opnemen-apparaten]
  IN (GR-55)

#### Instellingen voor afspeel- en opnameapparaten die met Windows-applicaties moeten worden gebruikt

Configureer de instellingen voor het gebruik van GR-55 in Windows-applicaties.

* | In sommige applicaties kunnen afspeel- en opnameapparaten mogelijk afzonderlijk worden ingesteld.

1. Open "Configuratiescherm", klik op "Hardware en geluiden" en klik vervolgens op "Geluid".

   * | Als de pictogramweergave is geselecteerd voor het Configuratiescherm, klikt u op "Geluid."

2. In "Afspelen," klikt u met de rechtermuisknop op GR-55 "OUT" en selecteert u "Als standaardapparaat instellen."

   * | Het bericht "Als standaardapparaat instellen" verschijnt niet als het apparaat al is ingesteld als het standaardapparaat.
   * | Er is mogelijk een probleem opgetreden als de hierboven vermelde apparaten niet kunnen worden geselecteerd. Raadpleeg "Problemen oplossen".

3. Op dezelfde manier klikt u in "Opnemen", met de rechtermuisknop op GR-55 "IN" en kiest u "Als standaardapparaat instellen".

   * | Het bericht "Als standaardapparaat instellen" verschijnt niet als het apparaat al is ingesteld als het standaardapparaat.
   * | Er is mogelijk een probleem opgetreden als de hierboven vermelde apparaten niet kunnen worden geselecteerd. Raadpleeg "Problemen oplossen".

4. Klik op [OK] om "Geluid" te sluiten.

#### Apparaatinstellingen voor ASIO-compatibele toepassingen

Als u de GR-55 met een ASIO-compatibele toepassing gebruikt, selecteert u "GR-55" als de ASIO-instelling voor uw toepassing.

* | Bepaal instellingen in uw toepassingen om monitorweergave uit te schakelen zodat een audio feedback-loop of dubbele monitorweergave wordt voorkomen.
* | De GR-55-hoofdeenheid biedt geen ondersteuning voor ASIO Direct Monitoring, maar als u Cubase gebruikt, kunt u audiofeedbacklussen en dubbele controle voorkomen door Direct Monitoring in te schakelen in de Cubase-instelling.
* | Als u de GR-55 met ASIO gebruikt, raden we aan om uw toepassing zo in te stellen dat de Microsoft GS Wavetable Synth niet wordt gebruikt. (Zo wordt de belasting verminderd en is de Audiobuffergrootte van het stuurprogramma makkelijker te wijzigen.)

#### MIDI-invoer-/-uitvoerapparaat

* | In de Windows Media Player kan het MIDI-invoer-/-uitvoerapparaat van de GR-55 niet worden gebruikt. Selecteer het volgende apparaat in uw MIDI-compatibele toepassing.

[MIDI OUT-apparaten]
  GR-55
[MIDI IN-apparaten]
  GR-55

### Het LEESMIJ-bestand openen

Als de installatie van het stuurprogramma is voltooid, kunt u het Leesmij-bestand (dit document) openen door de onderstaande procedure te volgen.
Gebruik dit bestand om problemen op te lossen en om te controleren hoe het stuurprogramma moet worden ingesteld.

1. Klik op de Starten-knop.

   * | Als "Alle apps" verschijnt, klikt u op "Alle apps".

2. Open de Roland-map en klik vervolgens op "GR-55 Leesmij".

## Stuurprogramma-instellingen wijzigen/controleren

1. Wanneer u de stuurprogramma-instellingen wijzigt, dient u er altijd voor te zorgen dat u eerst alle toepassingen die gebruik maken van de GR-55, afsluit. Dit is niet noodzakelijk wanneer u de instellingen alleen controleert.

   * | Wacht gedurende ongeveer 10 seconden totdat deze toepassingen volledig zijn afgesloten.

2. Klik op de Starten-knop.

   * | Als "Alle apps" verschijnt, klikt u op "Alle apps".

3. Open de Roland-map en klik vervolgens op "GR-55".
4. Het dialoogvenster "GR-55 Stuurprogramma-instellingen" verschijnt.

   * | Voor meer informatie over de instellingsitems raadpleegt u "Over de items in het dialoogvenster Instellingen".

### Over de items in het dialoogvenster Instellingen

Audiobuffergrootte
  U kunt de buffergrootte voor audio-invoer/uitvoer aanpassen. (Standaard is dit de zesde positie van links.)
  Als u de buffergrootte vermindert, wordt de latentie verminderd en de real-time prestatie verbeterd, maar is er een grotere kans dat klik- en plofgeluiden worden weergegeven afhankelijk van de verwerkingsmogelijkheden van de computer en de belasting van de songdata.
  Als u de buffergrootte vergroot, wordt de latentie verlengd, maar is audiostreaming stabieler en is de kans dat klik- en plofgeluiden worden weergegeven veel kleiner.
  Over het algemeen kunt u het beste de buffergrootte verkleinen zodat de real-time prestaties verbeteren als u een softwaresynthesizer gebruikt in real-time of als u een audio-invoer controleert die via de DAW-software wordt geleid.
  Omgekeerd, kunt u de buffergrootte vergroten om het weergeven van klik- en plofgeluiden te voorkomen als u songdata opneemt of afspeelt die meerdere tracks bevatten en een grote verwerkingsbelasting veroorzaken.
  Door de buffergrootte aan te passen aan uw situatie, kunt u de juiste balans vinden tussen real-time prestaties en stabiliteit voor audiostreaming.

  * Opmerking!
  Als u een toepassing met een testfunctie voor audioapparatuur gebruikt, moet u een test uitvoeren nadat u de buffergrootte hebt gewijzigd.

ASIO-buffergrootte
  Dit is de minimale buffergrootte die kan worden ingesteld in de ASIO-toepassing.

  * | Afhankelijk van de toepassing die u gebruikt, zijn er mogelijk nog andere buffergroottes die kunnen worden ingesteld naast de minimale buffergrootte en de buffergrootte die hier wordt weergegeven, komt mogelijk niet overeen met de werkelijke buffergrootte.
  (Raadpleeg de gebruikershandleiding van de toepassing voor meer informatie over het instellen en controleren van de buffergrootte.)

"Gebruik een kleinere ASIO buffergrootte"-aanvinkvakje
  Als dit aanvinkvakje is geselecteerd, wordt de buffergrootte kleiner gemaakt bij het gebruik van ASIO-compatibele toepassingen.
  Als u klik- of plofgeluiden hoort wanneer dit aanvinkvakje is geselecteerd, dient u het vakje uit te vinken.

  * | U dient dit vakje uit te vinken bij het aanpassen van de "Audiobuffergrootte".

"Toon README"-knop
  Met deze knop wordt het LEESMIJ-bestand (dit document) weergegeven.
Informatie
  In dit veld wordt de stuurprogrammaversie weergegeven.

## Opnieuw installeren

1. Verwijder het stuurprogramma zoals beschreven in "Installatie ongedaan maken".

   * | Bij het ongedaan maken van de installatie worden de instellingen van het dialoogvenster Stuurprogramma-instellingen geïnitialiseerd. Voor meer informatie over de instellingsitems raadpleegt u "Over de items in het dialoogvenster Instellingen".

2. Installeer het stuurprogramma zoals beschreven in "Installatie".

## Installatie ongedaan maken

1. Koppel alle USB-apparaten los behalve het toetsenbord en de muis en start vervolgens Windows.

   * | Zorg ervoor dat u ook de USB-kabel van de GR-55 verwijdert.

2. Sluit alle toepassingen af voordat u begint met het ongedaan maken van de installatie.

   * | Wacht gedurende ongeveer 10 seconden totdat deze toepassingen volledig zijn afgesloten.

3. Klik met de rechtermuisknop op de knop Starten en klik vervolgens op "Apps en onderdelen" of "Programma's en onderdelen".
4. Selecteer GR-55 Stuurprogramma in de lijst en klik vervolgens op "Verwijderen" of "Verwijderen/wijzigen".

   * | Het stuurprogramma is niet geïnstalleerd als GR-55 Stuurprogramma niet wordt weergegeven in de lijst.U moet het stuurprogramma niet verwijderen.

5. Als er een bericht verschijnt waarin de desinstallatie wordt bevestigd, klikt u op "Verwijderen".
6. Als een dialoogvenster over Gebruikersaccountbeheer verschijnt, klikt u op [Ja].

   * | Als een wachtwoord wordt gevraagd voor een administratieve account, logt u in op Windows als een gebruiker van wie het accounttype een Administrator is en voert u vervolgens het ongedaan maken van de installatie uit.

7. "De installatie van het stuurprogramma van de GR-55 wordt ongedaan gemaakt." wordt weergegeven op het scherm, klik vervolgens op [OK].
8. Wanneer het bericht "Ongedaan maken van installatie is voltooid." wordt weergegeven, klikt u op [OK] om Windows opnieuw op te starten.

## Problemen oplossen

### Het stuurprogramma kan niet worden geïnstalleerd

De status van het apparaat controleren
  In normale omstandigheden neemt de installatie van het stuurprogramma enkele minuten in beslag.
  Als de GR-55 is aangesloten maar u kunt deze niet gebruiken nadat u 10 minuten hebt gewacht, volgt u de onderstaande procedure en controleert u de status van het apparaat.

1. Schakel de GR-55 in en sluit deze aan op de computer met een USB-kabel.
2. Klik met de rechtermuisknop op de Starten-knop en klik vervolgens op "Apparaatbeheer".
3. Klik in het Beeld-menu op "Apparaten op type".
4. Klik op "Besturing voor geluid, video en spelletjes" of "Andere apparaten" om het GR-55-apparaat weer te geven.
5. Als het GR-55-apparaat verschijnt, dubbelklikt u erop om het scherm "Eigenschappen GR-55" te openen.
6. Controleer onder het tabblad Algemeen het "Apparaatstatus"-veld.

  Als het bericht in dit veld "Dit apparaat werkt correct." is, is de installatie van het stuurprogramma voltooid.
  Anders is de installatie mogelijk mislukt.
  Raadpleeg andere onderwerpen in Problemen oplossen voor problemen bij de installatie van het stuurprogramma.
Is uw computer verbonden met internet?
  Om dit stuurprogramma te installeren, moet uw computer aangesloten zijn op internet.
  Controleer of uw computer aangesloten is op internet (bijvoorbeeld met behulp van een webbrowser) en installeer vervolgens het stuurprogramma opnieuw door de stappen in het gedeelte "Installatie" te volgen.
Opnieuw aansluiten van de GR-55
  De apparaatherkenning is mogelijk mislukt.
  Koppel de USB-kabel van de GR-55 los, schakel de GR-55 uit en schakel deze opnieuw in. Maak vervolgens opnieuw verbinding met uw computer.
Het stuurprogramma handmatig installeren
  Afhankelijk van de internetverbinding kan het stuurprogramma mogelijk niet automatisch worden geïnstalleerd.
  Als dit het geval is, volgt u de onderstaande procedure om het stuurprogramma te installeren.

1. Schakel de GR-55 in en sluit deze aan op de computer met een USB-kabel.
2. Klik met de rechtermuisknop op de Starten-knop en klik vervolgens op "Apparaatbeheer".
3. Klik in het Beeld-menu op "Apparaten op type".
4. Klik op "Besturing voor geluid, video en spelletjes" of "Andere apparaten" om het GR-55-apparaat weer te geven.
5. Klik met de rechtermuisknop op GR-55 en selecteer vervolgens "Stuurprogramma bijwerken" of "Stuurprogramma's bijwerken".
6. Selecteer "Automatisch naar bijgewerkte stuurprogrammasoftware" of "Automatisch naar bijgewerkte stuurprogramma's zoeken".
   Uw computer zoekt naar het stuurprogramma en het stuurprogramma wordt automatisch geïnstalleerd.

  De installatie is voltooid als het bericht "Alle stuurprogramma's zijn bijgewerkt" of "Het stuurprogramma is bijgewerkt" wordt weergegeven. Klik op "Sluiten".
  Als het dialoogvenster "Wijziging van de systeeminstellingen" verschijnt, klikt u op [Ja] om Windows opnieuw op te starten.
Als Windows Update wordt uitgevoerd, kunt u het stuurprogramma mogelijk niet installeren.
  Als Windows Update is voltooid, installeert u het stuurprogramma volgens de procedure voor "Installatie".

### Kan GR-55–apparaat niet selecteren/gebruiken

Werd het stuurprogramma correct geïnstalleerd?
  Het stuurprogramma is mogelijk niet correct geïnstalleerd.Raadpleeg het gedeelte "Het stuurprogramma kan niet worden geïnstalleerd".
  Als u de GR-55 niet kunt gebruiken nadat het stuurprogramma is geïnstalleerd, installeert u het stuurprogramma opnieuw volgens de procedure die wordt beschreven in het gedeelte "Opnieuw installeren".
Wordt de GR-55 mogelijk gebruikt door andere software?
  Sluit u alle toepassingen af die de GR-55 gebruiken en schakelt u de GR-55 uit en vervolgens opnieuw in.
  Als het probleem hierdoor niet is opgelost, gebruikt u de procedure die wordt beschreven in "Opnieuw installeren" om het stuurprogramma opnieuw te installeren.
Wordt de WAVE/MIDI-apparaatnaam van de GR-55 weergegeven?
  Als de apparaatnaam niet wordt weergegeven, sluit u alle toepassingen af die de GR-55 gebruiken en schakelt u de GR-55 uit en vervolgens opnieuw in.
  Als het probleem hierdoor niet is opgelost, gebruikt u de procedure die wordt beschreven in "Opnieuw installeren" om het stuurprogramma opnieuw te installeren.
Ging de computer in de Slaapstand terwijl de GR-55 was aangesloten en ingeschakeld?
  Als de GR-55 niet correct werkt na hervatting uit de Slaapstand, dient u alle toepassingen te sluiten die gebruik maken van de GR-55 en vervolgens de GR-55 uit en opnieuw in te schakelen.
Werd de USB-kabel losgekoppeld en vervolgens opnieuw aangesloten terwijl de GR-55 werd gebruikt of werd de GR-55 uitgeschakeld en vervolgens opnieuw ingeschakeld?
  Als de USB-kabel is losgekoppeld en opnieuw wordt aangesloten terwijl de GR-55 wordt gebruikt of als de GR-55 wordt uitgeschakeld en vervolgens opnieuw wordt ingeschakeld, is het mogelijk dat het apparaat niet meer correct werkt. In dit geval, sluit u alle toepassingen af die de GR-55 gebruiken en schakelt u de GR-55 uit en vervolgens opnieuw in.
Als de pc wordt opgestart terwijl de GR-55 nog steeds is aangesloten op de pc en het apparaat is ingeschakeld, wordt het stuurprogramma mogelijk niet correct geladen en kunt u de GR-55 mogelijk niet gebruiken.
  In dergelijk gevallen sluit u de GR-55 aan op een andere USB-poort of schakelt u de GR-55 in nadat u de pc hebt opgestart.
Zorg ervoor dat toegang tot de microfoon is toegestaan
  1. Klik op de "Starten"-knop en klik vervolgens op "Instellingen".
  2. Klik op "Privacy" en klik vervolgens op "Microfoon".
  3. Zet de "Microfoontoegang voor dit apparaat"-schakelaar op aan.
  4. Sluit het "Instellingen"-dialoogvenster.

### Een nummer, bijvoorbeeld "2-", wordt nu aan het begin van de apparaatnaam weergegeven

Hebt u de GR-55 misschien aangesloten op een andere USB-poort?
  Als u de GR-55 aansluit op een andere USB-poort, voegt het besturingssysteem automatisch een nummer toe aan het begin van de apparaatnaam.
  Zelfs als dit gebeurt, veroorzaakt het geen problemen met de werking van de GR-55.

  * | Als u de apparaatnaam zonder dit toegevoegde nummer wilt herstellen, sluit u de GR-55 aan op dezelfde USB-poort als tijdens de installatie of installeert u het stuurprogramma opnieuw zoals beschreven in "Opnieuw installeren".

### Op het scherm wordt "Apparaat wordt momenteel gebruikt door een andere toepassing." weergegeven en stuurprogramma-instellingen kunnen niet worden opgegeven.

Gebruikt u een andere toepassing?
  De stuurprogramma-instellingen kunnen niet worden gewijzigd terwijl het wordt gebruikt door een toepassing.
Is Instellingen geopend in Windows?
  Indien Instellingen geopend is in Windows, is het misschien niet mogelijk om de instellingen van het stuurprogramma te wijzigen.
Staat het Configuratiescherm van het Windows-Geluid open?
  Indien het geluidsconfiguratiescherm geopend is in Windows, is het misschien niet mogelijk om de instellingen van het stuurprogramma te wijzigen.
Als de Windows-controlefunctie is ingeschakeld, kunnen de stuurprogramma-instellingen niet worden gewijzigd.
  Raadpleeg "Is de Windows-controlefunctie ingeschakeld?" en schakel de controle uit.
Indien Microsoft GS Wavetable Synth wordt gebruikt, is het misschien niet mogelijk om de instellingen van het stuurprogramma te wijzigen.
  Gebruik de Microsoft GS Wavetable Synth niet.

### Er is geen geluid; er kan niet worden afgespeeld of opgenomen

Werd het stuurprogramma correct geïnstalleerd?
Wordt de GR-55 mogelijk gebruikt door andere software?
Hebt u instellingen aangemaakt zoals beschreven in "Voordat u begint" zodat het stuurprogramma van de GR-55 kan worden gebruikt?
  De GR-55 kan niet worden gebruikt tenzij u deze instellingen maakt. Raadpleeg de onderdelen op "Voordat u begint".
Is de computer overgegaan in de Slaapstand tijdens weergave of opname?
  Als de GR-55 niet correct werkt na hervatting uit de Slaapstand, dient u alle toepassingen te sluiten die gebruik maken van de GR-55 en vervolgens de GR-55 uit en opnieuw in te schakelen.
Hebt u tijdens de weergave of opname de GR-55 in- en uitgeschakeld en de USB-kabel opnieuw aangesloten?
  Als u de GR-55 in- en uitschakelt en de USB-kabel opnieuw aansluit tijdens de weergave of opname, kan de GR-55 niet langer weergeven of opnemen. Stop de weergave of opname en start vervolgens de weergave of opname opnieuw. Als u nog steeds niet kunt afspelen of opnemen, sluit u alle programma’s af die de GR-55 gebruiken en schakelt u vervolgens de GR-55 uit en opnieuw in.
Probeer de audiobuffergrootte van het stuurprogramma aan te passen.
  Als de grootte van de audiobuffer van het stuurprogramma te klein is, hoort u mogelijk geen geluid of is het onmogelijk om normaal af te spelen of op te nemen.
  In dergelijke gevallen raadpleegt u "Stuurprogramma-instellingen wijzigen/controleren," en vergroot u de grootte van de buffer.

### Geluid afgespeeld door uw computer is onhoorbaar of te zacht

Hebt u het volume van het apparaat of van de toepassing uitgezet in de Volumemixer?
  Met de Volumemixer van het systeem kunt u het volume voor elk apparaat of toepassing aanpassen.
  1. Open het "Configuratiescherm," en stel "Weergeven op:" in op "Categorie."
  2. Klik op "Hardware en geluiden," en klik op "Systeemvolume aanpassen."
  3. De Volumemixer verschijnt. Selecteer in het "Apparaat"-keuzemenu het apparaat dat u gebruikt voor afspelen en pas het volume aan.
Gebruikt u software voor stemcommunicatie?
  Als u software voor stemcommunicatie gebruikt, wordt het volume van het audioapparaat mogelijk automatisch aangepast aan de status van de communicatie.
  Als dit het geval is, kunt u automatische volumeaanpassing als volgt uitschakelen.
  1. Open "Configuratiescherm", klik op "Hardware en geluiden" en klik vervolgens op "Geluid".

     * | Als de pictogramweergave is geselecteerd voor het Configuratiescherm, klikt u op "Geluid."

  2. Wijzig op het tabblad "Communicatie" de instelling van het item "Als communicatieactiviteiten in Windows worden gedetecteerd" in "Geen actie ondernemen."
  3. Klik op [OK] om "Geluid" te sluiten.

### Een gedeelte van de weergave is verkeerd: Bv. noten worden vroegtijdig afgebroken of sommige noten vallen weg

Deze problemen kunnen worden opgelost door onderstaande instellingen te maken.

Probeer de audiobuffergrootte van uw software aan te passen.
  Als het mogelijk is om de audiobuffergrootte van uw software aan te passen, probeer dat dan.
  Klik- en plofgeluiden kunnen verdwijnen door de buffergrootte te verhogen.
Probeer de audiobuffergrootte van het stuurprogramma aan te passen.
  Als u de buffergrootte van uw software niet kunt aanpassen of als dat het probleem niet oplost, kunt u het probleem mogelijk oplossen door de buffergrootte van de audio-invoer/uitvoer van het stuurprogramma te wijzigen.
  Probeer de buffergrootte aan te passen zoals omschreven in "Stuurprogramma-instellingen wijzigen/controleren".
Windows Update / Microsoft Update
  U kunt het probleem oplossen door uw systeem bij te werken met "Windows Update" of "Microsoft Update" van Microsoft.
Controleer de energiebeheerinstellingen.
  1. Klik op de knop Starten en klik vervolgens op "Instellingen()".
  2. Klik op "Systeem" en klik vervolgens op "Energiebeheer en slaapstand".
  3. Klik in Verwante instellingen op "Extra energie-instellingen".
  4. In "Een energiebeheerschema kiezen of aanpassen" kiest u "Hoge prestaties".

     * | Als het "Hoge prestaties"-plan niet wordt weergegeven, klikt u op "Aanvullende schema's weergeven."

  5. In het gedeelte "Hoge prestaties" klikt u op "De schema-instellingen wijzigen".
  6. Klik op "Geavanceerde energie-instellingen wijzigen".
  7. In Geavanceerde instellingen klikt u op het “+”-symbool voor "Harde schijf" en op het “+”-symbool voor "Harde schijf uitzetten na" om deze te openen.
  8. Klik op "Instelling (minuten)" en klik op het pijltje naar beneden om de instelling te wijzigen in "Nooit".
  9. Klik op [OK] om het venster Energiebeheer te sluiten.
  10. Sluit het scherm "Instellingen voor beheerschema bewerken".
"Instellingen voor prestaties"–instellingen van Systeem-eigenschappen
  1. Open Verkenner.
  2. Klik met de rechtermuisknop op "Deze pc" in het Navigatievenster aan de linkerkant en selecteer "Eigenschappen".
  3. Klik aan de linkerkant op "Geavanceerde systeeminstellingen."
  4. Als een dialoogvenster over Gebruikersaccountbeheer verschijnt, klikt u op [Ja].

     * | Als een wachtwoord wordt gevraagd voor een administratoraccount, logt u in op Windows als een gebruiker van wie het accounttype Administrator is en voert u vervolgens de instellingen opnieuw uit.

  5. Klik op [Instellingen] van het onderdeel Prestaties en klik vervolgens op het tabblad "Geavanceerd".
  6. Selecteer "Achtergrondservices" en klik op [OK].
  7. Klik op [OK] om "Systeemeigenschappen" te sluiten.
Komen de samplesnelheidinstellingen overeen?
  U dient de samplefrequentie in te stellen die werd gespecificeerd door de audio-instellingen van de toepassing zodat het overeenkomt met de samplefrequentie van de GR-55.
Is de Windows-controlefunctie ingeschakeld?
  Als de Windows-controlefunctie is ingeschakeld, wordt het ingevoerde geluid mogelijk dubbel weergegeven of vindt een feedbackloop (oscillatie) plaats.
  Als dit het geval is, kunt u de Windows-controlefunctie als volgt uitschakelen.
  1. Open "Configuratiescherm", klik op "Hardware en geluiden" en klik vervolgens op "Geluid".

     * | Als de pictogramweergave is geselecteerd voor het Configuratiescherm, klikt u op "Geluid."

  2. Selecteer in "Opnemen," voor GR-55 "IN" en klik op "Eigenschappen."
  3. Open het tabblad "Luisteren" en schakel het aankruisvak "Naar dit apparaat luisteren" uit.
  4. Klik op [OK] om "Eigenschappen" te sluiten.
  5. Klik op [OK] om "Geluid" te sluiten.

Copyright (C) 2021 Roland Corporation. Alle rechten voorbehouden.