# Painel de Configuração do Dispositivo

Você pode definir como OUTPUT MODE, usando o painel de configuração da UA-M10 instalado em seu computador. O painel de configuração da UA-M10 estará disponível para uso depois que você instalar o driver.

## Iniciando o Painel de Configuração do Dispositivo

Acessando o painel de controle da UA-M10.

Windows
  Abra “Painel de Controle” e mude a visualização para “Ícones pequenos”
  Clique duas vezes no ícone [UA-M10] e depois clique no botão configurações do dispositivo.
Mac OS X
  Abra as preferências do sistema, clique no ícone [UA-M10] e depois clique no botão de configuração de dispositivo.

### Output Mode

#### 2 channel (A:phones, B:phones)

Com as configurações de fábrica, as saídas do conector (fone de ouvido) A e do conector (fone de ouvido) B/LINE OUT serão iguais e terão o mesmo volume.

#### 4 channel (A:phones, B:line out)

Escolha essa configuração se desejar ouvir os fones de ouvido enquanto envia um sinal diferente através do LINE OUT. No entanto, o volume pode ser ajustado somente para o conector (fone de ouvido) A.

"OBSERVAÇÃO"
  Caso reproduza dados DSD com a configuração 4 channel (A:phones, B:line out), o conector (fone de ouvido) B/LINE OUT não terá nenhum som.

#### 2 channel (A:phones, B:line out) [versão 2]

O mesmo som é emitido tanto do conector (fone de ouvido) A como do conector (fone de ouvido) B/LINE OUT. No entanto, o volume pode ser ajustado somente para o conector (fone de ouvido) A.

#### 2 channel (A:Right, B:Left, balanced) [versão 2]

Escolha esta configuração se você estiver usando fones de ouvido com uma conexão balanceada. O conector (fone de ouvido) A emite o som do canal da direita, enquanto o conector (fone de ouvido) B/LINE OUT emite o som do canal da esquerda.

"OBSERVAÇÃO"
  É necessário conectar um plugue tipo mini de 3 pinos (tipo balanceado) tanto no conector (fone de ouvido) A como no conector (fone de ouvido) B/LINE OUT. Conectar um plugue tipo mini de 2 pinos nestes conectores pode causar mau funcionamento.

### D/A Conversion

Isso muda a configuração do modo de 1 bit. Normalmente você deixará ligado.

"LEMBRETE"
  Desligue o modo de 1 bit nos seguintes casos:
  ･ Se o medidor de nível da conexão-destino mover-se mesmo em períodos de silêncio.
  ･ Se for prioritário reproduzir com precisão a fase.

### Attenuate Level (line out) (*1)

Se o Output Mode for configurado para “4 channel (A:phones, B:line out)” ou “2 channel (A:phones, B:line out)”, esta configuração permitirá atenuar o sinal do conector (fone de ouvido) B/LINE OUT. Normalmente, esta configuração é deixada em 0 dB (sem atenuação).

"OBSERVAÇÃO"
  Se um dispositivo cujo volume não pode ser ajustado for conectado no conector (fone de ouvido) B/LINE OUT, o som pode distorcer ou volumes altos podem danificar o dispositivo. Se fones de ouvido estiverem conectados, o volume alto poderá danificar sua audição. Se conectar um dispositivo deste tipo, use Attenuate Level para atenuar o sinal.

# Reprodução de Dados de Áudio DSD

Esse equipamento pode reproduzir dados DSD com taxas de amostragem de 2,8 MHz ou 5,6 MHz usando o padrão DoP.

1. Ligue o modo 1 bit da UA-M10.
2. Inicie um aplicativo de reprodução compatível com DSD e configure-o para reproduzir usando o padrão DoP.

* | Ao reproduzir dados DSD de 2,8 MHz ou 5,6 MHz, o SAMPLE RATE (taxa de amostragem) no painel de configurações do driver indica, respectivamente, 176400 Hz ou 352800 Hz.
* | Dados DSD de 5,6 MHz são convertidos para 2,8 MHz para reprodução.

Copyright (C) 2014 Roland Corporation. All rights reserved.