# Geräteeinstellungen

Sie können Einstellungen wie OUTPUT MODE für das UA-M10 in den Geräteeinstellungen Ihres Computers verändern.
Die Geräteeinstellungen für das UA-M10 stehen nach Installation des Treibers zur Verfügung.

## Aufrufen der Geräteeinstellungen

Rufen Sie die UA-M10 Geräteeinstellungen wie folgt auf.

Windows
  Öffnen Sie die Systemsteuerung, und wechseln Sie die Ansicht auf „Kleine Symbole.“
  Doppelklicken Sie das [UA-M10]-Symbol, und klicken Sie anschließend auf die Einstellungs-Schaltfläche.
Mac OS X
  Öffnen Sie die Systemeinstellungen, klicken Sie auf das [UA-M10]-Symbol und danach auf die Einstellungs-Schaltfläche.

### Output Mode

#### 2 channel (A:phones, B:phones)

In der Werksvoreinstellung wird über beide (Kopfhörer)-Anschlüsse (A und B) das gleiche Signal mit identischer Lautstärke ausgegeben.

#### 4 channel (A:phones, B:line out)

Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Sie das Signal per Kopfhörer abhören und gleichzeitig ein anderes Signal über den Line Out-Anschluss ausgeben möchten. Die Lautstärke kann in diesem Fall nur für die (Kopfhörer) A-Buchse eingestellt werden.

"WICHTIG"
  Wenn Sie DSD-Daten mit der Einstellung 4 channel (A:phones, B:line out) abspielen, wird über die (Kopfhörer) B/LINE OUT-Buchse kein Signal ausgegeben.

#### 2 channel (A:phones, B:line out) [Version 2]

Über die (Kopfhörer) A-Buchse und die (Kopfhörer) B/LINE OUT-Buchse wird das gleiche Signal ausgegeben. Die Lautstärke kann in diesem Fall nur für die (Kopfhörer) A-Buchse eingestellt werden.

#### 2 channel (A:Right, B:Left, balanced) [Version 2]

Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie Kopfhörer mit symmetrischem Anschluss verwenden. Über die (Kopfhörer) A-Buchse wird der Sound des rechten Kanals, über die (Kopfhörer) B/LINE OUT-Buchse der Sound des linken Kanals ausgegeben.

"WICHTIG"
  Sie müssen ein Kabel mit einem 3-poligen Ministecker (symmetrisch) an die (Kopfhörer) A-Buchse und (Kopfhörer) B/LINE OUT-Buchse anschließen. Die Verwendung eines Kabels mit einem 2-poligen Ministecker kann Fehlfunktionen zur Folge haben.

### D/A Conversion

Bestimmt die Einstellung für den 1 Bit-Modus. Für die normale Verwendung kann diese Einstellung eingeschaltet bleiben.

"HINWEIS"
  De-aktivieren Sie in den folgenden Fällen den 1 Bit-Modus.
  ･ Wenn das Level Meter des Zielgeräts auch bei Stille ausschlägt.
  ･ Wenn die exakte Reproduktion der Phase Priorität besitzt.

### Attenuate Level (line out) (*1)

Wenn der Output Mode auf „4 channel (A:phones, B:line out)“ oder „2 channel (A:phones, B:line out)“ gestellt ist, können Sie den Pegel der (Kopfhörer) B/LINE OUT-Buchse bestimmen. Die normale Einstellung ist [0 dB] (keine Pegeländerung).

"WICHTIG"
  Wenn Sie an die (Kopfhörer) B/LINE OUT-Buchse ein Gerät anschließen, dessen Lautstärke nicht eingestellt werden kann, kann der Sound verzerrt klingen bzw. das Gerät kann bei zu hohen Lautstärken beschädigt werden. Wenn ein Kopfhörer angeschlossen ist, kann bei zu hohen Lautstärken Ihr Gehör beschädigt werden. Wenn Sie ein solches Gerät anschließen, verwenden Sie den Parameter Attenuate Level, um den Pegel abzusenken.

# Abspielen von DSD-Audiodaten

Dieses Gerät kann mithilfe des DoP-Standards DSD-Daten mit einer Sampling Rate von 2,8 MHz bzw. 5,6 MHz abspielen.

1. Schalten Sie den 1 Bit-Modus des UA-M10 ein.
2. Starten Sie die Wiedergabe des Geräts, welches das DSD-Format unterstützt, und aktivieren Sie an diesem den DoP-Standard.

* | Wenn DSD-Daten mit 2,8 MHz bzw. 5,6 MHz abgespielt werden, wird im Einstellungs-Menü des Treibers für die SAMPLE RATE entsprechend „176400 Hz“ bzw. „352800 Hz“ angezeigt.
* | 5,6 MHz DSD-Daten werden für die Wiedergabe auf 2,8 MHz konvertiert.

Copyright (C) 2014 Roland Corporation. All rights reserved.