## A-88MK2 Stuurprogramma Ver.1.0.0 voor Windows® 10

(Opmerking)
In geen geval wordt Roland Corporation ("Roland") aansprakelijk gehouden ten opzichte van eindgebruikers voor eventuele schade, inclusief maar niet beperkt tot financiële schade door verlies of winstderving voortkomende uit het gebruik van het product of onvermogen om het product te gebruiken. Het voorgaande is van kracht, zelfs als Roland werd geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.

* | Ongeautoriseerde wijziging, vermenigvuldiging, distributie of reproductie van materiaal (inclusief de bestanden met betrekking tot dit stuurprogramma) van Roland Corporation ("Roland") is verboden.

* | Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.
* | Alle productnamen in dit document zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

## Stuurprogramma voor Windows 10

Uw computer downloadt het Windows® 10-stuurprogramma voor A-88MK2 automatisch van internet als A-88MK2 is aangesloten op de computer.

* | Om dit stuurprogramma te gebruiken, moet u de FUNCTION - DRIVER van de A-88MK2 op "ADVANCED" instellen.

* | Als u een computer met aanraaktechnologie gebruikt, vervangt u de woorden "klikken" en "klikken met de rechtermuisknop" in dit document respectievelijk door "tikken" en "ingedrukt houden".

### Systeemvereisten

Besturingssysteem
  Microsoft® Windows® 10 (Editie met 64 bits/Editie met 32 bits)

  * | Windows 10 Mobile wordt niet ondersteund.

Computer
  Windows-compatibele pc uitgerust met USB-poort

  * | U kunt dit product alleen gebruiken met een USB 3.0-poort die compatibel is met de USB 2.0-specificatie.
  * | Als dit product bij aansluiting op een USB 3.0-poort niet naar behoren werkt, moet u het op een USB 2.0-poort aansluiten.
  * | Zelfs als het product is aangesloten op een USB 3.0-poort, zal dit de prestaties van het product niet wijzigen.

> * | Dit stuurprogramma kan niet worden gebruikt in een virtuele Windows-omgeving, zoals Hyper-V of Virtual PC.
> * | Mac computers met Microsoft Windows worden niet ondersteund.

Overige
  Internetverbinding

  * | Een internetverbinding is nodig om het stuurprogramma te downloaden.

### Waarschuwingen en beperkingen

- Geluidsonderbrekingen of andere slechte geluidseffecten kunnen zich voordoen als de werking en de specificaties van uw computer ontoereikend zijn. De soorten toepassingen die u gebruikt en de manier waarop u deze gebruikt, kunnen uw geluidservaring ook beïnvloeden.
- Als de pc wordt opgestart terwijl de A-88MK2 nog steeds is aangesloten op de pc en het apparaat is ingeschakeld, wordt het stuurprogramma mogelijk niet correct geladen en kunt u de A-88MK2 mogelijk niet gebruiken. In dergelijk gevallen sluit u de A-88MK2 aan op een andere USB-poort of schakelt u de A-88MK2 in nadat u de pc hebt opgestart.
- Als de A-88MK2 niet correct werkt na hervatting uit de Slaapstand, dient u alle toepassingen te sluiten die gebruik maken van de A-88MK2 en vervolgens de A-88MK2 uit en opnieuw in te schakelen.
- Als de USB-kabel is losgekoppeld en opnieuw wordt aangesloten terwijl de A-88MK2 wordt gebruikt of als de A-88MK2 is uitgeschakeld en opnieuw ingeschakeld, verloopt de werking mogelijk niet meer correct. Verlaat in dit geval, na het hervatten, alle software die de A-88MK2 gebruikt en schakel de A-88MK2 uit en opnieuw in.
- Als uw computer zware processen verwerkte, zoals toegang verkrijgen tot een CD-ROM-station of netwerk, terwijl de A-88MK2 werd gebruikt, werkt de A-88MK2 mogelijk niet langer correct. Stop in dit geval de weergave of opname en probeer de weergave of opname vervolgens opnieuw. Als u nog steeds niet kunt afspelen of opnemen, sluit u alle programma’s af die de A-88MK2 gebruiken en schakelt u vervolgens de A-88MK2 uit en opnieuw in.

## Installatie

* | Om dit stuurprogramma te installeren, moet u de FUNCTION - DRIVER van de A-88MK2 op "ADVANCED" instellen.
* | Raadpleeg "Opnieuw installeren" om het stuurprogramma opnieuw te installeren of bij te werken.

1. Koppel alle USB-apparaten los behalve het toetsenbord en de muis en start vervolgens Windows.
2. Controleer of de computer verbonden is met internet.
3. Sluit in Windows het Geluid-instellingenscherm van het Configuratiescherm en alle actieve toepassingen.
4. Schakel de A-88MK2 in en sluit deze aan op de computer met een USB-kabel.
   Het stuurprogramma wordt automatisch geïnstalleerd.
5. Wacht enkele minuten en klik vervolgens op de Starten-knop.

   * | Als "Alle apps" verschijnt, klikt u op "Alle apps".

6. Open de Roland-map.
   Als het "A-88MK2"-pictogram wordt weergegeven, is de installatie voltooid.

* | In normale omstandigheden neemt de installatie van het stuurprogramma enkele minuten in beslag.Dit kan ongeveer 10 minuten duren afhankelijk van de internetverbinding of als er andere stuurprogramma's worden geïnstalleerd voor andere apparaten.
* | Als de A-88MK2 is aangesloten maar u kunt deze niet gebruiken nadat u 10 minuten hebt gewacht, is er mogelijk een probleem.Raadpleeg "Problemen oplossen".

## Voordat u begint

### Instellingen van invoer-/uitvoerapparaat voor uw toepassing

In de toepassing(en) die u zult gebruiken dient u het MIDI-apparaat te bepalen. (Voor meer gegevens over deze instelling, raadpleeg de gebruikershandleiding van uw toepassing.)

* | Als u de A-88MK2 niet kunt selecteren, heeft er zich een probleem voorgedaan. Raadpleeg "Problemen oplossen".

#### MIDI-invoer-/-uitvoerapparaat

* | In de Windows Media Player kan het MIDI-invoer-/-uitvoerapparaat van de A-88MK2 niet worden gebruikt. Selecteer het volgende apparaat in uw MIDI-compatibele toepassing.

[MIDI OUT-apparaten]
  A-88MK2
  A-88MK2 MIDI
[MIDI IN-apparaten]
  A-88MK2
  A-88MK2 MIDI

### Onlinedocument openen

Als de installatie van het stuurprogramma is voltooid, kunt u het Leesmij-bestand (dit document) openen door de onderstaande procedure te volgen.
Gebruik dit bestand om problemen op te lossen en om te controleren hoe het stuurprogramma moet worden ingesteld.

1. Klik op de Starten-knop.

   * | Als "Alle apps" verschijnt, klikt u op "Alle apps".

2. Open de Roland-map en klik vervolgens op "A-88MK2 Leesmij".
3. Het onlinedocument voor het stuurprogramma wordt weergegeven.

## Stuurprogramma-instellingen wijzigen/controleren

1. Wanneer u de stuurprogramma-instellingen wijzigt, dient u er altijd voor te zorgen dat u eerst alle toepassingen die gebruik maken van de A-88MK2, afsluit. Dit is niet noodzakelijk wanneer u de instellingen alleen controleert.
2. Klik op de Starten-knop.

   * | Als "Alle apps" verschijnt, klikt u op "Alle apps".

3. Open de Roland-map en klik vervolgens op "A-88MK2".
4. Het dialoogvenster "A-88MK2 Stuurprogramma-instellingen" verschijnt.

   * | Voor meer informatie over de instellingsitems raadpleegt u "Over de items in het dialoogvenster Instellingen".

### Over de items in het dialoogvenster Instellingen

Het "Light Load"-aanvinkvakje
  Normaal moet u dit vakje niet aanvinken.

  * | De gewijzigde instelling wordt toegepast nadat u de A-88MK2 hebt in-/uitgeschakeld.

"Toon README"-knop
  Met deze knop wordt het LEESMIJ-bestand (dit document) weergegeven.
Informatie
  In dit veld wordt de stuurprogrammaversie weergegeven.

## Opnieuw installeren

1. Verwijder het stuurprogramma zoals beschreven in "Installatie ongedaan maken".

   * | Bij het ongedaan maken van de installatie worden de instellingen van het dialoogvenster Stuurprogramma-instellingen geïnitialiseerd. Voor meer informatie over de instellingsitems raadpleegt u "Over de items in het dialoogvenster Instellingen".

2. Installeer het stuurprogramma zoals beschreven in "Installatie".

## Installatie ongedaan maken

1. Koppel alle USB-apparaten los behalve het toetsenbord en de muis en start vervolgens Windows.

   * | Zorg ervoor dat u ook de USB-kabel van de A-88MK2 verwijdert.

2. Sluit alle toepassingen af voordat u begint met het ongedaan maken van de installatie.

   * | Wacht gedurende ongeveer 10 seconden totdat deze toepassingen volledig zijn afgesloten.

3. Klik met de rechtermuisknop op de knop Starten en klik vervolgens op "Apps en onderdelen" of "Programma's en onderdelen".
4. Selecteer A-88MK2 Stuurprogramma in de lijst en klik vervolgens op "Verwijderen" of "Verwijderen/wijzigen".

   * | Het stuurprogramma is niet geïnstalleerd als A-88MK2 Stuurprogramma niet wordt weergegeven in de lijst.U moet het stuurprogramma niet verwijderen.

5. Als er een bericht verschijnt waarin de desinstallatie wordt bevestigd, klikt u op "Verwijderen".
6. Als een dialoogvenster over Gebruikersaccountbeheer verschijnt, klikt u op [Ja].

   * | Als een wachtwoord wordt gevraagd voor een administratieve account, logt u in op Windows als een gebruiker van wie het accounttype een Administrator is en voert u vervolgens het ongedaan maken van de installatie uit.

7. "De installatie van het stuurprogramma van de A-88MK2 wordt ongedaan gemaakt." wordt weergegeven op het scherm, klik vervolgens op [OK].
8. Wanneer het bericht "Ongedaan maken van installatie is voltooid." wordt weergegeven, klikt u op [OK] om Windows opnieuw op te starten.

## Problemen oplossen

### Het stuurprogramma kan niet worden geïnstalleerd

De status van het apparaat controleren
  In normale omstandigheden neemt de installatie van het stuurprogramma enkele minuten in beslag.
  Als de A-88MK2 is aangesloten maar u kunt deze niet gebruiken nadat u 10 minuten hebt gewacht, volgt u de onderstaande procedure en controleert u de status van het apparaat.

1. Schakel de A-88MK2 in en sluit deze aan op de computer met een USB-kabel.
2. Klik met de rechtermuisknop op de Starten-knop en klik vervolgens op "Apparaatbeheer".
3. Klik in het Beeld-menu op "Apparaten op type".
4. Klik op "Besturing voor geluid, video en spelletjes" of "Andere apparaten" om het A-88MK2-apparaat weer te geven.
5. Als het A-88MK2-apparaat verschijnt, dubbelklikt u erop om het scherm "Eigenschappen A-88MK2" te openen.
6. Controleer onder het tabblad Algemeen het "Apparaatstatus"-veld.

  Als het bericht in dit veld "Dit apparaat werkt correct." is, is de installatie van het stuurprogramma voltooid.
  Anders is de installatie mogelijk mislukt.
  Raadpleeg andere onderwerpen in Problemen oplossen voor problemen bij de installatie van het stuurprogramma.
Is uw computer verbonden met internet?
  Om dit stuurprogramma te installeren, moet uw computer aangesloten zijn op internet.
  Controleer of uw computer aangesloten is op internet (bijvoorbeeld met behulp van een webbrowser) en installeer vervolgens het stuurprogramma opnieuw door de stappen in het gedeelte "Installatie" te volgen.
Opnieuw aansluiten van de A-88MK2
  De apparaatherkenning is mogelijk mislukt.
  Koppel de USB-kabel van de A-88MK2 los, schakel de A-88MK2 uit en schakel deze opnieuw in. Maak vervolgens opnieuw verbinding met uw computer.
Het stuurprogramma handmatig installeren
  Afhankelijk van de internetverbinding kan het stuurprogramma mogelijk niet automatisch worden geïnstalleerd.
  Als dit het geval is, volgt u de onderstaande procedure om het stuurprogramma te installeren.

1. Schakel de A-88MK2 in en sluit deze aan op de computer met een USB-kabel.
2. Klik met de rechtermuisknop op de Starten-knop en klik vervolgens op "Apparaatbeheer".
3. Klik in het Beeld-menu op "Apparaten op type".
4. Klik op "Besturing voor geluid, video en spelletjes" of "Andere apparaten" om het A-88MK2-apparaat weer te geven.
5. Klik met de rechtermuisknop op A-88MK2 en selecteer vervolgens "Stuurprogramma bijwerken" of "Stuurprogramma's bijwerken".
6. Selecteer "Automatisch naar bijgewerkte stuurprogrammasoftware" of "Automatisch naar bijgewerkte stuurprogramma's zoeken".
   Uw computer zoekt naar het stuurprogramma en het stuurprogramma wordt automatisch geïnstalleerd.

  De installatie is voltooid als het bericht "Alle stuurprogramma's zijn bijgewerkt" of "Het stuurprogramma is bijgewerkt" wordt weergegeven. Klik op "Sluiten".
  Als het dialoogvenster "Wijziging van de systeeminstellingen" verschijnt, klikt u op [Ja] om Windows opnieuw op te starten.
Als Windows Update wordt uitgevoerd, kunt u het stuurprogramma mogelijk niet installeren.
  Als Windows Update is voltooid, installeert u het stuurprogramma volgens de procedure voor "Installatie".

Is de FUNCTION - DRIVER van de A-88MK2 ingesteld op "ADVANCED"?
  Zorg ervoor dat u de FUNCTION - DRIVER van de A-88MK2 instelt op "ADVANCED".

### Kan A-88MK2–apparaat niet selecteren/gebruiken

Werd het stuurprogramma correct geïnstalleerd?
  Het stuurprogramma is mogelijk niet correct geïnstalleerd.Raadpleeg het gedeelte "Het stuurprogramma kan niet worden geïnstalleerd".
  Als u de A-88MK2 niet kunt gebruiken nadat het stuurprogramma is geïnstalleerd, installeert u het stuurprogramma opnieuw volgens de procedure die wordt beschreven in het gedeelte "Opnieuw installeren".
Wordt de A-88MK2 mogelijk gebruikt door andere software?
  Sluit u alle toepassingen af die de A-88MK2 gebruiken en schakelt u de A-88MK2 uit en vervolgens opnieuw in.
  Als het probleem hierdoor niet is opgelost, gebruikt u de procedure die wordt beschreven in "Opnieuw installeren" om het stuurprogramma opnieuw te installeren.
Wordt de MIDI-apparaatnaam van de A-88MK2 weergegeven?
  Als de apparaatnaam niet wordt weergegeven, sluit u alle toepassingen af die de A-88MK2 gebruiken en schakelt u de A-88MK2 uit en vervolgens opnieuw in.
  Als het probleem hierdoor niet is opgelost, gebruikt u de procedure die wordt beschreven in "Opnieuw installeren" om het stuurprogramma opnieuw te installeren.
Ging de computer in de Slaapstand terwijl de A-88MK2 was aangesloten en ingeschakeld?
  Als de A-88MK2 niet correct werkt na hervatting uit de Slaapstand, dient u alle toepassingen te sluiten die gebruik maken van de A-88MK2 en vervolgens de A-88MK2 uit en opnieuw in te schakelen.
Werd de USB-kabel losgekoppeld en vervolgens opnieuw aangesloten terwijl de A-88MK2 werd gebruikt of werd de A-88MK2 uitgeschakeld en vervolgens opnieuw ingeschakeld?
  Als de USB-kabel is losgekoppeld en opnieuw wordt aangesloten terwijl de A-88MK2 wordt gebruikt of als de A-88MK2 wordt uitgeschakeld en vervolgens opnieuw wordt ingeschakeld, is het mogelijk dat het apparaat niet meer correct werkt. In dit geval, sluit u alle toepassingen af die de A-88MK2 gebruiken en schakelt u de A-88MK2 uit en vervolgens opnieuw in.
Als de pc wordt opgestart terwijl de A-88MK2 nog steeds is aangesloten op de pc en het apparaat is ingeschakeld, wordt het stuurprogramma mogelijk niet correct geladen en kunt u de A-88MK2 mogelijk niet gebruiken.
  In dergelijk gevallen sluit u de A-88MK2 aan op een andere USB-poort of schakelt u de A-88MK2 in nadat u de pc hebt opgestart.

### Een nummer, bijvoorbeeld "2-", wordt nu aan het begin van de apparaatnaam weergegeven

Hebt u de A-88MK2 misschien aangesloten op een andere USB-poort?
  Als u de A-88MK2 aansluit op een andere USB-poort, voegt het besturingssysteem automatisch een nummer toe aan het begin van de apparaatnaam.
  Zelfs als dit gebeurt, veroorzaakt het geen problemen met de werking van de A-88MK2.

  * | Als u de apparaatnaam zonder dit toegevoegde nummer wilt herstellen, sluit u de A-88MK2 aan op dezelfde USB-poort als tijdens de installatie of installeert u het stuurprogramma opnieuw zoals beschreven in "Opnieuw installeren".

### Er is geen geluid; er kan niet worden afgespeeld of opgenomen

Werd het stuurprogramma correct geïnstalleerd?
Wordt de A-88MK2 mogelijk gebruikt door andere software?
Hebt u instellingen aangemaakt zoals beschreven in "Voordat u begint" zodat het stuurprogramma van de A-88MK2 kan worden gebruikt?
  De A-88MK2 kan niet worden gebruikt tenzij u deze instellingen maakt. Raadpleeg de onderdelen op "Voordat u begint".
Is de computer overgegaan in de Slaapstand tijdens weergave of opname?
  Als de A-88MK2 niet correct werkt na hervatting uit de Slaapstand, dient u alle toepassingen te sluiten die gebruik maken van de A-88MK2 en vervolgens de A-88MK2 uit en opnieuw in te schakelen.
Hebt u tijdens de weergave of opname de A-88MK2 in- en uitgeschakeld en de USB-kabel opnieuw aangesloten?
  Als u de A-88MK2 in- en uitschakelt en de USB-kabel opnieuw aansluit tijdens de weergave of opname, kan de A-88MK2 niet langer weergeven of opnemen. Stop de weergave of opname en start vervolgens de weergave of opname opnieuw. Als u nog steeds niet kunt afspelen of opnemen, sluit u alle programma’s af die de A-88MK2 gebruiken en schakelt u vervolgens de A-88MK2 uit en opnieuw in.

### Een gedeelte van de weergave is verkeerd: Bv. noten worden vroegtijdig afgebroken of sommige noten vallen weg

Deze problemen kunnen worden opgelost door onderstaande instellingen te maken.

Probeer het stuurprogramma van uw weergave-adapter bij te werken
  U kunt klik- en plofgeluiden mogelijk voorkomen door het stuurprogramma voor de weergaveadapter geïnstalleerd op uw computer bij te werken.
Windows Update / Microsoft Update
  U kunt het probleem oplossen door uw systeem bij te werken met "Windows Update" of "Microsoft Update" van Microsoft.
Controleer de energiebeheerinstellingen.
  1. Klik op de knop Starten en klik vervolgens op "Instellingen()".
  2. Klik op "Systeem" en klik vervolgens op "Energiebeheer en slaapstand".
  3. Klik in Verwante instellingen op "Extra energie-instellingen".
  4. In "Een energiebeheerschema kiezen of aanpassen" kiest u "Hoge prestaties".

     * | Als het "Hoge prestaties"-plan niet wordt weergegeven, klikt u op "Aanvullende schema's weergeven."

  5. In het gedeelte "Hoge prestaties" klikt u op "De schema-instellingen wijzigen".
  6. Klik op "Geavanceerde energie-instellingen wijzigen".
  7. In Geavanceerde instellingen klikt u op het “+”-symbool voor "Harde schijf" en op het “+”-symbool voor "Harde schijf uitzetten na" om deze te openen.
  8. Klik op "Instelling (minuten)" en klik op het pijltje naar beneden om de instelling te wijzigen in "Nooit".
  9. Klik op [OK] om het venster Energiebeheer te sluiten.
  10. Sluit het scherm "Instellingen voor beheerschema bewerken".
"Instellingen voor prestaties"–instellingen van Systeem-eigenschappen
  1. Open Verkenner.
  2. Klik met de rechtermuisknop op "Deze pc" in het Navigatievenster aan de linkerkant en selecteer "Eigenschappen".
  3. Klik aan de linkerkant op "Geavanceerde systeeminstellingen."
  4. Als een dialoogvenster over Gebruikersaccountbeheer verschijnt, klikt u op [Ja].

     * | Als een wachtwoord wordt gevraagd voor een administratoraccount, logt u in op Windows als een gebruiker van wie het accounttype Administrator is en voert u vervolgens de instellingen opnieuw uit.

  5. Klik op [Instellingen] van het onderdeel Prestaties en klik vervolgens op het tabblad "Geavanceerd".
  6. Selecteer "Achtergrondservices" en klik op [OK].
  7. Klik op [OK] om "Systeemeigenschappen" te sluiten.
Dergelijke problemen kunnen mogelijk worden opgelost door het aanvinkvakje "Light Load" in het dialoogvenster Stuurprogramma-instellingen te selecteren.
  Als u de instellingen wilt wijzigen of controleren, kunt u de procedure gebruiken die wordt beschreven in "Stuurprogramma-instellingen wijzigen/controleren".

  * | De gewijzigde instelling wordt toegepast nadat u de A-88MK2 hebt in-/uitgeschakeld. Gebruik de niet-geselecteerde (oorspronkelijke) instelling alleen in geval van problemen.

Copyright (C) 2019 Roland Corporation. Alle rechten voorbehouden.