## SBX-1 Driver Ver.1.0.2 per Windows® 10

(Nota)
In nessun caso Roland Corporation ("Roland") sarà responsabile verso gli utenti finali per eventuali danni, inclusi, ma non limitati, ai danni finanziari per la perdita di profitti aziendali o di informazioni commerciali derivanti dall'utilizzo o dall'impossibilità di utilizzare questo prodotto. Tale clausola è valida anche se Roland viene avvisata della possibilità di questo tipo di danni.

* | È vietata la modifica, la duplicazione, la distribuzione o la riproduzione del materiale (inclusi i file relativi a questo driver) senza l'autorizzazione di Roland Corporation ("Roland").

* | Microsoft e Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation.
* | Tutti i prodotti menzionati in questo documento sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

## Driver per Windows 10

Il computer scarica il driver di Windows® 10 per il dispositivo SBX-1 automaticamente da Internet quando l'unità SBX-1 è connesso al computer.

* | Se si utilizza un PC con touchscreen, sostituire le parole "fare clic" e "fare clic con il pulsante destro del mouse" in questo documento con le parole "toccare" e "tenere premuto", rispettivamente.

### Requisiti del sistema

Sistema operativo
  Microsoft® Windows® 10 (Edizione a 64 bit/Edizione a 32 bit)

  * | Windows 10 Mobile non è supportato.

Computer
  PC compatibile con Windows dotato di porta USB

  * | Il prodotto non può essere utilizzato con una porta USB 3.0 non compatibile con le specifiche USB 2.0.
  * | Se il prodotto non funziona correttamente quando è collegato a una porta USB 3.0, è necessario collegarlo a una porta USB 2.0.
  * | Le prestazioni del prodotto rimarranno invariate anche se connesso a una porta USB 3.0.

> * | Questo driver non può essere utilizzato in un ambiente Windows virtuale, ad esempio Hyper-V o Virtual PC.
> * | I computer Mac su cui è in esecuzione Microsoft Windows non sono supportati.

Altro
  Connessione a Internet

  * | È richiesta una connessione a Internet per scaricare il driver.

### Avvisi e limitazioni

- Se le prestazioni e le specifiche del computer sono inadeguate potrebbero verificarsi interruzione dell'audio o altri problemi in riproduzione. Anche i tipi di applicazioni utilizzati e il modo in cui vengono utilizzati possono influenzare il corretto utilizzo.
- Se il PC viene avviato mentre l'unità SBX-1 è ancora connessa al PC ed è accesa, è possibile che il driver non venga caricato correttamente e non sarà possibile utilizzare l'unità SBX-1. In questo caso, collegare l'unità SBX-1 a un'altra porta USB o accendere l'unità SBX-1 dopo l'avvio del PC.
- Se SBX-1 non funziona correttamente dopo il ripristino dalla modalità Sospensione, è necessario chiudere tutte le applicazioni che utilizzano SBX-1, quindi spegnere e riaccendere SBX-1.
- Se il cavo USB viene scollegato e ricollegato quando SBX-1 è in uso o se SBX-1 viene spento e riacceso, è possibile che il funzionamento non sia corretto. In tal caso, dopo il ripristino, chiudere tutte le applicazioni che utilizzano SBX-1, quindi spegnere e riaccendere SBX-1.
- Se sul computer è in corso un'attività con elevato carico di elaborazione, ad esempio l'accesso a un'unità CD-ROM o alla rete durante l'utilizzo di SBX-1, SBX-1 potrebbe non funzionare correttamente. In tal caso, interrompere la riproduzione o la registrazione, quindi provare nuovamente a riprodurre o a registrare. Se non è possibile riprodurre o registrare, chiudere tutti i programmi che utilizzano SBX-1, quindi spegnere e riaccendere SBX-1.

## Installazione

* | Per reinstallare o aggiornare il driver, consultare "Per reinstallare."

1. Scollegare tutti i dispositivi USB tranne la tastiera e il mouse, quindi avviare Windows.
2. Verificare che il computer sia connesso a Internet.
3. Su Windows, chiudere la schermata delle impostazioni "Audio" del Pannello di controllo e tutte le applicazioni in esecuzione.
4. Accendere l'unità SBX-1 e connetterlo al computer mediante un cavo USB.
   Il driver viene installato automaticamente.
5. Dopo qualche minuto, fare clic sul pulsante start, quindi fare clic su "Tutte le app".
   Aprire la cartella Roland. Se è visualizzata l'icona "SBX-1", l'installazione è completata.

* | In condizioni normali, l'installazione del driver viene completata in pochi minuti.Il processo potrebbe richiedere circa 10 minuti, a seconda della connettività a Internet o se è in corso l'installazione di driver per altri dispositivi.
* | Si potrebbe essere verificato un errore se l'unità SBX-1 è connesso, ma non può essere utilizzato dopo aver atteso 10 minuti.Consultare "Risoluzione dei problemi."

## Informazioni preliminari

### Impostazioni del dispositivo di ingresso/uscita per l'applicazione

Nell'applicazione che si intende utilizzare, specificare il dispositivo MIDI da utilizzare. Per informazioni dettagliate su come effettuare queste impostazioni, consultare il manuale dell'utente relativo all'applicazione.

* | Se non è possibile selezionare il dispositivo SBX-1, si è verificato un problema. Consultare "Risoluzione dei problemi."

#### Dispositivi di ingresso/uscita MIDI

* | In Windows Media Player, non è possibile utilizzare il dispositivo di ingresso/uscita MIDI di SBX-1. Nell'applicazione compatibile MIDI selezionare il seguente dispositivo.

[Dispositivi MIDI OUT]
  OUT (SBX-1)
  DAW CTRL (SBX-1)
[Dispositivi MIDI IN]
  IN (SBX-1)
  DAW CTRL (SBX-1)

### Apertura di un documento online

Una volta completata l'installazione del driver, è possibile aprire il file Readme (questo documento) attenendosi alla procedura descritta di seguito.
Utilizzare questo file per risolvere i problemi e controllare come impostare il driver.

1. Fare clic su "start", quindi fare clic su "Tutte le app".
2. Aprire la cartella Roland, quindi fare clic su "SBX-1 Readme".
3. Viene visualizzato il documento online per il driver.

## Modifica/controllo delle impostazioni del driver

1. Quando si modificano le impostazioni del driver, assicurarsi sempre prima di chiudere tutte le applicazioni che utilizzano SBX-1. Questa verifica non è necessaria quando si controllano solo le impostazioni.
2. Fare clic su "start", quindi fare clic su "Tutte le app".
3. Aprire la cartella Roland, quindi fare clic su "SBX-1".
4. Viene visualizzata la finestra di dialogo "SBX-1 Impostazioni del driver."

   * | È possibile anche aprire la finestra di dialogo SBX-1 Impostazioni del driver da Windows Pannello di controllo.Nel Pannello di controllo, fare clic su Visualizza per: e cambiarlo in modo che diventi un'icona, quindi fare doppio clic sull'icona SBX-1.

5. Per modificare le impostazioni, apportare le modifiche e fare clic su [OK]. Per semplificare il controllo delle impostazioni, assicurarsi di fare clic su [Annulla] dopo aver esaminato le impostazioni.

   * | Per informazioni dettagliate sulle voci delle impostazioni, consultare "Informazioni sulle voci nella finestra di dialogo Impostazioni."

### Informazioni sulle voci nella finestra di dialogo Impostazioni

Finestra di dialogo "Carico leggero"
  Di solito, è opportuno lasciare questa casella di controllo deselezionata.

  * | L'impostazione modificata avrà effetto dopo aver spento e riacceso SBX-1.

Pulsante "Mostra Leggimi"
  Questo pulsante mostra il file LEGGIMI (questo documento).
Informazioni
  In questo campo viene indicata la versione del driver.

## Per reinstallare

1. Eliminare il driver come descritto nella sezione "Per disinstallare."

   * | Quando si esegue la disinstallazione, le impostazioni della finestra di dialogo Impostazioni del driver verranno inizializzate. Per informazioni dettagliate sulle voci delle impostazioni, consultare "Informazioni sulle voci nella finestra di dialogo Impostazioni."

2. Installare il driver come descritto nella sezione "Installazione."

## Per disinstallare

1. Scollegare tutti i dispositivi USB tranne la tastiera e il mouse, quindi avviare Windows.

   * | Assicurarsi di rimuovere dall’unità SBX-1 il cavo USB.

2. Prima di iniziare la disinstallazione chiudere tutte le applicazioni.

   * | Attendere circa 10 secondi, fino a quando queste applicazioni non saranno completamente chiuse.

3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul pulsante start, quindi fare clic su "Programmi e funzionalità".
4. Nell'elenco, scegliere il "SBX-1 Driver" e fare clic su "Disinstalla/Cambia."

   * | Il driver non è installato se SBX-1 Driver non compare nell'elenco.Non è necessario disinstallare il driver.

5. Se viene visualizzata una finestra di dialogo relativa a Controllo dell'account utente, fare clic su [Sì].

   * | Se viene richiesto di immettere la password per un account amministrativo, accedere a Windows come utente il cui tipo di account è Administrator, quindi eseguire la disinstallazione.

6. Sullo schermo viene indicato "Il driver SBX-1 installato verrà disinstallato." fare clic su [OK].
7. Quando viene visualizzato il messaggio "Disinstallazione completata.", fare clic su [OK] per riavviare Windows.

## Risoluzione dei problemi

### Impossibile installare il driver

Controllare lo stato del dispositivo
  In condizioni normali, l'installazione del driver viene completata in pochi minuti.
  Se l'unità SBX-1 è connesso, ma non può essere utilizzato dopo aver atteso 10 minuti, attenersi alla procedura riportata di seguito e controllare lo stato del dispositivo.

1. Accendere l'unità SBX-1 e connetterlo al computer mediante un cavo USB.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul pulsante start, quindi fare clic su "Gestione dispositivi".
3. Nel menu Visualizza, fare clic su "Dispositivi per tipo".
4. Fare clic su "Controller audio, video e giochi" o su "Altri dispositivi" per visualizzare l'unità SBX-1.
5. Quando compare l'unità SBX-1, fare doppio clic su di esso per aprire la schermata "Proprietà SBX-1".
6. Nella scheda Generale, controllare il campo "Stato dispositivo".

  Se in questo campo è visualizzato il messaggio "Il dispositivo funziona correttamente.", l'installazione del driver è completata.
  In caso contrario, è probabile che l'installazione del driver non sia riuscita.
  Vedere gli altri argomenti in Risoluzione dei problemi per i problemi di installazione del driver.
Il computer è connesso a Internet?
  Per installare questo driver, il PC deve essere connesso a Internet.
  Verificare che il PC sia connesso a Internet, ad esempio utilizzando un browser Web, quindi installare di nuovo il driver seguendo i passi descritti nella sezione "Installazione".
Riconnessione l'unità SBX-1
  È possibile che il riconoscimento del dispositivo non sia riuscito.
  Scollegare dall'unità SBX-1 il cavo USB, spegnere e riaccendere l'unità SBX-1, quindi riconnetterlo al PC.
Installazione manuale del driver
  A seconda della connettività a Internet, è possibile che il driver non venga installato automaticamente.
  In questo caso, attenersi alla procedura descritta di seguito per installare il driver.

1. Accendere l'unità SBX-1 e connetterlo al computer mediante un cavo USB.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul pulsante start, quindi fare clic su "Gestione dispositivi".
3. Nel menu Visualizza, fare clic su "Dispositivi per tipo".
4. Fare clic su "Controller audio, video e giochi" o su "Altri dispositivi" per visualizzare l'unità SBX-1.
5. Quando compare l'unità SBX-1, fare doppio clic su di esso e selezionare "Aggiornamento software driver".
6. Selezionare "Cerca automaticamente un driver aggiornato".
   Il PC inizia a cercare il driver e il driver viene installato automaticamente.

  Se è visualizzato il messaggio "Il driver è stato aggiornato correttamente", l'installazione è completata. Fare clic su "Chiudi".
  Se viene visualizzata la finestra di dialogo "Modifica delle impostazioni di sistema", fare clic su [Sì] per riavviare Windows.

SBX-1 è impostato su Modalità ADVANCED DRIVER?
  SBX-1 è impostato su Modalità ADVANCED DRIVER?

### Impossibile selezionare/utilizzare il dispositivo SBX-1

Il driver è stato installato correttamente?
  È possibile che il driver non sia stato installato correttamente.Vedere la sezione "Impossibile installare il driver".
  Se non è possibile utilizzare l'unità SBX-1 dopo aver installato il driver, reinstallarlo seguendo la procedura descritta nella sezione "Per reinstallare".
L'unità SBX-1 è utilizzata da un altro software?
  Chiudere tutte le applicazioni che utilizzano SBX-1 quindi spegnere e riaccendere SBX-1.
  Se il problema non viene risolto, utilizzare la procedura descritta nella sezione "Per reinstallare" per reinstallare il driver.
Il nome del dispositivo MIDI di SBX-1 è visualizzato?
  In tal caso, chiudere tutte le applicazioni che utilizzano SBX-1 quindi spegnere e riaccendere SBX-1.
  Se il problema non viene risolto, utilizzare la procedura descritta nella sezione "Per reinstallare" per reinstallare il driver.
Sul computer è stata attivata una modalità Sospensione quando SBX-1 era collegato e acceso?
  Se SBX-1 non funziona correttamente dopo il ripristino dalla modalità Sospensione, è necessario chiudere tutte le applicazioni che utilizzano SBX-1, quindi spegnere e riaccendere SBX-1.
Il cavo USB è stato scollegato e ricollegato quando SBX-1 era in uso o SBX-1 è stato spento e riacceso?
  Se il cavo USB viene scollegato e ricollegato quando SBX-1 è in uso o se SBX-1 viene spento e riacceso, è possibile che SBX-1 non funzioni più correttamente. In tal caso, chiudere tutte le applicazioni che utilizzano SBX-1 quindi spegnere e riaccendere SBX-1.
Se il PC viene avviato mentre l'unità SBX-1 è ancora connessa al PC ed è accesa, è possibile che il driver non venga caricato correttamente e non sarà possibile utilizzare l'unità SBX-1.
  In questo caso, collegare l'unità SBX-1 a un'altra porta USB o accendere l'unità SBX-1 dopo l'avvio del PC.

### Non viene emesso alcun suono oppure non è possibile eseguire la riproduzione o la registrazione

Il driver è stato installato correttamente?
L'unità SBX-1 è utilizzata da un altro software?
Sono state effettuate le impostazioni come descritto in "Informazioni preliminari" in modo da consentire l'utilizzo di SBX-1?
  SBX-1 non può essere utilizzato se non si effettuano queste impostazioni. Consultare le sezioni di "Informazioni preliminari."
È possibile che la modalità Sospensione sia stata immessa durante la riproduzione o la registrazione?
  Se SBX-1 non funziona correttamente dopo il ripristino dalla modalità Sospensione, è necessario chiudere tutte le applicazioni che utilizzano SBX-1, quindi spegnere e riaccendere SBX-1.
Durante la riproduzione o la registrazione, SBX-1 è stato acceso e spento oppure è stato scollegato e ricollegato il cavo USB?
  Se si accende e si spegne SBX-1 o si scollega e ricollega il cavo USB durante la riproduzione o la registrazione, SBX-1 non esegue più la riproduzione o la registrazione. Interrompere e riavviare la riproduzione o la registrazione. Se non è possibile riprodurre o registrare, chiudere tutti i programmi che utilizzano SBX-1, quindi spegnere e riaccendere SBX-1.

### Parte della riproduzione è errata: ad esempio, note interrotte prematuramente o perdute

I problemi potrebbero essere risolti effettuando le impostazioni riportate di seguito.

Provare ad aggiornare il driver della scheda video
  È possibile eliminare rumori metallici e improvvisi aggiornando il driver della scheda audio installata nel computer.
Windows Update / Microsoft Update
  È possibile risolvere il problema aggiornando il sistema con "Windows Update" o "Microsoft Update" di Microsoft.
Controllare le impostazioni di risparmio energetico
  1. Aprire "Pannello di controllo," fare clic su "Sistema e sicurezza," quindi su "Opzioni risparmio energia."

     * | Se è selezionata la visualizzazione per icone per il Pannello di controllo, fare clic su "Opzioni risparmio energia."

  2. In "Scegliere o personalizzare una combinazione per il risparmio di energia," scegliere "Prestazioni elevate."

     * | Se il piano "Prestazioni elevate" non viene visualizzato, fare clic su "Mostra combinazioni aggiuntive."

  3. Nell'area Prestazioni elevate, fare clic su "Modifica impostazioni combinazione."
  4. Fare clic su "Cambia impostazioni avanzate risparmio energia."
  5. In Impostazioni avanzate, fare clic sul simbolo "+" per "Disco rigido" e sul simbolo "+" per "Disattiva disco rigido dopo" per aprirlo.
  6. Fare clic su "Impostazioni (minuti)," quindi sulla freccia giù per cambiare l'impostazione su "Mai."
  7. Fare clic su [OK] per chiudere la finestra Opzioni risparmio energia.
  8. Chiudere la schermata "Modifica combinazioni per il risparmio di energia."
Impostazioni di "Opzioni prestazioni" delle proprietà Sistema
  1. Aprire "Pannello di controllo," fare clic su "Sistema e sicurezza," quindi su "Sistema."

     * | Se è selezionata la visualizzazione per icone per il Pannello di controllo, fare clic su "Sistema."

  2. Sulla sinistra, fare clic su "Impostazioni di sistema avanzate."
  3. Se viene visualizzata una finestra di dialogo relativa a Controllo dell'account utente, fare clic su [Sì].

     * | Se viene richiesto di immettere la password per un account Amministratore, accedere a Windows come utente il cui tipo di account è Administrator, quindi rieseguire le impostazioni.

  4. Fare clic su [Impostazioni] nella sezione Prestazioni, quindi fare clic sulla scheda [Avanzate].
  5. Selezionare "Servizi in background " e fare clic su [OK].
  6. Fare clic su [OK] per chiudere "Proprietà del sistema."
Tali problemi potrebbero essere risolti selezionando la casella di controllo "Carico leggero" nella finestra di dialogo Impostazioni del driver.
  Per modificare o verificare le impostazioni, utilizzare la procedura descritta nella sezione "Modifica/controllo delle impostazioni del driver."

  * | L'impostazione modificata avrà effetto dopo aver spento e riacceso SBX-1. A meno che non si verifichino problemi, utilizzare l'impostazione deselezionata.

Copyright (C) 2015 Roland Corporation. Tutti i diritti riservati.