## DUO-CAPTURE Driver Ver.1.0.0 per Windows® 10

(Nota)
In nessun caso Roland Corporation ("Roland") sarà responsabile verso gli utenti finali per eventuali danni, inclusi, ma non limitati, ai danni finanziari per la perdita di profitti aziendali o di informazioni commerciali derivanti dall'utilizzo o dall'impossibilità di utilizzare questo prodotto. Tale clausola è valida anche se Roland viene avvisata della possibilità di questo tipo di danni.

* | È vietata la modifica, la duplicazione, la distribuzione o la riproduzione del materiale (inclusi i file relativi a questo driver) senza l'autorizzazione di Roland Corporation ("Roland").

* | Microsoft e Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation.
* | ASIO è un marchio e un software di Steinberg Media Technologies GmbH.
* | Tutti i prodotti menzionati in questo documento sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

## Driver per Windows 10

Il computer scarica il driver di Windows® 10 per il dispositivo DUO-CAPTURE automaticamente da Internet quando l'unità DUO-CAPTURE è connesso al computer.

- Questo driver supporta anche ASIO(Steinberg Audio Stream I/O Interface) 2.0.

* | Se il dispositivo è dotato di un interruttore [COMPUTER/TAB], impostarlo su "COMPUTER" prima dell'utilizzo.

* | Se si utilizza un PC con touchscreen, sostituire le parole "fare clic" e "fare clic con il pulsante destro del mouse" in questo documento con le parole "toccare" e "tenere premuto", rispettivamente.

### Requisiti del sistema

Sistema operativo
  Microsoft® Windows® 10 (Edizione a 64 bit/Edizione a 32 bit)

  * | Windows 10 Mobile non è supportato.

Computer
  PC compatibile con Windows dotato di porta USB

  * | Il prodotto non può essere utilizzato con una porta USB 3.0 non compatibile con le specifiche USB 2.0.
  * | Se il prodotto non funziona correttamente quando è collegato a una porta USB 3.0, è necessario collegarlo a una porta USB 2.0.
  * | Le prestazioni del prodotto rimarranno invariate anche se connesso a una porta USB 3.0.

> * | Questo driver non può essere utilizzato in un ambiente Windows virtuale, ad esempio Hyper-V o Virtual PC.
> * | I computer Mac su cui è in esecuzione Microsoft Windows non sono supportati.

Altro
  Connessione a Internet

  * | È richiesta una connessione a Internet per scaricare il driver.

### Avvisi e limitazioni

- Se le prestazioni e le specifiche del computer sono inadeguate potrebbero verificarsi interruzione dell'audio o altri problemi in riproduzione. Anche i tipi di applicazioni utilizzati e il modo in cui vengono utilizzati possono influenzare il corretto utilizzo.
- Se il PC viene avviato mentre l'unità DUO-CAPTURE è ancora connessa al PC, è possibile che il driver non venga caricato correttamente e non sarà possibile utilizzare l'unità DUO-CAPTURE. In questo caso, collegare l'unità DUO-CAPTURE a un'altra porta USB o collegare l'unità DUO-CAPTURE dopo l'avvio del PC.
- Se DUO-CAPTURE non funziona correttamente dopo il ripristino dalla modalità Sospensione, è necessario chiudere tutte le applicazioni che utilizzano DUO-CAPTURE, quindi scollegare il cavo USB di DUO-CAPTURE e ricollegarlo.
- Se il cavo USB viene scollegato e ricollegato durante l'utilizzo di DUO-CAPTURE, DUO-CAPTURE potrebbe non funzionare più correttamente. In tal caso, dopo il ripristino, chiudere tutte le applicazioni che utilizzano DUO-CAPTURE quindi scollegare e ricollegare il cavo USB di DUO-CAPTURE.
- Se sul computer è in corso un'attività con elevato carico di elaborazione, ad esempio l'accesso a un'unità CD-ROM o alla rete durante l'utilizzo di DUO-CAPTURE, DUO-CAPTURE potrebbe non funzionare correttamente. In tal caso, interrompere la riproduzione o la registrazione, quindi provare nuovamente a riprodurre o a registrare. Se non è possibile riprodurre o registrare, chiudere tutti i programmi che utilizzano DUO-CAPTURE, quindi scollegare il cavo USB di DUO-CAPTURE e ricollegarlo.
- Durante la riproduzione o la registrazione è possibile che vengano emessi rumori audio metallici o improvvisi se vengono collegati, scollegati, accesi o spenti altri dispositivi USB (ad esempio una memoria USB) durante l'utilizzo di DUO-CAPTURE.
- In alcuni casi, è possibile che non si ottenga il livello di prestazioni previsto se si utilizza un disco rigido collegato tramite USB contemporaneamente a DUO-CAPTURE. Non utilizzare un disco rigido collegato tramite USB come destinazione di memorizzazione per l'audio in corso di riproduzione o registrazione.

## Installazione

* | Se il dispositivo è dotato di un interruttore [COMPUTER/TAB], impostarlo su "COMPUTER" prima dell'installazione.
* | Per reinstallare o aggiornare il driver, consultare "Per reinstallare."

1. Scollegare tutti i dispositivi USB tranne la tastiera e il mouse, quindi avviare Windows.
2. Verificare che il computer sia connesso a Internet.
3. Su Windows, chiudere la schermata delle impostazioni "Audio" del Pannello di controllo e tutte le applicazioni in esecuzione.
4. Utilizzare un cavo USB per collegare DUO-CAPTURE al computer.
   Il driver viene installato automaticamente.
5. Dopo qualche minuto, fare clic sul pulsante start, quindi fare clic su "Tutte le app".
   Aprire la cartella Roland. Se è visualizzata l'icona "DUO-CAPTURE", l'installazione è completata.

* | In condizioni normali, l'installazione del driver viene completata in pochi minuti.Il processo potrebbe richiedere circa 10 minuti, a seconda della connettività a Internet o se è in corso l'installazione di driver per altri dispositivi.
* | Si potrebbe essere verificato un errore se l'unità DUO-CAPTURE è connesso, ma non può essere utilizzato dopo aver atteso 10 minuti.Consultare "Risoluzione dei problemi."

## Informazioni preliminari

### Impostazioni del dispositivo di ingresso/uscita per l'applicazione

Per ottenere prestazioni ottimali dalle applicazioni, specificare i dispositivi di ingresso/uscita per le applicazioni come descritto sopra. Per informazioni dettagliate su come effettuare queste impostazioni, consultare il manuale dell'utente relativo all'applicazione.

* | Assicurarsi che DUO-CAPTURE e l'applicazione siano impostate sulla stessa frequenza di campionamento. Se le impostazioni della frequenza di campionamento non corrispondono, è possibile che vengano visualizzati messaggi di errore e potrebbero verificarsi errori di registrazione e riproduzione.
* | Se non è possibile selezionare il dispositivo DUO-CAPTURE, si è verificato un problema. Consultare "Risoluzione dei problemi."

#### Dispositivi di Riproduzione/Registrazione audio

Tra tutti i canali di ingresso/uscita audio forniti da DUO-CAPTURE, sono disponibili 2 IN e 2 OUT
È possibile utilizzare i dispositivi di Riproduzione/Registrazione indicati di seguito.

[Dispositivi Riproduzione]
  OUT (DUO-CAPTURE)

  * | Se è stato specificato un nome diverso nelle impostazioni "Audio" del Pannello di controllo, viene visualizzato il nome specificato.

[Dispositivi Registrazione]
  IN (DUO-CAPTURE)

  * | Se è stato specificato un nome diverso nelle impostazioni "Audio" del Pannello di controllo, viene visualizzato il nome specificato.

#### Impostazione del dispositivo di riproduzione/registrazione in Windows

Impostare DUO-CAPTURE come dispositivo predefinito per consentirne l'utilizzo in "Groove Musica" e Windows Media Player.

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul pulsante start, quindi fare clic su "Pannello di controllo".
2. Fare clic su "Hardware e suoni", quindi fare clic su "Audio".

   * | Se è selezionata la visualizzazione per icone per il Pannello di controllo, fare clic su "Audio."

3. In "Riproduzione," fare clic con il pulsante destro del mouse sul "OUT" di DUO-CAPTURE, quindi scegliere "Imposta come dispositivo predefinito."

   * | Potrebbe essersi verificato un problema se non è possibile selezionare i dispositivi indicati in alto.

4. Analogamente, in "Registrazione", fare clic con il pulsante destro del mouse sul "IN" di DUO-CAPTURE, quindi scegliere "Imposta come dispositivo predefinito".

   * | Potrebbe essersi verificato un problema se non è possibile selezionare i dispositivi indicati in alto.

5. Fare clic su [OK] per chiudere "Audio."

#### Impostazioni per applicazioni compatibili con il dispositivo ASIO

Quando si utilizza DUO-CAPTURE con un'applicazione ASIO compatibile, selezionare "DUO-CAPTURE" come impostazione ASIO per l'applicazione.

* | Per evitare un loop di feedback audio o un monitoraggio doppio, effettuare le impostazioni sull'applicazione in uso per disattivare il monitoraggio o utilizzare ASIO Monitoring Diretto.
* | Quando si utilizza DUO-CAPTURE con ASIO, si consiglia di impostare l'applicazione in modo che non utilizzi Microsoft GS Wavetable Synth, per ridurre il carico e per comodità quando si cambiano le Dimensioni di buffer audio del driver.

### Apertura di un documento online

Una volta completata l'installazione del driver, è possibile aprire il file Readme (questo documento) attenendosi alla procedura descritta di seguito.
Utilizzare questo file per risolvere i problemi e controllare come impostare il driver.

1. Fare clic su "start", quindi fare clic su "Tutte le app".
2. Aprire la cartella Roland, quindi fare clic su "DUO-CAPTURE Readme".
3. Viene visualizzato il documento online per il driver.

## Modifica/controllo delle impostazioni del driver

1. Quando si modificano le impostazioni del driver, assicurarsi sempre prima di chiudere tutte le applicazioni che utilizzano DUO-CAPTURE. Questa verifica non è necessaria quando si controllano solo le impostazioni.

   * | Attendere circa 10 secondi, fino a quando queste applicazioni non saranno completamente chiuse.
   * | Se la funzione di monitoraggio Windows è attivata, non sarà possibile modificare le impostazioni del driver. Consultare la sezione "È possibile che la funzione di monitoraggio Windows sia attivata?" e disattivare la funzione di monitoraggio.

2. Fare clic su "start", quindi fare clic su "Tutte le app".
3. Aprire la cartella Roland, quindi fare clic su "DUO-CAPTURE".
4. Viene visualizzata la finestra di dialogo "DUO-CAPTURE Impostazioni del driver."

   * | È possibile anche aprire la finestra di dialogo DUO-CAPTURE Impostazioni del driver da Windows Pannello di controllo.Nel Pannello di controllo, fare clic su Visualizza per: e cambiarlo in modo che diventi un'icona, quindi fare doppio clic sull'icona DUO-CAPTURE.

5. Per modificare le impostazioni, apportare le modifiche e fare clic su [OK]. Per semplificare il controllo delle impostazioni, assicurarsi di fare clic su [Annulla] dopo aver esaminato le impostazioni.

   * | Per informazioni dettagliate sulle voci delle impostazioni, consultare "Informazioni sulle voci nella finestra di dialogo Impostazioni."

### Informazioni sulle voci nella finestra di dialogo Impostazioni

Dimensioni di buffer audio
  È possibile regolare le dimensioni di buffer di entrata/uscita audio. (Per impostazione predefinita, questa sarà la sesta posizione da sinistra).
  La riduzione delle dimensioni di buffer consente di diminuire la latenza e di migliorare le prestazioni in tempo reale, ma aumenta la possibilità di emissione di rumori metallici e improvvisi, in base alla capacità di elaborazione del computer in uso e al carico di dati musicali.
  L'aumento delle dimensioni di buffer comporta un aumento della latenza ma anche della stabilità del flusso audio e una riduzione della possibilità di emissione di rumori metallici e improvvisi.
  In generale, è probabile che si desideri diminuire le dimensioni di buffer per prestazioni in tempo reale migliori quando si utilizza un sintetizzatore software in tempo reale o quando si monitora un'entrata audio che passa attraverso il software DAW.
  Viceversa, è possibile aumentare le dimensioni di buffer per evitare l'emissione di rumori metallici e improvvisi durante la registrazione o la riproduzione di dati musicali contenenti numerose tracce e con un carico di elaborazione elevato.
  Se si modificano le dimensioni di buffer nel modo appropriato per la situazione, è possibile ottenere il corretto equilibrio tra prestazioni in tempo reale e stabilità del flusso audio.

  * Nota
  Se si utilizza un'applicazione dotata di una funzionalità per il testing dell'apparecchio audio, è consigliabile eseguire un test dopo avere modificato le dimensioni del buffer.

ASIO Dimensioni buffer
  Le dimensioni di buffer minime configurabili dall'applicazione ASIO.

  * | In base all'applicazione in uso, è possibile che siano configurabili altre dimensioni di buffer in aggiunta alle dimensioni di buffer minime e le dimensioni di buffer visualizzate qui potrebbero non corrispondere a quelle effettive. Per informazioni dettagliate sulla configurazione e sul controllo delle dimensioni di buffer, consultare il manuale dell'utente relativo all'applicazione.

Finestra di dialogo "Utilizzare dimensioni del buffer ASIO inferiori"
  Se viene selezionata questa casella di controllo, quando si utilizzano applicazioni compatibili ASIO, le dimensioni del buffer vengono ridotte.
  Se si avvertono rumori metallici o improvvisi quando questa casella di controllo è selezionata, deselezionarla.

  * | È necessario deselezionare questa casella di controllo quando si regolano le "Dimensioni di buffer audio."

Finestra di dialogo "Utilizzare ASIO Monitoring Diretto"
  Selezionare questa casella se si utilizza la funzione ASIO Monitoring Diretto con un'applicazione compatibile ASIO.
Pulsante "Mostra Leggimi"
  Questo pulsante mostra il file LEGGIMI (questo documento).
Informazioni
  In questo campo viene indicata la versione del driver.

## Per reinstallare

1. Eliminare il driver come descritto nella sezione "Per disinstallare."

   * | Quando si esegue la disinstallazione, le impostazioni della finestra di dialogo Impostazioni del driver verranno inizializzate. Per informazioni dettagliate sulle voci delle impostazioni, consultare "Informazioni sulle voci nella finestra di dialogo Impostazioni."

2. Installare il driver come descritto nella sezione "Installazione."

## Per disinstallare

1. Scollegare tutti i dispositivi USB tranne la tastiera e il mouse, quindi avviare Windows.

   * | Assicurarsi di rimuovere dall’unità DUO-CAPTURE il cavo USB.

2. Prima di iniziare la disinstallazione chiudere tutte le applicazioni.

   * | Attendere circa 10 secondi, fino a quando queste applicazioni non saranno completamente chiuse.

3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul pulsante start, quindi fare clic su "Programmi e funzionalità".
4. Nell'elenco, scegliere il "DUO-CAPTURE Driver" e fare clic su "Disinstalla/Cambia."

   * | Il driver non è installato se DUO-CAPTURE Driver non compare nell'elenco.Non è necessario disinstallare il driver.

5. Se viene visualizzata una finestra di dialogo relativa a Controllo dell'account utente, fare clic su [Sì].

   * | Se viene richiesto di immettere la password per un account amministrativo, accedere a Windows come utente il cui tipo di account è Administrator, quindi eseguire la disinstallazione.

6. Sullo schermo viene indicato "Il driver DUO-CAPTURE installato verrà disinstallato." fare clic su [OK].
7. Quando viene visualizzato il messaggio "Disinstallazione completata.", fare clic su [OK] per riavviare Windows.

## Risoluzione dei problemi

### Impossibile installare il driver

Controllare lo stato del dispositivo
  In condizioni normali, l'installazione del driver viene completata in pochi minuti.
  Se l'unità DUO-CAPTURE è connesso, ma non può essere utilizzato dopo aver atteso 10 minuti, attenersi alla procedura riportata di seguito e controllare lo stato del dispositivo.

1. Utilizzare un cavo USB per collegare DUO-CAPTURE al computer.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul pulsante start, quindi fare clic su "Gestione dispositivi".
3. Nel menu Visualizza, fare clic su "Dispositivi per tipo".
4. Fare clic su "Controller audio, video e giochi" o su "Altri dispositivi" per visualizzare l'unità DUO-CAPTURE.
5. Quando compare l'unità DUO-CAPTURE, fare doppio clic su di esso per aprire la schermata "Proprietà DUO-CAPTURE".
6. Nella scheda Generale, controllare il campo "Stato dispositivo".

  Se in questo campo è visualizzato il messaggio "Il dispositivo funziona correttamente.", l'installazione del driver è completata.
  In caso contrario, è probabile che l'installazione del driver non sia riuscita.
  Vedere gli altri argomenti in Risoluzione dei problemi per i problemi di installazione del driver.
Il computer è connesso a Internet?
  Per installare questo driver, il PC deve essere connesso a Internet.
  Verificare che il PC sia connesso a Internet, ad esempio utilizzando un browser Web, quindi installare di nuovo il driver seguendo i passi descritti nella sezione "Installazione".
Riconnessione l'unità DUO-CAPTURE
  È possibile che il riconoscimento del dispositivo non sia riuscito.
  Scollegare dall'unità DUO-CAPTURE il cavo USB, quindi riconnetterlo al PC.
Installazione manuale del driver
  A seconda della connettività a Internet, è possibile che il driver non venga installato automaticamente.
  In questo caso, attenersi alla procedura descritta di seguito per installare il driver.

1. Utilizzare un cavo USB per collegare DUO-CAPTURE al computer.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul pulsante start, quindi fare clic su "Gestione dispositivi".
3. Nel menu Visualizza, fare clic su "Dispositivi per tipo".
4. Fare clic su "Controller audio, video e giochi" o su "Altri dispositivi" per visualizzare l'unità DUO-CAPTURE.
5. Quando compare l'unità DUO-CAPTURE, fare doppio clic su di esso e selezionare "Aggiornamento software driver".
6. Selezionare "Cerca automaticamente un driver aggiornato".
   Il PC inizia a cercare il driver e il driver viene installato automaticamente.

  Se è visualizzato il messaggio "Il driver è stato aggiornato correttamente", l'installazione è completata. Fare clic su "Chiudi".
  Se viene visualizzata la finestra di dialogo "Modifica delle impostazioni di sistema", fare clic su [Sì] per riavviare Windows.

Se il dispositivo è dotato di un interruttore [COMPUTER/TAB], questo è stato impostato su "COMPUTER"?
  Impostare l'interruttore [COMPUTER/TAB] su "COMPUTER".

### Impossibile selezionare/utilizzare il dispositivo DUO-CAPTURE

Il driver è stato installato correttamente?
  È possibile che il driver non sia stato installato correttamente.Vedere la sezione "Impossibile installare il driver".
  Se non è possibile utilizzare l'unità DUO-CAPTURE dopo aver installato il driver, reinstallarlo seguendo la procedura descritta nella sezione "Per reinstallare".
L'unità DUO-CAPTURE è utilizzata da un altro software?
  Chiudere tutte le applicazioni che utilizzano DUO-CAPTURE quindi scollegare e ricollegare il cavo USB di DUO-CAPTURE.
  Se il problema non viene risolto, utilizzare la procedura descritta nella sezione "Per reinstallare" per reinstallare il driver.
Il nome del dispositivo WAVE di DUO-CAPTURE è visualizzato?
  In caso contrario, chiudere tutte le applicazioni che utilizzano DUO-CAPTURE quindi scollegare e ricollegare il cavo USB di DUO-CAPTURE.
  Se il problema non viene risolto, utilizzare la procedura descritta nella sezione "Per reinstallare" per reinstallare il driver.
Sul computer è stata attivata una modalità Sospensione quando DUO-CAPTURE era collegato?
  Se DUO-CAPTURE non funziona correttamente dopo il ripristino dalla modalità Sospensione, è necessario chiudere tutte le applicazioni che utilizzano DUO-CAPTURE, quindi scollegare il cavo USB di DUO-CAPTURE e ricollegarlo.
Il cavo USB è stato scollegato e ricollegato quando DUO-CAPTURE era in uso?
  Se il cavo USB viene scollegato e ricollegato durante l'utilizzo di DUO-CAPTURE, DUO-CAPTURE potrebbe non funzionare più correttamente. In caso contrario, chiudere tutte le applicazioni che utilizzano DUO-CAPTURE quindi scollegare e ricollegare il cavo USB di DUO-CAPTURE.
Se il PC viene avviato mentre l'unità DUO-CAPTURE è ancora connessa al PC, è possibile che il driver non venga caricato correttamente e non sarà possibile utilizzare l'unità DUO-CAPTURE.
  In questo caso, collegare l'unità DUO-CAPTURE a un'altra porta USB o collegare l'unità DUO-CAPTURE dopo l'avvio del PC.

### Viene quindi visualizzato il numero "2-" all'inizio del nome del dispositivo

È possibile che DUO-CAPTURE sia stato collegato a una porta USB differente?
  Se si collega DUO-CAPTURE a una porta USB differente, il sistema operativo potrebbe automaticamente aggiungere un numero all'inizio del nome del dispositivo.
  Anche in tal caso, non viene causato alcun problema al funzionamento di DUO-CAPTURE.

  * | Per ripristinare il nome del dispositivo senza il numero aggiunto, collegare DUO-CAPTURE alla stessa porta USB utilizzata per l'installazione o reinstallare il driver come descritto nella sezione "Per reinstallare."

### La schermata indica "Dispositivo correntemente utilizzato da un'altra applicazione." e non è possibile configurare il driver

Si sta utilizzando un'altra applicazione?
  Se è in uso in un'applicazione, non è possibile modificare le impostazioni del driver.
Se la funzione di monitoraggio Windows è attivata, non sarà possibile modificare le impostazioni del driver.
  Consultare la sezione "È possibile che la funzione di monitoraggio Windows sia attivata?" e disattivare la funzione di monitoraggio.

### Non viene emesso alcun suono oppure non è possibile eseguire la riproduzione o la registrazione

Il driver è stato installato correttamente?
L'unità DUO-CAPTURE è utilizzata da un altro software?
Sono state effettuate le impostazioni come descritto in "Informazioni preliminari" in modo da consentire l'utilizzo di DUO-CAPTURE?
  DUO-CAPTURE non può essere utilizzato se non si effettuano queste impostazioni. Consultare le sezioni di "Informazioni preliminari."
È possibile che la modalità Sospensione sia stata immessa durante la riproduzione o la registrazione?
  Se DUO-CAPTURE non funziona correttamente dopo il ripristino dalla modalità Sospensione, è necessario chiudere tutte le applicazioni che utilizzano DUO-CAPTURE, quindi scollegare il cavo USB di DUO-CAPTURE e ricollegarlo.
Durante la riproduzione o la registrazione, è stato scollegato e ricollegato il cavo USB?
  Se si scollega e ricollega il cavo USB durante la riproduzione o la registrazione, DUO-CAPTURE non esegue più la riproduzione o la registrazione. Interrompere e riavviare la riproduzione o la registrazione. Se non è possibile riprodurre o registrare, chiudere tutti i programmi che utilizzano DUO-CAPTURE, quindi scollegare e ricollegare il cavo USB di DUO-CAPTURE.
Provare a regolare le dimensioni di buffer audio del driver.
  Se le dimensioni di buffer audio del driver sono insufficienti, è possibile che non venga emesso alcun suono o che la riproduzione e la registrazione non vengano eseguite in modo normale.
  Se si verifica questo problema, consultare "Modifica/controllo delle impostazioni del driver" e aumentare le dimensioni del buffer.

### L'audio riprodotto dal computer è impercettibile o troppo basso

È possibile ridurre il volume del dispositivo o dell'applicazione in Mixer volume?
  Il Mixer volume di sistema consente di regolare il volume per ciascun dispositivo o applicazione.
  1. Aprire il "Pannello di controllo," e modificare l'opzione "Visualizza per:" selezionando "Categoria."
  2. Fare clic su "Hardware e suoni,", quindi su "Regola volume di sistema."
  3. Viene visualizzata l'icona Mixer volume. Dal menu a discesa "Dispositivo", scegliere il dispositivo utilizzato per la riproduzione e regolare il volume.

     * | In alternativa, è possibile aprire il Mixer volume facendo clic con il pulsante destro sull'icona dell'altoparlante posizionata in basso a destra sul Desktop e scegliendo "Apri mixer volume".

È in uso un software di comunicazione vocale?
  Se è in uso un software di comunicazione vocale, è possibile che il volume del dispositivo audio venga regolato automaticamente in base allo stato della comunicazione.
  In tal caso, disattivare la regolazione del volume automatica come descritto di seguito.
  1. Aprire il "Pannello di controllo," fare clic su "Hardware e suoni,", quindi su "Audio."

     * | Se è selezionata la visualizzazione per icone per il Pannello di controllo, fare clic su "Audio."

  2. Nella scheda "Comunicazioni", modificare l'impostazione dell'elemento "Quando vengono rilevate attività di comunicazione" selezionando "Non intervenire."
  3. Fare clic su [OK] per chiudere "Audio."

### Parte della riproduzione è errata: ad esempio, note interrotte prematuramente o perdute

I problemi potrebbero essere risolti effettuando le impostazioni riportate di seguito.

Provare a regolare le dimensioni di buffer audio del software.
  Se il software consente di regolare le dimensioni di buffer audio, provare a cambiarle.
  Di solito è possibile eliminare i disturbi aumentando le dimensioni di buffer.
Provare a regolare le dimensioni di buffer audio del driver.
  Se il software non consente di regolare le dimensioni di buffer audio o se la regolazione delle dimensioni di buffer nel software non risolve il problema, cambiare le dimensioni di buffer audio in entrata e uscita del driver.
  Provare a regolare le dimensioni di buffer come descritto nella sezione "Modifica/controllo delle impostazioni del driver."
Provare ad aggiornare il driver della scheda video
  È possibile eliminare rumori metallici e improvvisi aggiornando il driver della scheda audio installata nel computer.
Windows Update / Microsoft Update
  È possibile risolvere il problema aggiornando il sistema con "Windows Update" o "Microsoft Update" di Microsoft.
Controllare le impostazioni di risparmio energetico
  1. Aprire "Pannello di controllo," fare clic su "Sistema e sicurezza," quindi su "Opzioni risparmio energia."

     * | Se è selezionata la visualizzazione per icone per il Pannello di controllo, fare clic su "Opzioni risparmio energia."

  2. In "Scegliere o personalizzare una combinazione per il risparmio di energia," scegliere "Prestazioni elevate."

     * | Se il piano "Prestazioni elevate" non viene visualizzato, fare clic su "Mostra combinazioni aggiuntive."

  3. Nell'area Prestazioni elevate, fare clic su "Modifica impostazioni combinazione."
  4. Fare clic su "Cambia impostazioni avanzate risparmio energia."
  5. In Impostazioni avanzate, fare clic sul simbolo "+" per "Disco rigido" e sul simbolo "+" per "Disattiva disco rigido dopo" per aprirlo.
  6. Fare clic su "Impostazioni (minuti)," quindi sulla freccia giù per cambiare l'impostazione su "Mai."
  7. Fare clic su [OK] per chiudere la finestra Opzioni risparmio energia.
  8. Chiudere la schermata "Modifica combinazioni per il risparmio di energia."
Impostazioni di "Opzioni prestazioni" delle proprietà Sistema
  1. Aprire "Pannello di controllo," fare clic su "Sistema e sicurezza," quindi su "Sistema."

     * | Se è selezionata la visualizzazione per icone per il Pannello di controllo, fare clic su "Sistema."

  2. Sulla sinistra, fare clic su "Impostazioni di sistema avanzate."
  3. Se viene visualizzata una finestra di dialogo relativa a Controllo dell'account utente, fare clic su [Sì].

     * | Se viene richiesto di immettere la password per un account Amministratore, accedere a Windows come utente il cui tipo di account è Administrator, quindi rieseguire le impostazioni.

  4. Fare clic su [Impostazioni] nella sezione Prestazioni, quindi fare clic sulla scheda [Avanzate].
  5. Selezionare "Servizi in background " e fare clic su [OK].
  6. Fare clic su [OK] per chiudere "Proprietà del sistema."
Le impostazioni della frequenza di campionamento corrispondono?
  È necessario impostare la frequenza di campionamento specificata attraverso le impostazioni audio dell'applicazione in modo che corrisponda a quella di DUO-CAPTURE.

  * | Dopo aver modificato l'impostazione della frequenza di campionamento di DUO-CAPTURE, chiudere tutti i programmi che utilizzano DUO-CAPTURE. Quindi, scollegare e ricollegare il cavo USB di DUO-CAPTURE.

È possibile che la funzione di monitoraggio Windows sia attivata?
  Se la funzione di monitoraggio Windows è attivata, è possibile che l'audio in ingresso venga duplicato (doppiato) o che si verifichi un loop di feedback (oscillazione).
  In tal caso, disattivare la funzione di monitoraggio Windows come descritto di seguito.
  1. Aprire il "Pannello di controllo," fare clic su "Hardware e suoni,", quindi su "Audio."

     * | Se è selezionata la visualizzazione per icone per il Pannello di controllo, fare clic su "Audio."

  2. In "Registrazione," selezionare "IN" di DUO-CAPTURE, quindi fare clic su "Proprietà."

     * | Se non è possibile selezionare le porte WAVE sopra indicate, è possibile che si sia verificato un problema. Consultare "Risoluzione dei problemi."

  3. Aprire la scheda "Ascolto", quindi deselezionare la casella di controllo "Ascolta il dispositivo."
  4. Fare clic su [OK] per chiudere "Proprietà."
  5. Fare clic su [OK] per chiudere "Audio."
Durante la riproduzione o la registrazione vengono emessi rumori audio metallici o improvvisi all'avvio del sistema o subito dopo la riattivazione del computer dallo stato di sospensione.
  Attendere alcuni istanti prima di eseguire la riproduzione o la registrazione.
Se è in funzione una LAN, è possibile che vengano emessi rumori metallici o improvvisi nell'audio
  Provare a disattivare la LAN in Gestione dispositivi.

### La riproduzione o la registrazione viene interrotta, non è più possibile riprendere la riproduzione o la registrazione.

Sul computer era in corso un'attività di elaborazione di carico elevato?
  Se sul computer è in corso un'attività con elevato carico di elaborazione durante l'utilizzo di DUO-CAPTURE, DUO-CAPTURE potrebbe non funzionare correttamente. In tal caso, interrompere la riproduzione o la registrazione, quindi provare nuovamente a riprodurre o a registrare.
  Se non è possibile riprodurre o registrare, chiudere tutti i programmi che utilizzano DUO-CAPTURE, quindi scollegare e ricollegare il cavo USB di DUO-CAPTURE.

Copyright (C) 2015 Roland Corporation. Tutti i diritti riservati.