<Mcml
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/2008/mcml"
    xmlns:cor="assembly://MSCorlib/System"
    xmlns:addin="assembly://Microsoft.MediaCenter/Microsoft.MediaCenter.Hosting"
    >

  <!--     Fonts     -->
  <Font Name="TitleFontF" FontName="Segoe Media Center Semibold" FontSize="27" FontStyle="Bold"/>
  <Font Name="SubTitleFontF" FontName="Segoe Media Center Semibold" FontSize="24" FontStyle="Bold"/>
  <Font Name="ContentTextF" FontName="Segoe Media Center Semibold" FontSize="20"/>
  <Font Name="SmallTextF" FontName="Segoe Media Center Semibold" FontSize="16"/>
  <Font Name="SetupButtonTextF" FontName="Segoe Media Center Semibold" FontSize="15"/>
  <Font Name="SpinnerTextF" FontName="Segoe Media Center Semibold" FontSize="20"/>
  
  <!--     Strings     -->
  
  <cor:String Name="str_2_12_1" String="Configuration TV"/>
  <cor:String Name="str_2_12_2" String="Recherche des données de configuration enregistrées de l'apprentissage IR"/>
  <PBDA://2734DC82-774D-4daa-A5AD-2838B5A58127/GPNVSCMD.do?cmd=AddProductName;var=str_2_12_3;content=Windows Media Center détecte le périphérique d’apprentissage IR sur l’%S/>
  <cor:String Name="str_2_12_4" String="Recherche des données de configuration enregistrées de l'apprentissage IR"/>
  <cor:String Name="str_2_12_5" String="Retour"/>
  <cor:String Name="str_2_12_6" String="Suivant"/>
  <cor:String Name="str_2_12_7" String="Annuler"/>

  <cor:String Name="str_2_12_1_1" String="Données de configuration enregistrées introuvables. Voulez-vous configurer un périphérique IR maintenant ? (Vous pourrez alors utiliser la télécommande du périphérique IR, via Windows Media Center, pour regarder des émissions ou planifier des enregistrements, avec le périphérique que vous sélectionnerez pour compléter l’apprentissage IR."/>
  <cor:String Name="str_2_12_1_2" String="Oui"/>
  <cor:String Name="str_2_12_1_3" String="Non, je souhaite effectuer la configuration plus tard."/>

  <cor:String Name="str_2_8_2_1" String="Utiliser les configurations actuelles."/>
  <!--<cor:String Name="str_2_8_2_2" String="The IR device setup saved on the %S"/>-->
  <PBDA://2734DC82-774D-4daa-A5AD-2838B5A58127/GPNVSCMD.do?cmd=AddProductName;var=str_2_8_2_2;content=La configuration du e périphérique IR a été enregistrée sur l’%S/>
  <cor:String Name="str_2_8_2_3" String=""/>
  <cor:String Name="str_2_8_2_4" String="Configurer un autre périphérique IR"/>
  <cor:String Name="str_2_8_2_5" String="Vous pouvez utiliser la télécommande du périphérique, via Windows Media Center, pour regarder des émissions ou planifier des enregistrements, après avoir terminé le processus d'apprentissage IR. Pour modifier la configuration du péripehérique IR, allez à [Tasks] (Tâches) > [Settings] (Paramètres) > [TV] > [TV Signal] (Signal TV)> [Set Up TV Signal] (Configurer signal TV)."/>
  
  <cor:String Name="str_2_12_2_1" String="Pas de données de configuration pour le périphérique IR."/>
  <cor:String Name="str_2_12_2_2" String="Pas de données de configuration pour le périphérique IR. Vous pouvez tout de même regarder ou enregistrer les programmes par défaut du périphérique. Pour configurer plus tard le périphérique IR, allez à [Tasks] (Tâches) > [Settings] (Paramètres) > [TV] > [TV Signal] (Signal TV)> [Set Up TV Signal] (Configurer signal TV)."/>

  <!--<cor:String Name="str_2_13_1" String=" connexions d’entrée A/V"/>-->
  <PBDA://2734DC82-774D-4daa-A5AD-2838B5A58127/GPNVSCMD.do?cmd=AddSTBName;var=str_2_13_1;content=%s connexions d’entrée A/V/>
  <!--<cor:String Name="str_2_13_2" String="Please select a connection type between the device and %S."/>-->
  <PBDA://2734DC82-774D-4daa-A5AD-2838B5A58127/GPNVSCMD.do?cmd=AddProductName;var=str_2_13_2;content=Sélectionnez un type de connexion entre le périphérique et l’%S./>
  <cor:String Name="str_2_13_3" String="Connecteurs composites / Entrée audio stéréo D/G frontale."/>
  <cor:String Name="str_2_13_4" String="Connecteur S-Vidéo / Entrée audio stéréo D/G frontale"/>
  <cor:String Name="str_2_13_5" String="Connecteurs composant / Entrée audio stéréo D/G arrière "/>


</Mcml>
