; Xiaomi Technology Inc 
; Monitor HDR CERTIFICATION INFORMATION
; Supported OS: Windows 11 64bit only

[Version]
Signature = "$WINDOWS NT$"
Class = Monitor 
ClassGuid ={4D36E96E-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} 
Provider = %Xiaomi% 
DriverVer = 04/18/2022,1.0.0.0 
CatalogFile = DisplayHDR.cat ; 

[DestinationDirs]
DefaultDestDir  = 11           ; System\system32 on WinNT Platforms

[Manufacturer]
%Xiaomi% = DeviceExtensions,NTamd64
[DeviceExtensions.NTamd64]
%Device.ExtensionDesc% = DisplayHDR.Inst, MONITOR\SDC4175 ; 
 
[DisplayHDR.Inst]
AddReg = DisplayHDR.Inst.AddReg;

[DisplayHDR.Inst.HW]
AddReg = DisplayHDR.Inst.HW.AddReg;

[DisplayHDR.Inst.AddReg]
; ****** Sample “VESA DisplayHDR 500 (1.1)” ******
HKR,,DisplayHdrLevel, %REG_MULTI_SZ_APPEND%, C47B4522-B803-47B0-831F-2ED63B56CE79  ; 

[DisplayHDR.Inst.HW.AddReg]
HKR,,FriendlyName,,DisplayHDR
[Strings]
; ****** Localizable Strings ******
Xiaomi = "Xiaomi"
Device.ExtensionDesc = "Xiaomi HDR Monitor"
; ****** Non Localizable Strings ******
REG_MULTI_SZ = 0x00010000
; Extension INFs may be added in arbitrary order, so vendors should set Append flag to ensure they all interoperate properly.
REG_MULTI_SZ_APPEND = 0x00010008