## Roland Digital Piano Stuurprogramma Ver.1.0.0 voor Windows® 10

(Opmerking)
In geen geval wordt Roland Corporation ("Roland") aansprakelijk gehouden ten opzichte van eindgebruikers voor eventuele schade, inclusief maar niet beperkt tot financiële schade door verlies of winstderving voortkomende uit het gebruik van het product of onvermogen om het product te gebruiken. Het voorgaande is van kracht, zelfs als Roland werd geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.

* | Ongeautoriseerde wijziging, vermenigvuldiging, distributie of reproductie van materiaal (inclusief de bestanden met betrekking tot dit stuurprogramma) van Roland Corporation ("Roland") is verboden.

* | Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.
* | Alle productnamen in dit document zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

## Stuurprogramma voor Windows 10

Uw computer downloadt het Windows® 10-stuurprogramma voor Roland Digital Piano automatisch van internet als Roland Digital Piano is aangesloten op de computer.

* | Als u een computer met aanraaktechnologie gebruikt, vervangt u de woorden "klikken" en "klikken met de rechtermuisknop" in dit document respectievelijk door "tikken" en "ingedrukt houden".

### Systeemvereisten

Besturingssysteem
  Microsoft® Windows® 10 (Editie met 64 bits/Editie met 32 bits)

  * | Windows 10 Mobile wordt niet ondersteund.

Computer
  Windows-compatibele pc uitgerust met USB-poort

  * | U kunt dit product alleen gebruiken met een USB 3.0-poort die compatibel is met de USB 2.0-specificatie.
  * | Als dit product bij aansluiting op een USB 3.0-poort niet naar behoren werkt, moet u het op een USB 2.0-poort aansluiten.
  * | Zelfs als het product is aangesloten op een USB 3.0-poort, zal dit de prestaties van het product niet wijzigen.

> * | Dit stuurprogramma kan niet worden gebruikt in een virtuele Windows-omgeving, zoals Hyper-V of Virtual PC.
> * | Mac computers met Microsoft Windows worden niet ondersteund.

Overige
  Internetverbinding

  * | Een internetverbinding is nodig om het stuurprogramma te downloaden.

### Waarschuwingen en beperkingen

- Geluidsonderbrekingen of andere slechte geluidseffecten kunnen zich voordoen als de werking en de specificaties van uw computer ontoereikend zijn. De soorten toepassingen die u gebruikt en de manier waarop u deze gebruikt, kunnen uw geluidservaring ook beïnvloeden.
- Als de pc wordt opgestart terwijl de Roland Digital Piano nog steeds is aangesloten op de pc en het apparaat is ingeschakeld, wordt het stuurprogramma mogelijk niet correct geladen en kunt u de Roland Digital Piano mogelijk niet gebruiken. In dergelijk gevallen sluit u de Roland Digital Piano aan op een andere USB-poort of schakelt u de Roland Digital Piano in nadat u de pc hebt opgestart.
- Als de Roland Digital Piano niet correct werkt na hervatting uit de Slaapstand, dient u alle toepassingen te sluiten die gebruik maken van de Roland Digital Piano en vervolgens de Roland Digital Piano uit en opnieuw in te schakelen.
- Als de USB-kabel is losgekoppeld en opnieuw wordt aangesloten terwijl de Roland Digital Piano wordt gebruikt of als de Roland Digital Piano is uitgeschakeld en opnieuw ingeschakeld, verloopt de werking mogelijk niet meer correct. Verlaat in dit geval, na het hervatten, alle software die de Roland Digital Piano gebruikt en schakel de Roland Digital Piano uit en opnieuw in.
- Als uw computer zware processen verwerkte, zoals toegang verkrijgen tot een CD-ROM-station of netwerk, terwijl de Roland Digital Piano werd gebruikt, werkt de Roland Digital Piano mogelijk niet langer correct. Stop in dit geval de weergave of opname en probeer de weergave of opname vervolgens opnieuw. Als u nog steeds niet kunt afspelen of opnemen, sluit u alle programma’s af die de Roland Digital Piano gebruiken en schakelt u vervolgens de Roland Digital Piano uit en opnieuw in.

## Installatie

* | Raadpleeg "Opnieuw installeren" om het stuurprogramma opnieuw te installeren of bij te werken.

1. Koppel alle USB-apparaten los behalve het toetsenbord en de muis en start vervolgens Windows.
2. Controleer of de computer verbonden is met internet.
3. Sluit in Windows het Geluid-instellingenscherm van het Configuratiescherm en alle actieve toepassingen.
4. Schakel de Roland Digital Piano in en sluit deze aan op de computer met een USB-kabel.
   Het stuurprogramma wordt automatisch geïnstalleerd.
5. Klik na een paar minuten op de Starten-knop en klik vervolgens op "Alle apps".
   Open de Roland-map. Als het "Roland Digital Piano"-pictogram wordt weergegeven, is de installatie voltooid.

* | In normale omstandigheden neemt de installatie van het stuurprogramma enkele minuten in beslag.Dit kan ongeveer 10 minuten duren afhankelijk van de internetverbinding of als er andere stuurprogramma's worden geïnstalleerd voor andere apparaten.
* | Als de Roland Digital Piano is aangesloten maar u kunt deze niet gebruiken nadat u 10 minuten hebt gewacht, is er mogelijk een probleem.Raadpleeg "Problemen oplossen".

## Voordat u begint

### Instellingen van invoer-/uitvoerapparaat voor uw toepassing

In de toepassing(en) die u zult gebruiken dient u het MIDI-apparaat te bepalen. (Voor meer gegevens over deze instelling, raadpleeg de gebruikershandleiding van uw toepassing.)

* | Als u de Roland Digital Piano niet kunt selecteren, heeft er zich een probleem voorgedaan. Raadpleeg "Problemen oplossen".

#### MIDI-invoer-/-uitvoerapparaat

* | In de Windows Media Player kan het MIDI-invoer-/-uitvoerapparaat van de Roland Digital Piano niet worden gebruikt. Selecteer het volgende apparaat in uw MIDI-compatibele toepassing.

[MIDI OUT-apparaten]
  Roland Digital Piano
[MIDI IN-apparaten]
  Roland Digital Piano

### Onlinedocument openen

Als de installatie van het stuurprogramma is voltooid, kunt u het Leesmij-bestand (dit document) openen door de onderstaande procedure te volgen.
Gebruik dit bestand om problemen op te lossen en om te controleren hoe het stuurprogramma moet worden ingesteld.

1. Klik op de Starten-knop en klik vervolgens op "Alle apps".
2. Open de Roland-map en klik vervolgens op "Roland Digital Piano Leesmij".
3. Het onlinedocument voor het stuurprogramma wordt weergegeven.

## De stuurprogrammaversie controleren

1. Klik op de Starten-knop en klik vervolgens op "Alle apps".
2. Open de Roland-map en klik vervolgens op "Roland Digital Piano".

* | U kunt ook het Roland Digital Piano Stuurprogramma-instellingen-dialoogvenster openen vanaf het Windows Configuratiescherm.Klik in het Configuratiescherm op Weergeven op: en wijzig dit in de pictogramweergave. Dubbelklik vervolgens op het Roland Digital Piano-pictogram.

3. Het dialoogvenster "Roland Digital Piano Stuurprogramma-instellingen" verschijnt.
4. Klik na het controleren van de versie op [OK].

### Over de items in het dialoogvenster Instellingen

"Toon README"-knop
  Met deze knop wordt het LEESMIJ-bestand (dit document) weergegeven.
Informatie
  In dit veld wordt de stuurprogrammaversie weergegeven.

## Opnieuw installeren

1. Verwijder het stuurprogramma zoals beschreven in "Installatie ongedaan maken".
2. Installeer het stuurprogramma zoals beschreven in "Installatie".

## Installatie ongedaan maken

1. Koppel alle USB-apparaten los behalve het toetsenbord en de muis en start vervolgens Windows.

   * | Zorg ervoor dat u ook de USB-kabel van de Roland Digital Piano verwijdert.

2. Sluit alle toepassingen af voordat u begint met het ongedaan maken van de installatie.

   * | Wacht gedurende ongeveer 10 seconden totdat deze toepassingen volledig zijn afgesloten.

3. Klik met de rechtermuisknop op de Starten-knop en klik vervolgens op "Programma's en onderdelen".
4. Kies "Roland Digital Piano Stuurprogramma" in de lijst en klik op "Verwijderen/wijzigen".

   * | Het stuurprogramma is niet geïnstalleerd als Roland Digital Piano Stuurprogramma niet wordt weergegeven in de lijst.U moet het stuurprogramma niet verwijderen.

5. Als een dialoogvenster over Gebruikersaccountbeheer verschijnt, klikt u op [Ja].

   * | Als een wachtwoord wordt gevraagd voor een administratieve account, logt u in op Windows als een gebruiker van wie het accounttype een Administrator is en voert u vervolgens het ongedaan maken van de installatie uit.

6. "De installatie van het stuurprogramma van de Roland Digital Piano wordt ongedaan gemaakt." wordt weergegeven op het scherm, klik vervolgens op [OK].
7. Wanneer het bericht "Ongedaan maken van installatie is voltooid." wordt weergegeven, klikt u op [OK] om Windows opnieuw op te starten.

## Problemen oplossen

### Het stuurprogramma kan niet worden geïnstalleerd

De status van het apparaat controleren
  In normale omstandigheden neemt de installatie van het stuurprogramma enkele minuten in beslag.
  Als de Roland Digital Piano is aangesloten maar u kunt deze niet gebruiken nadat u 10 minuten hebt gewacht, volgt u de onderstaande procedure en controleert u de status van het apparaat.

1. Schakel de Roland Digital Piano in en sluit deze aan op de computer met een USB-kabel.
2. Klik met de rechtermuisknop op de Starten-knop en klik vervolgens op "Apparaatbeheer".
3. Klik in het Beeld-menu op "Apparaten op type".
4. Klik op "Besturing voor geluid, video en spelletjes" of "Andere apparaten" om het Roland Digital Piano-apparaat weer te geven.
5. Als het Roland Digital Piano-apparaat verschijnt, dubbelklikt u erop om het scherm "Eigenschappen Roland Digital Piano" te openen.
6. Controleer onder het tabblad Algemeen het "Apparaatstatus"-veld.

  Als het bericht in dit veld "Dit apparaat werkt correct." is, is de installatie van het stuurprogramma voltooid.
  Anders is de installatie mogelijk mislukt.
  Raadpleeg andere onderwerpen in Problemen oplossen voor problemen bij de installatie van het stuurprogramma.
Is uw computer verbonden met internet?
  Om dit stuurprogramma te installeren, moet uw computer aangesloten zijn op internet.
  Controleer of uw computer aangesloten is op internet (bijvoorbeeld met behulp van een webbrowser) en installeer vervolgens het stuurprogramma opnieuw door de stappen in het gedeelte "Installatie" te volgen.
Opnieuw aansluiten van de Roland Digital Piano
  De apparaatherkenning is mogelijk mislukt.
  Koppel de USB-kabel van de Roland Digital Piano los, schakel de Roland Digital Piano uit en schakel deze opnieuw in. Maak vervolgens opnieuw verbinding met uw computer.
Het stuurprogramma handmatig installeren
  Afhankelijk van de internetverbinding kan het stuurprogramma mogelijk niet automatisch worden geïnstalleerd.
  Als dit het geval is, volgt u de onderstaande procedure om het stuurprogramma te installeren.

1. Schakel de Roland Digital Piano in en sluit deze aan op de computer met een USB-kabel.
2. Klik met de rechtermuisknop op de Starten-knop en klik vervolgens op "Apparaatbeheer".
3. Klik in het Beeld-menu op "Apparaten op type".
4. Klik op "Besturing voor geluid, video en spelletjes" of "Andere apparaten" om het Roland Digital Piano-apparaat weer te geven.
5. Als het Roland Digital Piano-apparaat verschijnt, klikt u erop met de rechtermuisknop en selecteert u vervolgens "Stuurprogramma's bijwerken".
6. Selecteer "Automatisch naar bijgewerkte stuurprogramma's zoeken".
   Uw computer zoekt naar het stuurprogramma en het stuurprogramma wordt automatisch geïnstalleerd.

  De installatie is voltooid als het "Het stuurprogramma is bijgewerkt"-bericht wordt weergegeven. Klik op "Sluiten".
  Als het dialoogvenster "Wijziging van de systeeminstellingen" verschijnt, klikt u op [Ja] om Windows opnieuw op te starten.

### Kan Roland Digital Piano–apparaat niet selecteren/gebruiken

Werd het stuurprogramma correct geïnstalleerd?
  Het stuurprogramma is mogelijk niet correct geïnstalleerd.Raadpleeg het gedeelte "Het stuurprogramma kan niet worden geïnstalleerd".
  Als u de Roland Digital Piano niet kunt gebruiken nadat het stuurprogramma is geïnstalleerd, installeert u het stuurprogramma opnieuw volgens de procedure die wordt beschreven in het gedeelte "Opnieuw installeren".
Wordt de Roland Digital Piano mogelijk gebruikt door andere software?
  Sluit u alle toepassingen af die de Roland Digital Piano gebruiken en schakelt u de Roland Digital Piano uit en vervolgens opnieuw in.
  Als het probleem hierdoor niet is opgelost, gebruikt u de procedure die wordt beschreven in "Opnieuw installeren" om het stuurprogramma opnieuw te installeren.
Wordt de MIDI-apparaatnaam van de Roland Digital Piano weergegeven?
  Als de apparaatnaam niet wordt weergegeven, sluit u alle toepassingen af die de Roland Digital Piano gebruiken en schakelt u de Roland Digital Piano uit en vervolgens opnieuw in.
  Als het probleem hierdoor niet is opgelost, gebruikt u de procedure die wordt beschreven in "Opnieuw installeren" om het stuurprogramma opnieuw te installeren.
Ging de computer in de Slaapstand terwijl de Roland Digital Piano was aangesloten en ingeschakeld?
  Als de Roland Digital Piano niet correct werkt na hervatting uit de Slaapstand, dient u alle toepassingen te sluiten die gebruik maken van de Roland Digital Piano en vervolgens de Roland Digital Piano uit en opnieuw in te schakelen.
Werd de USB-kabel losgekoppeld en vervolgens opnieuw aangesloten terwijl de Roland Digital Piano werd gebruikt of werd de Roland Digital Piano uitgeschakeld en vervolgens opnieuw ingeschakeld?
  Als de USB-kabel is losgekoppeld en opnieuw wordt aangesloten terwijl de Roland Digital Piano wordt gebruikt of als de Roland Digital Piano wordt uitgeschakeld en vervolgens opnieuw wordt ingeschakeld, is het mogelijk dat het apparaat niet meer correct werkt. In dit geval, sluit u alle toepassingen af die de Roland Digital Piano gebruiken en schakelt u de Roland Digital Piano uit en vervolgens opnieuw in.
Als de pc wordt opgestart terwijl de Roland Digital Piano nog steeds is aangesloten op de pc en het apparaat is ingeschakeld, wordt het stuurprogramma mogelijk niet correct geladen en kunt u de Roland Digital Piano mogelijk niet gebruiken.
  In dergelijk gevallen sluit u de Roland Digital Piano aan op een andere USB-poort of schakelt u de Roland Digital Piano in nadat u de pc hebt opgestart.

### Een nummer, bijvoorbeeld "2-", wordt nu aan het begin van de apparaatnaam weergegeven

Hebt u de Roland Digital Piano misschien aangesloten op een andere USB-poort?
  Als u de Roland Digital Piano aansluit op een andere USB-poort, voegt het besturingssysteem automatisch een nummer toe aan het begin van de apparaatnaam.
  Zelfs als dit gebeurt, veroorzaakt het geen problemen met de werking van de Roland Digital Piano.

  * | Als u de apparaatnaam zonder dit toegevoegde nummer wilt herstellen, sluit u de Roland Digital Piano aan op dezelfde USB-poort als tijdens de installatie of installeert u het stuurprogramma opnieuw zoals beschreven in "Opnieuw installeren".

### Er is geen geluid; er kan niet worden afgespeeld of opgenomen

Werd het stuurprogramma correct geïnstalleerd?
Wordt de Roland Digital Piano mogelijk gebruikt door andere software?
Hebt u instellingen aangemaakt zoals beschreven in "Voordat u begint" zodat het stuurprogramma van de Roland Digital Piano kan worden gebruikt?
  De Roland Digital Piano kan niet worden gebruikt tenzij u deze instellingen maakt. Raadpleeg de onderdelen op "Voordat u begint".
Is de computer overgegaan in de Slaapstand tijdens weergave of opname?
  Als de Roland Digital Piano niet correct werkt na hervatting uit de Slaapstand, dient u alle toepassingen te sluiten die gebruik maken van de Roland Digital Piano en vervolgens de Roland Digital Piano uit en opnieuw in te schakelen.
Hebt u tijdens de weergave of opname de Roland Digital Piano in- en uitgeschakeld en de USB-kabel opnieuw aangesloten?
  Als u de Roland Digital Piano in- en uitschakelt en de USB-kabel opnieuw aansluit tijdens de weergave of opname, kan de Roland Digital Piano niet langer weergeven of opnemen. Stop de weergave of opname en start vervolgens de weergave of opname opnieuw. Als u nog steeds niet kunt afspelen of opnemen, sluit u alle programma’s af die de Roland Digital Piano gebruiken en schakelt u vervolgens de Roland Digital Piano uit en opnieuw in.

### Een gedeelte van de weergave is verkeerd: Bv. noten worden vroegtijdig afgebroken of sommige noten vallen weg

Deze problemen kunnen worden opgelost door onderstaande instellingen te maken.

Probeer het stuurprogramma van uw weergave-adapter bij te werken
  U kunt klik- en plofgeluiden mogelijk voorkomen door het stuurprogramma voor de weergaveadapter geïnstalleerd op uw computer bij te werken.
Windows Update / Microsoft Update
  U kunt het probleem oplossen door uw systeem bij te werken met "Windows Update" of "Microsoft Update" van Microsoft.
Controleer de energiebeheerinstellingen.
  1. Open "Configuratiescherm", klik op "Systeem en beveiliging" en klik vervolgens op "Energiebeheer".

     * | Als de pictogramweergave is geselecteerd voor het Configuratiescherm, klikt u op "Energiebeheer."

  2. In "Een energiebeheerschema kiezen of aanpassen" kiest u "Hoge prestaties".

     * | Als het "Hoge prestaties"-plan niet wordt weergegeven, klikt u op "Aanvullende schema's weergeven."

  3. In het gedeelte "Hoge prestaties" klikt u op "De schema-instellingen wijzigen".
  4. Klik op "Geavanceerde energie-instellingen wijzigen".
  5. In Geavanceerde instellingen klikt u op het “+”-symbool voor "Harde schijf" en op het “+”-symbool voor "Harde schijf uitzetten na" om deze te openen.
  6. Klik op "Instelling (minuten)" en klik op het pijltje naar beneden om de instelling te wijzigen in "Nooit".
  7. Klik op [OK] om het venster Energiebeheer te sluiten.
  8. Sluit het scherm "Instellingen voor beheerschema bewerken".
"Instellingen voor prestaties"–instellingen van Systeem-eigenschappen
  1. Open "Configuratiescherm", klik op "Systeem en beveiliging" en klik vervolgens op "Systeem".

     * | Als de pictogramweergave is geselecteerd voor het Configuratiescherm, klikt u op "Systeem."

  2. Klik aan de linkerkant op "Geavanceerde systeeminstellingen."
  3. Als een dialoogvenster over Gebruikersaccountbeheer verschijnt, klikt u op [Ja].

     * | Als een wachtwoord wordt gevraagd voor een administratoraccount, logt u in op Windows als een gebruiker van wie het accounttype Administrator is en voert u vervolgens de instellingen opnieuw uit.

  4. Klik op [Instellingen] van het onderdeel Prestaties en klik vervolgens op het tabblad "Geavanceerd".
  5. Selecteer "Achtergrondservices" en klik op [OK].
  6. Klik op [OK] om "Systeemeigenschappen" te sluiten.

Copyright (C) 2015 Roland Corporation. Alle rechten voorbehouden.